{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Objetivo y alcance","Manual de usuario","Comparacion","Actividades económicas","Objetivo Mitigacion","Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":15,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Objetivo y alcance","index":0,"n_rows":15,"n_cols":2,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,2],[8,1,8,2],[10,1,10,2],[12,1,12,2],[14,1,14,2]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Herramienta de comparación de las taxonomías de Centro América"]
[]
[null,"Objetivo de la herramienta\n\nLa herramienta permite comparar la Taxonomía regional de CCSBSO con las taxonomías nacionales de Honduras, El Salvador y Guatemala, y con la Taxonomía interna de cada entidad financiera o cualquier otra Taxonomía (si la cargan en el archivo).\n\nEl foco está en:\n- La cobertura sectorial y de actividades económicas, y\n- Los criterios de contribución sustancial al objetivo de mitigación del cambio climático.\n\nEl objetivo es ayudar a bancos e inversionistas a entender equivalencias, diferencias y posibles brechas de ambición entre las taxonomías, para gestionar mejor sus actividades verdes en la región.\n\nImportante: La inclusión de una Taxonomía interna u otra taxonomía requiere del análisis técnico del banco para comparar los criterios de contribución sustancial de estas taxonomías con la Taxonomía de CCSBSO para cada actividad."]
[]
[null,"Alcance del análisis\n\nLa herramienta cubre:\n- Taxonomía regional CCSBSO (base de comparación).\n- Taxonomías de Honduras, El Salvador y Guatemala.\n- Una taxonomía interna del banco (opcional), que el banco debe incorporar manualmente con el análisis técnico respectivo.\n- Una taxonomía externa (puede ser de cualquier otro país), que se debe incorporar manualmente con el análisis técnico respectivo.\n\nObjetivo ambiental:\n- Se analiza el objetivo de mitigación del cambio climático.\n\nElementos analizados:\n- Sectores y actividades económicas.\n- Criterios de contribución sustancial (umbrales cualitativos y cuantitativos, según la información disponible).\n\nLo que NO cubre\n- Requisitos de No Hacer Daño Significativo (NHDS).\n- Salvaguardas Sociales Mínimas (SSM).\n- Cualquier análisis detallado de leyes, normativa local o estándares ambientales y sociales.\n\nEstos temas quedan explícitamente fuera del alcance. La herramienta solo incluye la información ya consolidada en la hoja “Objetivo Mitigación”."]
[]
[null,"Recomendaciones para el buen uso de la herramienta\n\n- Mantener la estructura de columnas de la hoja \"Objetivo Mitigación\" para que la macro funcione correctamente. Insertar columnas o cambiar el orden puede romper las macros.\n- Evitar modificar la estructura básica de la hoja “Objetivo Mitigación” (solo rellenar filas existentes o agregar nuevas filas siguiendo el mismo formato).\n- Si se crean nuevas actividades, completar siempre todos los campos necesarios (código, sector, actividad, criterios, nivel de comparación)."]
[]
[null,"Disclaimer sobre el uso y modificación de la herramienta\n\nEsta herramienta fue desarrollada en el marco de un proyecto de asistencia técnica con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC).\n\nLa versión oficial de la herramienta corresponde únicamente a aquella entregada por el equipo desarrollador en el contexto de dicho proyecto. Cualquier modificación, adaptación, copia, actualización o integración posterior realizada por terceros es responsabilidad exclusiva de la institución que la realice.\n\nIFC no se hace responsable por errores, resultados, decisiones de inversión, clasificación o cualquier otro uso derivado de versiones modificadas de la herramienta, ni por los ajustes que cada entidad introduzca en sus parámetros, fórmulas, criterios o estructuras internas.\n\nEl uso de la herramienta, en cualquiera de sus versiones, debe complementarse siempre con el análisis técnico y el criterio profesional de la entidad financiera usuaria."]

{"sheet":"Manual de usuario","index":1,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,2],[8,1,8,2],[10,1,11,2]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Manual de usuario"]
[]
[null,"Cómo usar la herramienta\n\nHoja “Comparación” (interfaz de usuario)\n\nEs la hoja donde el usuario trabaja directamente. Contiene:\n\nCelda C3 – Sector: Lista desplegable de sectores. La selección en C3 filtra las actividades disponibles en C5.\nCelda C5 – Actividad económica: Lista desplegable de actividades vinculadas al sector seleccionado.\nIncluye actividades de CCSBSO y de las taxonomías nacionales (y las equivalentes).\nCelda C7 – Taxonomía de comparación: Opciones: Honduras, El Salvador, Guatemala, Taxonomía Interna, Todas las taxonomías.\n\nTabla de resultados (fila 14 en adelante, columnas B–F)\n\nColumna B – Taxonomía: CCSBSO, Honduras, El Salvador, Guatemala, Taxonomía Interna.\nC–E – Código de la actividad, Sector, Actividad: información de cada taxonomía para la actividad seleccionada (o su actividad equivalente).\nF – Nivel de comparación con CCSBSO: Comparable, Más ambiciosa, Menos ambiciosa, Actividad adicional, No aplica\nComparable: Los criterios de coontribución sustancial son los mismos para la Taxonomía de CCSBSO y la Taxonomía con la que se está comparando.\nMás ambiciosa: Los criterios de contribución sustancial de la Taxonomía comparada son más ambiciosos que la Taxonomía de CCSBSO.\nMenos ambiciosa: Los criterios de contribución sustancial de la Taxonomía comparada son menos ambiciosos que la Taxonomía de CCSBSO.\nActividad adicional: La actividad está en la Taxonomía comparada y  no en la Taxonomía de CCSBSO\nNo aplica: No hay Taxonomía con la cual comparar.\n\nColumnas G–H: Se muestran solo cuando se pulsa el botón “Mostrar criterios de elegibilidad”:\nG – Criterios de contribución sustancial\nH – Criterios de no elegibilidad"]
[]
[null,"Ingreso manual de la taxonomía interna del banco u otra taxonomía\n\nDónde se ingresa:\nLas entidades financieras pueden incorporar su taxonomía interna u otra taxonomía directamente en la hoja “Objetivo Mitigación”, en el bloque de columnas Y–AD para taxonomía interna y AE - AJ otra taxonomía\n\nEste bloque sigue la misma estructura de las demás taxonomías:\n- Código interno de la actividad.\n- Sector.\n- Actividad económica interna.\n- Criterios de contribución sustancial (mitigación).\n- Criterios de no elegibilidad.\n- Nivel de comparación con CCSBSO.\n\nMuy importante – alcance de la comparación\n\n- La carga de la taxonomía interna es manual. La herramienta no construye ni interpreta la taxonomía interna por sí sola.\n- La herramienta tampoco determina automáticamente si dos actividades son “comparables” o son \"más/menos ambiciosas\".\n- La definición del nivel de comparación con CCSBSO (columna de “nivel de comparación”) requiere necesariamente un análisis técnico más profundo por parte del banco, considerando:\n       - El objetivo ambiental de cada actividad.\n       - Los criterios técnicos aplicables con respecto a los criterios de contribución sustancial (umbrales, tecnologías, prácticas, etc.).\n    \nEn otras palabras, la herramienta solo refleja en la tabla de resultados la clasificación y el nivel de comparación que el propio banco haya definido; no reemplaza el juicio profesional de los equipos técnicos, de sostenibilidad y de riesgos.\n\nCómo usar la taxonomía interna en la herramienta\n\n1. En “Objetivo Mitigación”, el banco rellena las columnas Y–AD fila por fila, alineando sus actividades internas con las filas de CCSBSO / taxonomías nacionales que considere equivalentes.\n\n2. En la hoja “Comparación”, en C7, el usuario podrá elegir: “Taxonomía Interna”, o “Todas las taxonomías”.\n\n3. Cuando se seleccione alguna de estas opciones, la herramienta:\n- Traerá automáticamente a la tabla de resultados la información de la Taxonomía Interna (código, sector, actividad y criterios, si se han completado).\n- Mostrará el nivel de comparación con CCSBSO que el propio banco haya definido en la columna correspondiente de Y–AD."]

{"sheet":"Comparacion","index":2,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,3],[4,2,4,3]]}
[]
[]
[null,"Sector","Energía"]
[]
[null,"Actividad","Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica"]
[]
[null,"Taxonomía de comparación","CCSBSO contra:","Todas las taxonomías"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Taxonomía","Código Taxonomía","Sector","Actividad económica","Nivel de Comparación con CCSBSO \n(Criterios de contribución sustancial)"]
[null,"CCSBSO","EGE1","Energía","Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica","Taxonomía de comparación"]
[null,"Honduras","EGE1","Energía","Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica","Comparable"]
[null,"El Salvador","EGE1","Energía","Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica","Comparable"]
[null,"Guatemala","EGE1","Energía","Generación de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica","Comparable"]
[null,"Taxonomía interna",null,null,null,"No aplica"]
[null,"Taxonomía externa",null,null,null,"No aplica"]

{"sheet":"Actividades económicas","index":3,"n_rows":65,"n_cols":9,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,8],[4,1,24,1],[59,1,64,1],[50,1,58,1],[25,1,28,1],[29,1,35,1],[36,1,46,1],[47,1,49,1]]}
[]
[null,"Lista de actividades económicas para el objetivo de mitigación del cambio climático y sus códigos industriales CIIU"]
[]
[null,"Sector","CCSBSO","Honduras","El Salvador","Guatemala","CIIU internacional Rev. 4","Taxonomía Interna","Otra taxonomía"]
[null,"Energía","EGE1. Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica","EGE1. Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica","EGE1. Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica","EGE1. Generación de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica","3510 y 4220"]
[null,null,"EGE2. Generación de electricidad a partir de energía solar concentrada","EGE2. Generación de electricidad a partir de energía solar concentrada","EGE2. Generación de electricidad a partir de energía solar concentrada","EGE2. Generación de energía eléctrica a partir de energía solar concentrada","3510 y 4220"]
[null,null,"EGE3. Generación de electricidad a partir de energía eólica","EGE3. Generación de electricidad a partir de energía eólica","EGE3. Generación de electricidad a partir de energía eólica","EGE3. Generación de energía eléctrica a partir de energía eólica","3510 y 4220"]
[null,null,"EGE4. Generación de electricidad a partir de energía oceánica","EGE4. Generación de electricidad a partir de energía oceánica","EGE4. Generación de electricidad a partir de energía del oceánica","EGE4. Generación de energía eléctrica a partir de energía del oceánica","3510 y 4220"]
[null,null,"EGE5. Generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica","EGE5. Generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica","EGE5. Generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica","EGE5. Generación de energía eléctrica a  partir de energía hidroeléctrica","3510 y 4220"]
[null,null,"EGE6. Generación de electricidad a partir de energía geotérmica","EGE6. Generación de electricidad a partir de energía geotérmica","EGE6. Generación de electricidad a partir de energía geotérmica","EGE6. Generación de energía eléctrica a  partir de energía geotérmica","3510 y 4220"]
[null,null,"EGE7. Generación de electricidad a partir de biomasa, biocombustibles y biogás","EGE7. Generación de electricidad a partir de bioenergía (biomasa, biogás y biocombustibles)","EGE7. Generación de electricidad a partir de bioenergía (biomasa, biogás y biocombustibles)","EGE7. Generación de energía eléctrica a partir de bioenergía (biomasa, biogás y biocombustibles)",3520]
[null,null,"-","-","-","EGE7.1 Generación de energía mediante estufas de biomasa"]
[null,null,"ETD8. Transmisión y distribución de electricidad","ETD8. Transmisión y distribución de electricidad ","ETD8. Transmisión y distribución de electricidad ","ETD8. Transmisión y distribución de energía eléctrica",3510]
[null,null,"EA9. Almacenamiento de electricidad","EA9. Almacenamiento de electricidad ","EA9. Almacenamiento de electricidad ","EA9. Almacenamiento de energía eléctrica","-"]
[null,null,"EA10. Almacenamiento de energía térmica","EA10. Almacenamiento de energía térmica","EA10. Almacenamiento de energía térmica","EA10. Almacenamiento de energía térmica","-"]
[null,null,"EP11. Producción de hidrógeno bajo en carbono","EP11. Producción de hidrógeno bajo en carbono","EP11. Producción de hidrógeno bajo en carbono","EP11. Producción de hidrógeno bajo en carbono","-"]
[null,null,"EA12. Almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono","EA12. Almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono","EA12. Almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono","EA12. Almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono","-"]
[null,null,"EP13. Fabricación de biomasa, biogás y biocombustibles","-","-","EP13. Producción de biomasa, biogás y biocombustibles",3530]
[null,null,"EDT14. Distritos térmicos","EDT13. Distritos térmicos","EDT13. Distritos térmicos","EDT14. Distritos térmicos",3520]
[null,null,"ETD15. Redes de transmisión y distribución para gases renovables y bajos en carbono","ETD14. Redes de transmisión y distribución para gases renovables y bajos en carbono ","ETD14. Redes de transmisión y distribución para gases renovables y bajos en carbono ","ETD15. Redes de transmisión y distribución para gases renovables y bajos en carbono ","3510 y 3530"]
[null,null,"ECG16. Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada","ECG15. Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada","ECG15. Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada","ECG16. Cogeneración de calor/frío y energía eléctrica a partir de energía solar concentrada","3510 y 3530"]
[null,null,"ECG17. Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía geotérmica","ECG16. Cogeneración de calor/ frío y energía a partir de energía geotérmica","ECG16. Cogeneración de calor / frío y energía a partir de energía geotérmica","ECG17. Cogeneración de calor / frío y energía eléctrica a partir de energía geotérmica",3530]
[null,null,"ECG18. Cogeneración de calor/frío y energía a partir de bioenergía (biomasa, biocombustibles y biogás)","ECG17. Cogeneración de calor/frío y energía a partir de bioenergía (biomasa, biocombustibles y biogás)","ECG17. Cogeneración de calor/frío y energía a partir de bioenergía (biomasa, biocombustibles y biogás)","ECG18. Cogeneración de calor/frío y energía eléctrica a partir de bioenergía (biomasa, biocombustibles y biogás)",3530]
[null,null,"EP19. Producción de calor/frío y energía mediante calor residual","EP18. Producción de calor/frío y energía mediante calor residual","EP18. Producción de calor/frío y electricidad mediante calor residual","EP19. Producción de calor/frío y energía eléctrica mediante calor residual"]
[null,null,"ESP20. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Energía","ESP19. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Energía","ESP19. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Energía","ESP20. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Energía","7110 y 7210"]
[null,"Construcción","C1. Construcción de nuevos edificios ","C1. Construcción de nuevos edificios","C1. Construcción de nuevos edificios","C1. Construcción de nuevas edificaciones",4100]
[null,null,"C2. Renovación de edificios ","C2. Renovación y rehabilitación de edificios ","C2. Renovación y rehabilitación de edificios ","C2. Renovación de edificaciones","4100 y 43"]
[null,null,"C3. Adquisición y propiedad de edificios ","C3. Adquisición y propiedad de edificios ","C3. Adquisición y propiedad de edificios ","C3. Adquisición y propiedad de edificaciones",6810]
[null,null,"C4. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Construcción","C4. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Construcción ","C4. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Construcción ","C4. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Construcción ","27 y 4220"]
[null,"Transporte","T1. Transporte público urbano","T1. Transporte público urbano","T1. Transporte público","T1. Transporte público urbano","4911, 4921, 4922 y 7710"]
[null,null,"T2. Micromovilidad","T2. Micromovilidad","T2. Micromovilidad","T2. Micromovilidad","7710 y 7721"]
[null,null,"T3. Infraestructura para el transporte","T3. Infraestructura para el transporte","T3. Infraestructura para el transporte","T3. Infraestructura para el transporte","4210, 7110 y 7120"]
[null,null,"T4. Transporte interurbano (carga y pasajeros)","T4. Transporte interurbano (carga y pasajeros)","T4. Transporte interurbano (carga y pasajeros)","T4. Transporte interurbano (carga y pasajeros)","4911, 4912, 4921, 4922 y 4923"]
[null,null,"T5. Transporte particular","T5. Transporte particular","T5. Transporte particular","T5. Transporte particular","4921 y 4922"]
[null,null,"T1. Transporte público urbano\nT4. Transporte interurbano (carga y pasajeros)","T6. Transporte marítimo (carga y pasajeros)","T6. Transporte marítimo (carga y pasajeros)","T1. Transporte público urbano\nT4. Transporte interurbano (carga y pasajeros)","5011, 5012, 5021"]
[null,null,"T6. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Transporte","T7. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Transporte","T7. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Transporte","T6. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Transporte","4210, 7110 "]
[null,"Manufactura","M1. Fabricación de tecnologías bajas en carbono","M1. Fabricación de tecnologías que habilitan la reducción de emisiones de GEI","M1. Fabricación de tecnologías bajas en carbono","I1. Fabricación de tecnologías que habilitan la reducción de emisiones de GEI","22, 25, 26, 27 y 28"]
[null,null,"M2. Fabricación de cemento","M2. Fabricación de cemento ","M2. Fabricación de cemento ",null,2394]
[null,null,"M3. Fabricación de aluminio","M3. Fabricación de aluminio ","M3. Fabricación y transporte de aluminio ","I2. Fabricación  de aluminio ","2420 y 2432"]
[null,null,"M4. Fabricación de hierro y acero","M4. Fabricación de hierro y acero ","M4. Fabricación y transporte  de hierro y acero ","I3. Fabricación de hierro y acero ","2410, 2431"]
[null,null,"M5. Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos","M5. Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos","M5. Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos","I4. Fabricación de cloro",2011]
[null,null,"M6. Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos","M6. Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos ","M6. Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos ","I5. Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos ",2011]
[null,null,"M7. Fabricación de ácido nítrico","M7. Fabricación de ácido nítrico","M7. Fabricación de ácido nítrico","I6. Fabricación de ácido nítrico",2011]
[null,null,"M8. Fabricación de plásticos en forma primaria","M8. Fabricación o transformación de plásticos","M8. Fabricación o transformación de plásticos ",null,2013]
[null,null,null,"M9. Fabricación de vidrio",null,null,2310]
[null,null,null,"M10. Fabricación de textiles","M9. Fabricación de textiles y confección",null,"1311, 1312, 1313, 1391, 1392, 1399"]
[null,null,"M9. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Manufactura","M11. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Manufactura","M10. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Manufactura","I7. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Industria","7110 y 7210"]
[null,"Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)","TIC1. Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas","TIC1. Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas","TIC1. Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas","TIC1. Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas",6311]
[null,null,"TIC2. Soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI","TIC2. Soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI","TIC2. Soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI","TIC2. Soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI","61, 62 y 6311"]
[null,null,"TIC3. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector TIC","TIC3. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector TIC","TIC3. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector TIC","TIC3. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector TIC","7110 y 7210"]
[null,"Gestión de Residuos y captura de emisiones de GEI","RC1. Digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales","RC5. Digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales","RC1. Digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales","R1. Digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales",3811]
[null,null,"RC2. Recolección selectiva y transporte de residuos no peligrosos en la fracción segregada en la fuente","RC1. Recolección selectiva y transporte de residuos no peligrosos en la fracción segregada en la fuente","RC2. Recolección selectiva y transporte de residuos no peligrosos en la fracción segregada en la fuente","R2. Recolección selectiva y transporte de residuos no peligrosos en la fracción segregada en la fuente","3830 y 4290"]
[null,null,"RC3. Digestión anaeróbica de residuos orgánicos ","RC4. Digestión anaeróbica de residuos orgánicos","RC3. Digestión anaeróbica de residuos orgánicos","R3. Digestión anaeróbica de residuos orgánicos","3821 y 4290"]
[null,null,"RC4. Compostaje de residuos orgánicos","RC3. Compostaje de residuos orgánicos ","RC4. Compostaje de residuos orgánicos ","R4. Compostaje de residuos orgánicos ","3821 y 4290"]
[null,null,"RC5. Aprovechamiento de material a partir de residuos no peligrosos","RC2. Aprovechamiento de materiales a partir de residuos no peligrosos","RC5. Aprovechamiento de materiales a partir de residuos no peligrosos","R5. Aprovechamiento de materiales a partir de residuos no peligrosos","3700 y 4290"]
[null,null,"RC6. Captura y utilización de gas de rellenos sanitarios","RC6. Captura y utilización de gas de rellenos sanitarios  ","RC6. Captura y utilización de gas de rellenos sanitarios  ","R6. Captura y utilización de gas de rellenos sanitarios  ",3821]
[null,null,null,null,null,"R7. Proyectos de conversión de residuos a energía"]
[null,null,null,null,null,"R8. Producción de Biochar (Biocarbón)"]
[null,null,"RC7. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Residuos","RC7. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","RC7. Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","R9. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Residuos","7110 y 7210"]
[null,"Tratamiento y suministro de agua","A1. Captación, tratamiento y suministro de agua","A1. Captación, tratamiento y suministro de agua","A1. Captación, tratamiento y suministro de agua","A1. Captación, tratamiento y suministro de agua","3600 y 4930"]
[null,null,"A2. Sistemas de alcantarillado sanitario","A2. Sistemas de alcantarillado sanitario ","A2. Sistemas de alcantarillado sanitario ","A2. Sistemas de alcantarillado sanitario ","3700 y 4930"]
[null,null,"A3. Sistemas de tratamiento de aguas residuales","A3. Sistemas de tratamiento de aguas residuales","A3. Sistemas de tratamiento de aguas residuales","A3. Sistemas de tratamiento de aguas residuales","3700 y 4930"]
[null,null,"A4. Inversiones para el uso eficiente del agua","A4. Inversiones para el uso eficiente del agua","A4. Inversiones para el uso eficiente del agua","A4. Inversiones para un uso eficiente del agua","3600, 3700 y 4930"]
[null,null,"A5. Sistemas de alcantarillado pluvial"]
[null,null,"A6. Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Suministro y tratamiento de agua","A5.  Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Agua","A5.  Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Agua","A5.  Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector suministro y tratamiento del Agua","7110 y 7210"]

{"sheet":"Objetivo Mitigacion","index":4,"n_rows":82,"n_cols":36,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,6,3,8],[3,9,3,10],[3,11,4,11],[2,6,2,11],[2,1,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[2,12,2,17],[3,12,3,14],[3,15,3,16],[3,17,4,17],[2,18,2,23],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,4,23],[2,30,2,35],[3,30,3,32],[3,33,3,34],[3,35,4,35],[2,24,2,29],[3,24,3,26],[3,27,3,28],[3,29,4,29]]}
[]
[]
[null,"CCSBSO",null,null,null,null,"Honduras",null,null,null,null,null,"El Salvador",null,null,null,null,null,"Guatemala",null,null,null,null,null,"Taxonomía Interna",null,null,null,null,null,"Otra Taxonomía"]
[null,"Clasificación",null,null,"Criterios de contribución sustancial a la Mitigación del Cambio Climático",null,"Clasificación",null,null,"Criterios de contribución sustancial a la Mitigación del Cambio Climático",null,"Comparación CCBSO","Clasificación",null,null,"Criterios de contribución sustancial a la Mitigación del Cambio Climático",null,"Comparación CCBSO","Clasificación",null,null,"Criterios de contribución sustancial a la Mitigación del Cambio Climático",null,"Comparación CCBSO","Clasificación",null,null,"Criterios de contribución sustancial a la Mitigación del Cambio Climático",null,"Comparación CCBSO","Clasificación",null,null,"Criterios de contribución sustancial a la Mitigación del Cambio Climático",null,"Comparación CCBSO"]
[null,"Código Taxonomía","Sector","Actividad económica","Criterios de contribución sustancial","Criterios de no elegibilidad","Código Taxonomía","Sector","Actividad económica","Criterios de contribución sustancial","Criterios de no elegibilidad",null,"Código Taxonomía","Sector","Actividad económica","Criterios de contribución sustancial","Criterios de no elegibilidad",null,"Código Taxonomía","Sector","Actividad económica","Criterios de contribución sustancial","Criterios de no elegibilidad",null,"Código Taxonomía","Sector","Actividad económica","Criterios de contribución sustancial","Criterios de no elegibilidad",null,"Código Taxonomía","Sector","Actividad económica","Criterios de contribución sustancial","Criterios de no elegibilidad"]
[null,"EGE1","Energía","Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica","La generación de energía solar fotovoltaica es directamente elegible.","NA","EGE1","Energía","Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica","La generación de energía solar fotovoltaica es directamente elegible.","NA","Comparable","EGE1","Energía","Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica","La generación de energía solar fotovoltaica es directamente elegible.","NA","Comparable","EGE1","Energía","Generación de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica","La generación de energía solar fotovoltaica es directamente elegible.","NA","Comparable"]
[null,"EGE2","Energía","Generación de electricidad a partir de energía solar concentrada","La generación de energía solar concentrada es directamente elegible.","NA","EGE2","Energía","Generación de electricidad a partir de energía solar concentrada","La generación de energía solar concentrada es directamente elegible.","NA","Comparable","EGE2","Energía","Generación de electricidad a partir de energía solar concentrada","La generación de energía solar concentrada es directamente elegible.","NA","Comparable","EGE2","Energía","Generación de energía eléctrica a partir de energía solar concentrada","La generación de energía solar concentrada es directamente elegible.","NA","Comparable"]
[null,"EGE3","Energía","Generación de electricidad a partir de energía eólica","La generación de energía eólica es directamente elegible.","NA","EGE3","Energía","Generación de electricidad a partir de energía eólica","La generación de energía eólica es directamente elegible.","NA","Comparable","EGE3","Energía","Generación de electricidad a partir de energía eólica","La generación de energía eólica es directamente elegible.","NA","Comparable","EGE3","Energía"," Generación de energía eléctrica a partir de energía eólica","La generación de energía eólica es directamente elegible.","NA","Comparable"]
[null,"EGE4","Energía","Generación de electricidad a partir de energía oceánica","La generación de energía oceánica es directamente elegible.","NA","EGE4","Energía","Generación de electricidad a partir de energía oceánica","La generación de energía oceánica es directamente elegible.","NA","Comparable","EGE4","Energía","Generación de electricidad a partir de energía oceánica","La generación de energía oceánica es directamente elegible.","NA","Comparable","EGE4","Energía","Generación de energía eléctrica a partir de energía del oceánica","La generación de energía oceánica es directamente elegible.","NA","Comparable"]
[null,"EGE5","Energía","Generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica","Si el proyecto consiste en sistemas a filo de agua: \n\n1. La instalación de generación de electricidad es directamente elegible si es una instalación a filo de agua y no tiene un depósito o embalse artificial. \n2. Las instalaciones de energía hidroeléctrica a filo de agua deben alinearse con los parámetros establecidos por las autoridades ambientales relevantes para ser elegibles. \n\nSi el proyecto consiste en sistemas con reservorios, se debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Si la densidad de potencia de la instalación de generación de electricidad es superior a 5 W/m2, el proyecto está exento de realizar la evaluación del ciclo de vida de PCF (Product Carbon Footprint, por sus siglas en inglés) o protocolo GEI y son directamente elegibles. \n\nOpción 2: Aquellas instalaciones de energía hidroeléctrica con una densidad de potencia inferior a 5 W/m2 deben demostrar, utilizando la norma ISO 14067:2018 o un producto del protocolo de GEI, como el PCF, que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh.  \n\nOpción 3: Independiente de la densidad de potencia, se puede demostrar en el proyecto que las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica son inferiores a 100 gCO2e/kWh. Las emisiones de GEI del ciclo de vida son verificadas por un tercero independiente. \n\nOpción 4: Las instalaciones de almacenamiento por bombeo son elegibles si cumplen con los requisitos anteriores (opciones 1 a 3, según aplique). Es importante asegurar que se cargarán las instalaciones con energía que tiene emisiones menos de 100 gCO2/kWh. ","NA","EGE5","Energía","Generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica","Si el proyecto consiste en sistemas a filo de agua, se debe cumplir con los siguientes criterios:\n1. La instalación de generación de electricidad es directamente elegible si es una instalación a filo de agua y no tiene un depósito o embalse artificial.\n2. Las instalaciones de energía hidroeléctrica a filo de agua deben alinearse con los parámetros establecidos por las autoridades ambientales relevantes para ser elegibles.\n\nSi el proyecto consiste en sistemas con reservorios, se debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Si la densidad de potencia de la instalación de generación de electricidad es superior a 5 W/m2, el proyecto está exento de realizar la evaluación del ciclo de vida de PCF (Product Carbon Footprint, por sus siglas en inglés) o del GHG Protocol y son directamente elegibles.\nOpción 2: Aquellas instalaciones de energía hidroeléctrica con una densidad de potencia inferior a 5 W/m2, deben demostrar, utilizando un estándar de cálculo , que operaran con emisiones de ciclo de vida  inferiores a 100 gCO2e/kWh.\nOpción 3: Independiente de la densidad de potencia, se puede demostrar en el proyecto que las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica son inferiores a 100 gCO2e/kWh. Las emisiones cuantificadas de GEI del ciclo de vida son verificadas  por un tercero independiente.\nOpción 4: Las instalaciones de almacenamiento por bombeo son elegibles si cumplen con los requisitos anteriores (opciones 1 a 3, según aplique). Es importante asegurar que se cargarán las instalaciones con energía que tiene emisiones de GEI inferiores a 100 gCO2/kWh.","NA","Comparable","EGE5","Energía","Generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica","Si el proyecto consiste en sistemas a filo de agua, se debe cumplir con los siguientes dos criterios:\n1. La instalación de generación de electricidad es directamente elegible si es una instalación a filo de agua y no tiene un depósito o embalse artificial.\n2. Las instalaciones de energía hidroeléctrica a filo de agua deben alinearse con los parámetros establecidos por las autoridades ambientales relevantes para ser elegibles.\nSi el proyecto consiste en sistemas con reservorios, se debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Si la densidad de potencia de la instalación de generación de electricidad es superior a 5 W/m2, el proyecto está exento de realizar la evaluación del ciclo de vida de PCF (Product Carbon Footprint, por sus siglas en inglés) o protocolo GEI y son directamente elegibles.\nOpción 2: Aquellas instalaciones de energía hidroeléctrica con una densidad de potencia inferior a 5 W/m2   deben demostrar, utilizando un estándar de cálculo  que operen con emisiones de ciclo de vida  inferiores a 100 gCO2e/kWh.\nOpción 3: Independiente de la densidad de potencia, se puede demostrar en el proyecto que las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica son inferiores a 100 gCO2e/kWh. Las emisiones de GEI del ciclo de vida son verificadas  por un tercero independiente.\nOpción 4: Las instalaciones de almacenamiento por bombeo son elegibles si cumplen con los requisitos anteriores (opciones 1 a 3, según aplique). Es importante asegurar que se cargarán las instalaciones con energía que tiene emisiones menos de 100 gCO2/kWh.","NA","Comparable","EGE5","Energía","Generación de energía eléctrica a  partir de energía hidroeléctrica","Si el proyecto consiste en sistemas a filo de agua:\n1. La instalación de generación de energía eléctrica es directamente elegible si es una instalación a filo de agua y no tiene un depósito o embalse artificial.\nNota: Las instalaciones de energía hidroeléctrica a filo de agua deben alinearse con los parámetros establecidos por las autoridades ambientales relevantes para ser elegibles.\nSi el proyecto consiste en sistemas con reservorios, se debe cumplir con una de las siguientes opciones :\nOpción-1: si la densidad de potencia de la instalación de generación de energía eléctrica es superior a 5 W/m , el proyecto está exento de realizar la evaluación del ciclo de vida de PCF (Product Carbon Footprint, por sus siglas en inglés) o del GHG Protocol y son directamente elegibles.\nOpción-2: Aquellas instalaciones de energía hidroeléctrica con una densidad de potencia inferior a 5 W/m2 deben demostrar, utilizando un estándar de cálculo , que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh.\nOpción-3: independiente de la densidad de potencia, se puede demostrar en el proyecto que las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación de energía eléctrica a partir de energía hidroeléctrica son inferiores a 100 gCO2e/kWh. Las emisiones cuantificadas de GEI del ciclo de vida son verificadas por un tercero independiente .\nOpción-4: Las instalaciones de almacenamiento por bombeo son elegibles si cumplen con los requisitos anteriores (opciones 1 a 3, según aplique). Es importante asegurar que se cargarán las instalaciones con energía que tiene emisiones de GEI inferiores a 100 gCO2/kWh.","NA","Comparable"]
[null,"EGE6","Energía","Generación de electricidad a partir de energía geotérmica","Las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación de electricidad a partir de energía geotérmica deben ser inferiores a 100 gCO2e/kWh. Las emisiones cuantificadas de GEI del ciclo de vida son verificadas por un tercero independiente. \n\nNota: Los proyectos geotérmicos no pueden instalarse en zonas de humedales ni en zonas geológicas de captura de carbono. ","NA","EGE6","Energía","Generación de electricidad a partir de energía geotérmica","Las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación de electricidad a partir de energía geotérmica deben ser inferiores a 100 gCO2e/kWh. Las emisiones cuantificadas de GEI del ciclo de vida son verificadas por un tercero independiente .\nNota: Los proyectos geotérmicos no pueden instalarse en zonas de humedales ni en zonas geológicas de captura de carbono, ecosistemas estratégicos o zonas núcleo.","NA","Comparable","EGE6","Energía","Generación de electricidad a partir de energía geotérmica","Las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación de electricidad a partir de energía geotérmica deben ser inferiores a 100 gCO2e/kWh . Las emisiones cuantificadas de GEI del ciclo de vida son verificadas por un tercero independiente .\nNota: Los proyectos geotérmicos no pueden instalarse en zonas de humedales ni en zonas geológicas de captura de carbono, ecosistemas estratégicos o zonas núcleo. ","NA","Comparable","EGE6","Energía","Generación de energía eléctrica a  partir de energía geotérmica","Las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación de energía eléctrica a partir de energía geotérmica deben ser inferiores a 100 gCO2e/kWh . Las emisiones cuantificadas de GEI del ciclo de vida deben verificadas por un tercero independiente .\nNota 1: Los proyectos geotérmicos no pueden instalarse en zonas de humedales u otros ecosistemas estratégicos/zonas núcleo.","NA","Comparable"]
[null,"EGE7","Energía","Generación de electricidad a partir de bioenergía (biomasa, biogás y biocombustibles)","El proyecto debe cumplir con todos los criterios listados a continuación: \n\n1. Todas las instalaciones deben demostrar que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores al umbral vigente (100 gCO2e/kWh). \n\n2. La producción de materia prima no debe competir con la producción de alimentos ni contribuir a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Para este tipo de proyectos, es importante asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía, lo cual puede verificarse a través de alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Si la biomasa está constituida por residuos (p. ej: agrícolas, de industrias alimentarias o municipales, entre otros), la bioenergía producida es directamente elegible. \n\nOpción 2: Si la opción 1 no es aplicable, se puede verificar el origen sostenible de la materia prima utilizada para la producción de bioenergía haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad, las cuales cuentan con amplio reconocimiento en el mercado:\n \n- Consejo de Administración Forestal (FSC). \n- Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs). \n- Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus). \n- Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB). \n- Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS). \n- Rainforest Alliance. \n\nEstas certificaciones permiten asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía.  \n\nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato debe cumplir con los criterios de digestión anaeróbica de lodos y de residuos orgánicos según lo establecido en el anexo del sector Residuos y captura de emisiones. ","NA","EGE7","Energía","Generación de electricidad a partir de bioenergía (biomasa, biogás y biocombustibles)","Todas las instalaciones de generación de energía a partir de biomasa, biogás y biocombustibles deben demostrar que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores al umbral vigente (100 gCO2e/kWh) y que la producción de materia prima no compite con la producción de alimentos ni contribuye a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Adicionalmente, la biomasa utilizada debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: si la biomasa está constituida a partir de residuos (p. ej.: agrícolas, de industrias alimentarias o municipales, entre otros), la bioenergía producida es directamente elegible.\nOpción 2: Si la biomasa no corresponde a la opción 1, se puede verificar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de bioenergía, haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad, las cuales cuentan con amplio reconocimiento en el mercado:\n•Consejo de Administración Forestal (FSC).\n•Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs).\n•Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus).\n•Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB).\n•Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS).\n•Rainforest Alliance.\nEstas certificaciones permiten asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía. \nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato debe cumplir con los criterios de elegibilidad/contribución sustancial sobre la digestión anaeróbica de lodos y de residuos orgánicos, según lo establecido en el anexo técnico del sector Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI, según corresponda.","NA","Comparable","EGE7","Energía","Generación de electricidad a partir de bioenergía (biomasa, biogás y biocombustibles)","Todas las instalaciones de generación de energía a partir de biomasa, biogás y biocombustibles deben demostrar que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores al umbral vigente (100 gCO2e/kWh) y que la producción de materia prima no compite con la producción de alimentos ni contribuye a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Adicionalmente, la biomasa utilizada debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Si la biomasa está constituida por residuos (p. ej.: agrícolas, de industrias alimentarias o municipales, entre otros), la bioenergía producida es directamente elegible.\nOpción 2: Si la opción 1 no es aplicable, se puede verificar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de bioenergía haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad, las cuales cuentan con amplio reconocimiento en el mercado:\n• Consejo de Administración Forestal (FSC).\n• Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs).\n• Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus).\n• Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB).\n• Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS).\n• Rainforest Alliance.\nEstas certificaciones permiten asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía. \nNota: La producción de biomasa, biogás y biocombustibles no requiere cumplir con el umbral de 100 gCO2e/kWh para ser elegible. Debe cumplir con alguna de las opciones listadas.\nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato debe cumplir con los criterios de elegibilidad/contribución sustancial sobre la digestión anaeróbica de lodos y de residuos orgánicos, según lo establecido en el anexo técnico del sector Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI, según corresponda. ","NA","Comparable","EGE7","Energía","Generación de energía eléctrica a partir de bioenergía (biomasa, biogás y biocombustibles)","El proyecto debe cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n1. Todas las instalaciones deben demostrar que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores al umbral vigente (100 gCO2e/kWh).\n2. La producción de materia prima no debe competir con la producción de alimentos ni contribuir a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Para este tipo de proyectos es importante asegurar el origen sostenible de la biomasa que sea utilizada para la producción de energía, lo cual puede verificarse a través de alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: Si la biomasa está constituida por residuos, (p. ej.: residuos agrícolas, de industrias alimentarias y/o la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, entre otros) la bioenergía producida es directamente elegible.\nOpción 2: si la biomasa no corresponde a la opción 1, se verifica que la materia prima utilizada para la producción de bioenergía cumple con las prácticas establecidas en el sector agricultura de la Taxonomía (a desarrollar en la segunda fase de la Taxonomía Verde).\nOpción-3: Si la opción 1 o 2 no es aplicable, se puede verificar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de bioenergía haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad que son reconocidas en el mercado:\no Consejo de Administración Forestal (FSC). \no Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs).\no Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus).\no Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB).\no Rainforest Alliance.\nEstas certificaciones permiten asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía. \nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato cumple los criterios de contribución sustancial de digestión anaeróbica de lodos y de residuos orgánicos del sector de Residuos, según corresponda.","NA","Comparable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EGE7","Energía","Generación de energía mediante estufas de biomasa","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: Son directamente elegibles las estufas que incluyen la integración de energías renovables, como: estufas híbridas de energía solar y biomasa , estufas de plato y estufas eléctricas de infrarrojo.\nOpción-2: Son directamente elegibles las estufas diseñadas para utilizar biocombustibles sólidos como briquetas y pellets, en sustitución de combustibles sólidos convencionales (p. ej.: leña, carbón vegetal y carbón). Incluyendo la prestación de apoyo financiero y técnico a los productores de pellets y briquetas. \nOpción-3: Es directamente elegible si la bioenergía se produce a partir de residuos (p. ej.: residuos agrícolas, la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales, entre otros).\nOpción-4: Si la biomasa para la producción de bioenergía (en este caso calor en estufas de uso doméstico), se puede certificar el origen sostenible de la materia prima utilizada haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad que son reconocidas en el mercado:\no Consejo de Administración Forestal (FSC).\no Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs). Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus).\no Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB).\no Rainforest Alliance.","NA","Actividad adicional"]
[null,"ETD8","Energía","Transmisión y distribución de electricidad","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: La infraestructura de transmisión/distribución que apoya la expansión y consolidación de microrredes en zonas no interconectadas es elegible. \n\nOpción 2: Toda la infraestructura o equipos de transmisión y distribución de electricidad en los sistemas que están en una trayectoria de descarbonización completa20 son elegibles, excepto para la infraestructura que está dedicada a crear una conexión directa o a expandir una conexión directa existente entre una planta de producción de energía cuyas emisiones superan los 100 gCO2e/kWh, medido con base en una metodología o estándar de cálculo (p. ej: el ciclo de vida de la energía-Life Cycle Energy – LCE, entre otras), a una subestación o red. \n\nOpción 3: Las siguientes actividades relacionadas con la red de transmisión y distribución son directamente elegibles, independientemente de si el sistema se encuentra en una ruta hacia la descarbonización completa al momento de su aprobación (lista exhaustiva de posibles inversiones elegibles): \n\n1. Proyectos de distribución y transmisión de electricidad asociados a resiliencia climática como los siguientes (lista no exhaustiva): Instalación subterránea de sistemas de transmisión y distribución de electricidad en zonas vulnerables a tormentas y huracanes, protección contra inundaciones para los sistemas de servicios públicos y la gestión adecuada de la demanda. \n\n2. Proyectos asociados a medidas para fortalecer la red eléctrica y mejorar la calidad de esta, a través de la reducción de perdidas.  \n\n3. Construcción y operación de la conexión directa, o expansión de la conexión directa existente, de generación de electricidad con bajas emisiones de carbono inferiores del umbral de 100 gCO2e/kWh, medido sobre la base del ciclo de vida a una subestación o red. \n\n4. Construcción y operación de estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) e infraestructura eléctrica de apoyo para la electrificación del transporte. La elegibilidad de esta actividad está sujeta a lo establecido en el sector Transporte de la Taxonomía. \n\n5. Construcción/instalación y operación de equipos e infraestructura donde el objetivo principal es un aumento del uso o un incremento en la generación de electricidad renovable. \n\n6. Instalación de equipos para aumentar el control y monitoreo del sistema eléctrico y que permitan el desarrollo e integración de fuentes de energía renovables, incluyendo: \n- Sensores y herramientas de medición (incluidos sensores meteorológicos para pronosticar la producción renovable). \n- Comunicación y control (incluyendo software avanzado y salas de control, automatización de subestaciones o alimentadores, y capacidades de control de voltaje para adaptarse a alimentaciones renovables más       descentralizadas). \n\n7. Instalación de futuros sistemas de medición inteligente o aquellos que sustituyan a los sistemas de medición inteligente y que permitan llevar información a los usuarios para que actúen remotamente sobre el consumo de electricidad, incluidos los centros de datos de los clientes. \n- Construcción/instalación de equipos que permitan el intercambio de electricidad, específicamente renovable, entre usuarios. \n- Los interconectores entre sistemas de transmisión son elegibles, siempre y cuando uno de los sistemas sea elegible. \n \nPara los propósitos de esta sección, se aplican las siguientes especificaciones: \n1. Se estima que el cálculo de la trayectoria de descarbonización de una red de distribución y transmisión de electricidad puede estar basada en el análisis del factor de emisión de gases GEI de los últimos cinco años, incluido el año para el que se dispone de los datos más recientes; de esta manera, se puede determinar el cumplimiento del criterio de elegibilidad expuesto en la opción 2.\n \n2. “Sistema”: El área de control de potencia de la red de transmisión o distribución donde está instalada la infraestructura o el equipo. \n\n3. Los sistemas de transmisión pueden incluir capacidad de generación conectada a sistemas de distribución subordinados. \n\n4. Los sistemas de distribución subordinados a un sistema de transmisión que se considera que están en una trayectoria hacia la descarbonización total también pueden considerarse en una trayectoria hacia la descarbonización total. ","No es elegible la infraestructura dedicada a crear una conexión directa, o expandir una conexión directa existente entre una subestación o red y una planta de producción de energía, que en su ciclo de vida genera gases de efecto invernadero mayor a 100 gCO2e/kWh. ","ETD8","Energía"," Transmisión y distribución de electricidad","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: La infraestructura de transmisión/distribución que apoya la expansión y consolidación de microrredes en zonas no interconectadas es elegible.\nOpción 2: Toda la infraestructura o equipos de transmisión y distribución de electricidad en los sistemas que están en una trayectoria de descarbonización completa  son elegibles.\nOpción 3: Las siguientes actividades relacionadas con la red de transmisión y distribución son directamente elegibles, independientemente de si el sistema se encuentra en una ruta hacia la descarbonización completa al momento de su aprobación (lista exhaustiva de posibles inversiones elegibles):\n•\tProyectos de distribución y transmisión de electricidad asociados a resiliencia climática como los siguientes (lista no exhaustiva): Instalación subterránea de sistemas de transmisión y distribución de electricidad en zonas vulnerables a tormentas y huracanes, protección contra inundaciones para los sistemas de servicios públicos y la gestión adecuada de la demanda, entre otras. \n•\tConstrucción y operación de la conexión directa, o expansión de la conexión directa existente, de generación de electricidad con bajas emisiones de carbono inferiores del umbral de 100 gCO2e/kWh, medido sobre la base del ciclo de vida a una subestación o red.\n•\tConstrucción y operación de estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) e infraestructura eléctrica de apoyo para la electrificación del transporte. La elegibilidad de esta actividad económica está sujeta a lo establecido en el sector Transporte de la Taxonomía.\n•\tConstrucción/instalación y operación de equipos e infraestructura donde el objetivo principal es un aumento del uso o un incremento en la generación de electricidad renovable.\n•\tInstalación de equipos para aumentar el control y monitoreo del sistema eléctrico y que permitan el desarrollo e integración de fuentes de energía renovables, incluyendo:\n•\tSensores y herramientas de medición (incluidos sensores meteorológicos para pronosticar la producción renovable).\n•\tComunicación y control (incluyendo software avanzado y salas de control, automatización de subestaciones o alimentadores, y capacidades de control de voltaje para adaptarse a alimentaciones renovables más descentralizadas).\n•\tInstalación de futuros sistemas de medición inteligente o aquellos que sustituyan a los sistemas de medición inteligente y que permitan llevar información a los usuarios para que actúen remotamente sobre el consumo de electricidad, incluidos los centros de datos de los clientes, entre otros.\n•\tConstrucción/instalación de equipos que permitan el intercambio de electricidad, específicamente renovable, entre usuarios.\n•\tLos interconectores entre sistemas de transmisión son elegibles, siempre y cuando uno de los sistemas sea elegible.\nPara los propósitos de esta sección, se aplican las siguientes especificaciones:\ni.\tSe estima que el cálculo de la trayectoria de descarbonización de una red de distribución y transmisión de electricidad puede estar basada en el análisis del factor de emisión de GEI de los últimos cinco años, incluido el año para el que se dispone de los datos más recientes; de esta manera, se puede determinar el cumplimiento del criterio de elegibilidad/contribución sustancial expuesto en la opción 2.\nii.\t“Sistema” se entiende como el área de control de potencia de la red de transmisión o distribución donde está instalada la infraestructura o el equipo.\niii.\tLos sistemas de transmisión pueden incluir la capacidad de generación conectada a sistemas de distribución subordinados.\niv.\tLos sistemas de distribución subordinados a un sistema de transmisión que se considera que están en una trayectoria hacia la descarbonización total también pueden considerarse en una trayectoria hacia la descarbonización total.","No es elegible la infraestructura dedicada a crear una conexión directa, o expandir una conexión directa existente entre una subestación o red y una planta de producción de energía eléctrica, que en su ciclo de vida genera emisiones de GEI superiores a 100 gCO2e/kWh, de acuerdo con las mediciones realizadas a través de un estándar de base en el ciclo de vida de la energía  de una subestación o red.","Comparable","ETD8","Energía","Transmisión y distribución de electricidad","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: La infraestructura de transmisión/distribución que apoya la expansión y consolidación de microrredes  en zonas no interconectadas  es elegible.\nOpción 2: Toda la infraestructura o equipos de transmisión y distribución de electricidad en los sistemas que están en una trayectoria de descarbonización completa  son elegibles.\nOpción 3: Las siguientes actividades relacionadas con la red de transmisión y distribución son directamente elegibles, independientemente de si el sistema se encuentra en una ruta hacia la descarbonización completa al momento de su aprobación (lista exhaustiva de posibles inversiones elegibles):\n• Construcción y operación de la conexión directa, o expansión de la conexión directa existente, de generación de electricidad con bajas emisiones de carbono inferiores del umbral de 100 gCO2e/kWh, medido sobre la base del ciclo de vida a una subestación o red.\n• Construcción y operación de estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) e infraestructura eléctrica de apoyo para la electrificación del transporte. La elegibilidad de esta actividad económica está sujeta a lo establecido en el sector Transporte de la Taxonomía.\n• Construcción/instalación y operación de equipos e infraestructura donde el objetivo principal es un aumento del uso o un incremento en la generación de electricidad renovable.\n• Instalación de equipos para aumentar el control y monitoreo del sistema eléctrico y que permitan el desarrollo e integración de fuentes de energía renovables, incluyendo:\no Sensores y herramientas de medición (incluidos sensores meteorológicos para pronosticar la producción renovable).\no Comunicación y control (incluyendo software avanzado y salas de control, automatización de subestaciones o alimentadores, y capacidades de control de voltaje para adaptarse a alimentaciones renovables más descentralizadas).\no Instalación de futuros sistemas de medición inteligente o aquellos que sustituyan a los sistemas de medición inteligente y que permitan llevar información a los usuarios para que actúen remotamente sobre el consumo de electricidad, incluidos los centros de datos de los clientes, entre otros. \no Construcción/instalación de equipos que permitan el intercambio de electricidad , específicamente renovable, entre usuarios.\no Los interconectores entre sistemas de transmisión son elegibles, siempre y cuando uno de los sistemas sea elegible.\nPara los propósitos de esta sección, se aplican las siguientes especificaciones:\ni. Se entenderá por trayectoria de descarbonización completa la existencia de un plan de acción climática o de carbono neutralidad adoptado por la empresa, que incluya metas de reducción de emisiones alineadas con escenarios de 1.5 °C, cronogramas claros, mecanismos de medición y verificación, y procesos internos de seguimiento. Este plan puede estar basado en metodologías reconocidas internacionalmente (por ejemplo, SBTi) o ajustado a normativas nacionales aplicables.\nii. Se estima que el cálculo de la trayectoria de descarbonización de una red de distribución y transmisión de electricidad puede estar basada en el análisis del factor de emisión de gases GEI de los últimos cinco años, incluido el año para el que se dispone de los datos más recientes; de esta manera, se puede determinar el cumplimiento del criterio de elegibilidad expuesto en la opción 2.\niii. “Sistema” se entiende como el área de control de potencia de la red de transmisión o distribución donde está instalada la infraestructura o el equipo.\niv. Los sistemas de transmisión pueden incluir capacidad de generación conectada a sistemas de distribución subordinados.\nv. Los sistemas de distribución subordinados a un sistema de transmisión que se considera que están en una trayectoria hacia la descarbonización total también pueden considerarse en una trayectoria hacia la descarbonización total.","No es elegible la infraestructura dedicada a crear una conexión directa, o expandir una conexión directa existente entre una subestación o red y una planta de producción de energía, que en su ciclo de vida genera emisiones de GEI superiores a 100 gCO2e/kWh, de acuerdo con las mediciones realizadas a través de un estándar de base en el ciclo de vida de la energía  de una subestación o red.","Comparable","ETD8","Energía","Transmisión y distribución de energía eléctrica","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: La infraestructura de transmisión/distribución que apoya la expansión y consolidación de microrredes en zonas no interconectadas es elegible.\nOpción-2: Toda la infraestructura o equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica en los sistemas que están en una trayectoria de la reducción de la huella de carbono completa  son elegibles.\nOpción-3: las siguientes actividades relacionadas con la red de transmisión y distribución de energía eléctrica son directamente elegibles, independientemente de si el sistema se encuentra en una ruta hacia la reducción de la huella de carbono completa al momento de su aprobación (lista exhaustiva de posibles inversiones elegibles):\n● Proyectos de distribución y transmisión de energía eléctrica asociados a resiliencia climática como los siguientes (lista no exhaustiva): instalación subterránea de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica en zonas vulnerables a tormentas y huracanes, protección contra inundaciones para los sistemas de servicios públicos y la gestión adecuada de la demanda, entre otros .\n● Proyectos asociados a medidas de resiliencia climática para fortalecer la red eléctrica y mejorar la calidad de estas a través de la reducción de pérdidas.\n● Construcción y operación de la conexión directa, o expansión de la conexión directa existente, de generación de energía eléctrica con bajas emisiones de carbono inferiores del umbral de 100 gCO2e/kWh, medido sobre la base del ciclo de vida a una subestación o red.\n● Construcción/instalación y operación de equipos e infraestructura donde el objetivo principal es un aumento del uso o incremento en la generación de energía eléctrica renovable.\n● Instalación de equipos para aumentar el control y monitoreo del sistema eléctrico y que permitan el desarrollo e integración de fuentes de energía renovables, incluyendo:\no Sensores y herramientas de medición (incluidos sensores meteorológicos para pronosticar la producción renovable).\no Comunicación y control (incluyendo software avanzado y salas de control, automatización de subestaciones o alimentadores, y capacidades de control de voltaje para adaptarse a alimentaciones renovables más descentralizadas).\n● Instalación de futuros sistemas de medición inteligente o aquellos que sustituyan a los sistemas de medición inteligente y que permitan llevar la información a los usuarios para que actúen remotamente sobre el consumo de energía eléctrica, incluidos los centros de datos de los clientes, entre otros.\no Construcción/instalación de equipos que permitan el intercambio de energía eléctrica, específicamente renovable, entre usuarios.\no Los interconectores entre sistemas de transmisión son elegibles, siempre y cuando uno de los sistemas sea elegible.\nPara los propósitos de esta sección, se aplican las siguientes especificaciones:\ni. Se estima que el cálculo de la trayectoria de la reducción de la huella de carbono de una red de distribución y transmisión de energía eléctrica puede estar basada en el análisis del factor de emisión de GEI de los últimos cinco años, incluido el año para el que se dispone de los datos más recientes; de esta manera, se puede determinar el cumplimiento del criterio de contribución sustancial expuesto en la opción-2.\nii. “Sistema” se entiende como el área de control de potencia de la red de transmisión o distribución donde está instalada la infraestructura o el equipo.\niii. Los sistemas de transmisión pueden incluir capacidad de generación conectada a sistemas de distribución subordinados.\niv. Los sistemas de distribución subordinados a un sistema de transmisión que se considera que están en una trayectoria hacia la reducción de la huella de carbono total también pueden considerarse en una trayectoria hacia la reducción de la huella de carbono total.","No es elegible la infraestructura dedicada a crear una conexión directa, o expandir una conexión directa existente entre una subestación o red y una planta de producción de energía eléctrica, que en su ciclo de vida genera emisiones de GEI superiores a 100 gCO2e/kWh, de acuerdo con las mediciones realizadas a través de un estándar de base en el ciclo de vida de la energía  de una subestación o red.","Comparable"]
[null,"EA9","Energía","Almacenamiento de electricidad","Todo el almacenamiento de electricidad es elegible.\n\nNota 1: Los criterios de elegibilidad/contribución sustancial para las actividades de gestión del lado de la demanda (deslastre de carga y desplazamiento de carga) están disponibles bajo los criterios de elegibilidad de la actividad ETD8 (sobre la transmisión y distribución de electricidad), en el marco de la actividad EGE5 sobre la producción de electricidad a partir de energía hidroeléctrica. \n\nNota 2: El almacenamiento bombeado de energía hidroeléctrica debe cumplir con los criterios expuestos en la actividad EGE5 sobre la generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica. ","NA","EA9","Energía","Almacenamiento de electricidad","Todo el almacenamiento de electricidad es elegible.\nNota 1: Los criterios de elegibilidad/contribución sustancial para las actividades de gestión del lado de la demanda (deslastre de carga y desplazamiento de carga) están disponibles bajo los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la actividad económica ETD8 (transmisión y distribución de energía eléctrica), en el marco de la actividad EGE5 sobre la producción de energía eléctrica a partir de energía hidroeléctrica.\nNota 2: El almacenamiento bombeado de energía hidroeléctrica debe cumplir con los criterios de elegibilidad/contribución sustancial expuestos en la actividad económica EGE5 sobre la producción de energía eléctrica a partir de energía hidroeléctrica.","NA","Comparable","EA9","Energía","Almacenamiento de electricidad","Todo el almacenamiento de electricidad es elegible.\nNota 1: Los criterios de elegibilidad/contribución sustancial para las actividades de gestión del lado de la demanda (deslastre de carga y desplazamiento de carga) están disponibles bajo los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la actividad económica ETD8 (transmisión y distribución de energía eléctrica), en el marco de la actividad EGE5 sobre la producción de energía eléctrica a partir de energía hidroeléctrica.\n   Nota 2: El almacenamiento bombeado de energía hidroeléctrica debe cumplir con los criterios de elegibilidad/contribución sustancial expuestos en la actividad económica EGE5 sobre la producción de energía eléctrica a partir de energía hidroeléctrica.","NA","Comparable","EA9","Energía","Almacenamiento de energía eléctrica","Todo el almacenamiento de energía eléctrica es elegible.\nNota 1: Los criterios de contribución sustancial para las actividades de gestión del lado de la demanda (deslastre de carga y desplazamiento de carga) están disponibles bajo los criterios de contribución sustancial de la actividad ETD8 (transmisión y distribución de energía eléctrica), en el marco de la actividad EGE5 sobre la producción de energía eléctrica a partir de energía hidroeléctrica.\nNota 2: El almacenamiento bombeado de energía hidroeléctrica debe cumplir con los criterios de contribución sustancial expuestos en la actividad EGE5 sobre la producción de energía eléctrica a partir de energía hidroeléctrica.\nNota 3: Los sistemas de almacenamiento aprobados por la CNEE son directamente elegibles cumpliendo con la CNEE No. 128-2024. ","N.A","Comparable"]
[null,"EA10","Energía","Almacenamiento de energía térmica","Todo el almacenamiento de energía térmica es elegible bajo la Taxonomía.","NA","EA10","Energía","Almacenamiento de energía térmica","Todo el almacenamiento de energía térmica es elegible bajo la Taxonomía.","El almacenamiento de energía térmica a partir de combustibles fósiles no es elegible.","Mas ambiciosa","EA10","Energía","Almacenamiento de energía térmica","Todo el almacenamiento de energía térmica es elegible bajo la Taxonomía.","El almacenamiento de energía térmica a partir de combustibles fósiles no es elegible.","Mas ambiciosa","EA10","Energía","Almacenamiento de energía térmica","Todo el almacenamiento de energía térmica es elegible bajo la Taxonomía.","El almacenamiento de energía térmica de fuentes de combustibles fósiles no es elegible.","Mas ambiciosa"]
[null,"EP11","Energía","Producción de hidrógeno bajo en carbono","La producción de hidrógeno debe tener emisiones de GEI en su ciclo de vida iguales o inferiores a 3 tCO2e/t de hidrógeno. ","El hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles o gas natural no es elegible.","EP11","Energía","Producción de hidrógeno bajo en carbono","La producción de hidrógeno debe tener emisiones de GEI en su ciclo de vida iguales o inferiores a 3 tCO2e/t de hidrógeno.","El hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles o gas natural no es elegible.","Comparable","EP11","Energía","Producción de hidrógeno bajo en carbono","La producción de hidrógeno debe tener emisiones de GEI en su ciclo de vida iguales o inferiores a 3 tCO2e/t de hidrógeno.","El hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles o gas natural no es elegible.","Comparable","EP11","Energía","Producción de hidrógeno bajo en carbono","La producción de hidrógeno debe tener emisiones de GEI en su ciclo de vida iguales o inferiores a 3 tCO2e/t de hidrógeno.","El hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles o gas natural no es elegible.","Comparable"]
[null,"EA12","Energía","Almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Construcción de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono (revisar criterio de producción de hidrógeno bajo en carbono). \n\nOpción 2: Conversión de instalaciones de almacenamiento de gas subterráneas existentes en instalaciones de almacenamiento dedicadas al almacenamiento de hidrógeno. \n\nOpción 3: Operación de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno donde el hidrógeno almacenado en la instalación cumple con los criterios para la producción de hidrógeno bajo en carbono.  \n\nNota: La energía operacional de esta infraestructura debe tener emisiones en su ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh. ","NA","EA12","Energía","Almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Construcción de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono (revisar los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la producción de hidrógeno bajo en carbono de la actividad económica EP11 del presente anexo).\nOpción 2: Conversión de instalaciones de almacenamiento de gas subterráneas existentes en instalaciones de almacenamiento dedicadas al almacenamiento de hidrógeno.\nOpción 3: Operación de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno donde el hidrógeno almacenado en la instalación cumple con los criterios para la producción de hidrógeno bajo en carbono. \nNota: La energía operacional de esta infraestructura debe tener emisiones de GEI en su ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh.","NA","Comparable","EA12","Energía","Almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Construcción de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono (revisar los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la producción de hidrógeno bajo en carbono de la actividad económica EP11).\nOpción 2: Conversión de instalaciones de almacenamiento de gas subterráneas existentes en instalaciones de almacenamiento dedicadas al almacenamiento de hidrógeno.\nOpción 3: Operación de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno donde el hidrógeno almacenado en la instalación cumple con los criterios para la producción de hidrógeno bajo en carbono (revisar los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la producción de hidrógeno bajo en carbono de la actividad económica EP11). \nNota: La energía operacional de esta infraestructura debe tener emisiones en su ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh.","NA","Comparable","EA12","Energía","Almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: Construcción de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono (revisar los criterios de contribución sustancial de la producción de hidrógeno bajo en carbono, actividad económica EP11).\nOpción-2: Conversión de instalaciones de almacenamiento de gas subterráneas existentes en instalaciones de almacenamiento dedicadas al almacenamiento de hidrógeno.\nOpción-3: Operación de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno donde el hidrógeno almacenado en la instalación cumple con los criterios de contribución sustancial de la actividad EP11 para la producción de hidrógeno bajo en carbono. \nNota: La energía operacional de esta infraestructura debe tener emisiones de GEI en su ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh.","NA","Comparable"]
[null,"EP13","Energía","Fabricación de biomasa, biogás y biocombustibles","El proyecto debe cumplir con el criterio listado a continuación: \n\n1. La producción de materia prima no debe competir con la producción de alimentos ni contribuir a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Para este tipo de proyectos es importante asegurar el origen sostenible de la biomasa, lo cual puede verificarse a través de alguna de las opciones listadas a continuación:  \n\nOpción 1: Si la biomasa está constituida por residuos (p. ej: agrícolas, de industrias alimentarias o municipales, entre otras) la actividad es directamente elegible. \n\nOpción 2: Si la opción 1 no es aplicable, se puede verificar el origen sostenible de la biomasa, haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad con reconocimiento en el mercado (dependiente de la aplicabilidad de la certificación en el país): \n- Consejo de Administración Forestal (FSC). \n- Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs). \n- Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus). \n- Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB). \n- Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS). \n- Rainforest Alliance. \nEstas certificaciones permiten asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía.  \n\nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato debe cumplir los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la actividad de digestión anaeróbica de lodos y digestión anaeróbica de residuos orgánicos del sector Residuos y captura de emisiones, según corresponda.  ","NA",null,null,null,null,null,"No aplica",null,null,null,null,null,"No aplica","EP13","Energía","Producción de biomasa, biogás y biocombustibles","El proyecto debe cumplir con el criterio listado a continuación:\n1. La producción de materia prima no debe competir con la producción de alimentos ni contribuir a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Para este tipo de proyectos es importante asegurar el origen sostenible de la biomasa, lo cual puede verificarse a través de alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: si la biomasa está constituida por residuos (p. ej.: residuos agrícolas, de industrias alimentarias y/o la fracción orgánica  de los residuos sólidos municipales, entre otros), la actividad económica es directamente elegible.\nOpción-2: si la opción 1 no es aplicable, se puede verificar el origen sostenible de la biomasa haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad con reconocimiento en el mercado:\no Consejo de Administración Forestal (FSC). \no Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs).\no Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus).\no Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB).\no Rainforest Alliance.\nEstas certificaciones permiten asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía.\nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato debe cumplir con los criterios de contribución sustancial de las actividades RC1 y R3 sobre la digestión anaeróbica de lodos y de residuos orgánicos (respectivamente) del sector de Residuos, según corresponda.","NA","Comparable"]
[null,"ETD14","Energía","Distritos térmicos","La actividad debe cumplir con todos los criterios listados a continuación: \n\n1. La construcción y el funcionamiento de las tuberías y la infraestructura asociada con la distribución de calor y frío son actividades elegibles. Las actividades deben cumplir con la normatividad vigente con respecto a la eficiencia energética.\n \n2. Todas las fuentes de energía para calefacción/refrigeración deben proceder de actividades elegibles para la Taxonomía.  ","NA","EDT13","Energía","Distritos térmicos","La actividad debe cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n1.La construcción y el funcionamiento de las tuberías y la infraestructura asociada con la distribución de calor y frío son actividades elegibles. Las actividades deben cumplir con la normativa vigente con respecto a la eficiencia energética.\n2.Todas las fuentes de energía para calefacción/refrigeración deben proceder de actividades económicas elegibles para la Taxonomía. ","NA","Comparable","EDT13","Energía","Distritos térmicos","La actividad debe cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n1. La construcción y el funcionamiento de las tuberías y la infraestructura asociada con la distribución de calor y frío son actividades elegibles. Las actividades deben cumplir con la normatividad vigente con respecto a la eficiencia energética.\n2. Todas las fuentes de energía para calefacción/refrigeración deben proceder de actividades elegibles para la Taxonomía.","NA","Comparable","EDT14","Energía","Distritos térmicos","La actividad debe cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n1. La construcción y el funcionamiento de las tuberías y la infraestructura asociada con la distribución de calor y frío son actividades elegibles. Las actividades deben cumplir con la normativa vigente con respecto a la eficiencia energética.\n2. Todas las fuentes de energía para calefacción/refrigeración deben proceder de actividades económicas elegibles para la Taxonomía. ","NA","Comparable"]
[null,"ETD15","Energía","Redes de transmisión y distribución para gases renovables y bajos en carbono","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Construcción y operación de nuevas redes de transmisión y distribución dedicadas al hidrógeno u otros gases de bajo contenido de carbono que tiene emisiones en su ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh. \n\nOpción 2: Conversión/reutilización de redes de gas natural existentes a 100% de hidrógeno bajo en carbono. \n\nOpción 3: Acondicionamiento de las redes de transmisión y distribución de gas que permiten la integración de hidrógeno y otros gases de bajo carbono en la red, incluida cualquier actividad de transmisión o red de distribución de gas que permita el aumento de la mezcla de hidrógeno u otros gases bajos de carbono en el sistema de gas. ","NA","ETD14","Energía","Redes de transmisión y distribución para gases renovables y bajos en carbono","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Construcción y operación de nuevas redes de transmisión y distribución dedicadas al hidrógeno u otros gases de bajo contenido de carbono (ej., biometano) que tiene emisiones en su ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh.\nOpción 2: Conversión/reutilización de redes de gas natural existentes a 100% de hidrógeno bajo en carbono.\nOpción 3: Acondicionamiento de las redes de transmisión y distribución de gas que permiten la integración de hidrógeno y otros gases de bajo carbono en la red, incluida cualquier actividad de transmisión o red de distribución de gas que permita el aumento de la mezcla de hidrógeno u otros gases bajos de carbono en el sistema de gas.","NA","Comparable","ETD14","Energía","Redes de transmisión y distribución para gases renovables y bajos en carbono","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Construcción y operación de nuevas redes de transmisión y distribución dedicadas al hidrógeno u otros gases de bajo contenido de carbono que tiene emisiones en su ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh.\nOpción 2: Conversión/reutilización de redes de gas natural existentes a 100% de hidrógeno bajo en carbono.\nOpción 3: Acondicionamiento de las redes de transmisión y distribución de gas que permiten la integración de hidrógeno y otros gases de bajo carbono en la red, incluida cualquier actividad de transmisión o red de distribución de gas que permita el aumento de la mezcla de hidrógeno u otros gases bajos de carbono en el sistema de gas.","NA","Comparable","EDT15","Energía","Redes de transmisión y distribución para gases renovables y bajos en carbono ","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: Construcción y operación de nuevas redes de transmisión y distribución dedicadas al hidrógeno u otros gases de bajo contenido de carbono que tiene emisiones de GEI en su ciclo de vida inferiores a 100 gCO2e/kWh.\nOpción-2: Conversión/reutilización de redes de gas natural existentes a 100% de hidrógeno bajo en carbono.\nOpción-3: Acondicionamiento de las redes de transmisión y distribución de gas que permiten la integración de hidrógeno y otros gases de bajo carbono en la red, incluida cualquier actividad de transmisión o red de distribución de gas que permita el aumento de la mezcla de hidrógeno u otros gases bajos de carbono en el sistema de gas.","NA","Comparable"]
[null,"ECG16","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada","La cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada es directamente elegible.","NA","ECG15","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada","La cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada es directamente elegible.","NA","Comparable","ECG15","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada","La cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada es directamente elegible.","NA","Comparable","ECG16","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía eléctrica a partir de energía solar concentrada","La cogeneración de calor/frio y energía eléctrica a partir de energía solar concentrada es directamente elegible.","NA","Comparable"]
[null,"ECG17","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía geotérmica","Las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación combinada de calor/frío y energía de la energía geotérmica deben ser inferiores a 100 gCO2e/kWh en la generación combinada. \n\nNota 1: Las emisiones de GEI del ciclo de vida se calculan en función de los datos específicos del proyecto, cuando están disponibles, utilizando metodologías de cuantificación (p. ej: ISO 14067: 2018). Las emisiones cuantificadas del ciclo de vida de GEI deben estar verificadas por un tercero independiente.","NA","ECG16","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía geotérmica","Las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación combinada de calor/frío y energía de la energía geotérmica deben ser inferiores a 100 gCO2e/kWh en la generación combinada .","NA","Comparable","ECG16","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía geotérmica","Las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación combinada de calor/frío y energía de la energía geotérmica deben ser inferiores a 100 gCO2e/kWh en la generación combinada","NA","Comparable","ECG17","Energía","Cogeneración de calor / frío y energía eléctrica a partir de energía geotérmica","Las emisiones de GEI del ciclo de vida de la generación combinada de calor/frío y energía de la energía geotérmica deben ser inferiores a 100 gCO2e/kWh en la generación combinada.\nNota: Las emisiones de GEI del ciclo de vida se calculan en función de los datos específicos del proyecto, utilizando metodologías de cuantificación (p. ej.: ISO 14067:2018, entre otras). Las emisiones cuantificadas del ciclo de vida de GEI deben estar verificadas por un tercero independiente.","NA","Comparable"]
[null,"ECG18","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía a partir de bioenergía (biomasa, biocombustibles y biogás)","El proyecto es elegible si cumple con todos los criterios listados a continuación: \n\n1. Todas las instalaciones deben demostrar que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores al umbral vigente (100 gCO2e/kWh). \n\n2. La producción de materia prima no debe competir con la producción de alimentos ni contribuir a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Para este tipo de proyectos es importante asegurar el origen sostenible de la biomasa que sea utilizada para la producción de energía, lo cual puede verificarse a través de alguna de las siguientes opciones: \n\nOpción 1: Si la biomasa está constituida por residuos (p. ej: agrícolas, de industrias alimentarias o municipales, entre otros), la bioenergía producida es directamente elegible. \n\nOpción 2: Si la opción 1 no es aplicable, se puede verificar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de bioenergía haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad, las cuales cuentan con amplio reconocimiento en el mercado: \n- Consejo de Administración Forestal (FSC). \n- Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs). \n- Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus). \n- Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB). \n- Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS). \n- Rainforest Alliance. \nEstas certificaciones permiten asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía.  \n\nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato cumple los criterios de digestión anaeróbica de lodos y digestión anaeróbica de residuos orgánicos del anexo de gestión de residuos, según corresponda. ","NA","ECG17","Energía"," Cogeneración de calor/frío y energía a partir de bioenergía (biomasa, biocombustibles y biogás)","El proyecto es elegible si cumple con todos los criterios listados a continuación:\n1. Todas las instalaciones deben demostrar que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores al umbral vigente (100 gCO2e/kWh).\n2. La producción de materia prima no debe competir con la producción de alimentos ni contribuir a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Para este tipo de proyectos es importante asegurar el origen sostenible de la biomasa que sea utilizada para la producción de energía, lo cual puede verificarse a través de alguna de las siguientes opciones:\nOpción 1: Si la biomasa está constituida por residuos (p. ej.: agrícolas, de industrias alimentarias o municipales, entre otros), la bioenergía producida es directamente elegible.\nOpción 2: Si la opción 1 no es aplicable, se puede verificar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de bioenergía haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad, las cuales cuentan con amplio reconocimiento en el mercado:\n•Consejo de Administración Forestal (FSC).\n•Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs).\n•Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus).\n•Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB).\n•Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS).\n•Rainforest Alliance.\nEstas certificaciones permiten asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía. \nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato cumple los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la digestión anaeróbica de lodos y digestión anaeróbica de residuos orgánicos del anexo técnico del sector Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI, según corresponda.","NA","Comparable","ECG17","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía a partir de bioenergía (biomasa, biocombustibles y biogás)","El proyecto es elegible si cumple con todos los criterios listados a continuación:\n1. Todas las instalaciones deben demostrar que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores al umbral vigente (100 gCO2e/kWh).\n2. La producción de materia prima no debe competir con la producción de alimentos ni contribuir a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Para este tipo de proyectos es importante asegurar el origen sostenible de la biomasa que sea utilizada para la producción de energía, lo cual puede verificarse a través de alguna de las siguientes opciones:\nOpción 1: Si la biomasa está constituida por residuos (p. ej.: agrícolas, de industrias alimentarias o municipales, entre otros), la bioenergía producida es directamente elegible.\nOpción 2: Si la opción 1 no es aplicable, se puede verificar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de bioenergía haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad, las cuales cuentan con amplio reconocimiento en el mercado:\n• Consejo de Administración Forestal (FSC).\n• Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs).\n• Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus).\n• Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB).\n• Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS).\n• Rainforest Alliance.\nEstas certificaciones permiten asegurar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de energía. \nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato cumple los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la digestión anaeróbica de lodos y digestión anaeróbica de residuos orgánicos del anexo técnico del sector Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI, según corresponda. ","NA","Comparable","ECG18","Energía","Cogeneración de calor/frío y energía eléctrica a partir de bioenergía (biomasa, biocombustibles y biogás)","El proyecto debe demostrar el cumplimiento de todos los criterios listados a continuación:\n1. Todas las instalaciones deben demostrar que operan con emisiones de ciclo de vida inferiores al umbral vigente de 100 gCO2e/kWh.\n2. La producción de materia prima no debe competir con la producción de alimentos ni contribuir a la deforestación u otros impactos negativos en los ecosistemas. Para este tipo de proyectos es importante asegurar el origen sostenible de la biomasa que sea utilizada para la producción de energía, lo cual puede verificarse a través de alguna de las siguientes opciones:\nOpción-1: si la biomasa está constituida por residuos, (p. ej.: residuos agrícolas, de industrias alimentarias y/o la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales, entre otros) la bioenergía producida es directamente elegible.\nOpción-2: si la opción 1 no es aplicable, se verifica que la biomasa utilizada para la producción de bioenergía cumple con las prácticas establecidas en el sector Agricultura de la taxonomía (a desarrollar en la segunda fasee de la Taxonomía Voluntaria de Finanzas Verdes de Guatemala). \nOpción-3: si la opción 1 y 2 no son aplicables, se puede verificar el origen sostenible de la biomasa utilizada para la producción de bioenergía haciendo uso de alguna de las siguientes certificaciones de sostenibilidad, las cuales cuentan con amplio reconocimiento en el mercado:\no Consejo de Administración Forestal (FSC). \no Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs).\no Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus).\no Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB).\no Rainforest Alliance.\nEstas certificaciones permiten aseguran el origen sostenible de la materia prima utilizada para la producción de energía.\nNota: Cuando las instalaciones se basen en la digestión anaeróbica de material orgánico, la producción del digestato deben cumplir los criterios de contribución sustancial de digestión anaeróbica de lodos y de la digestión anaerobia de residuos orgánicos del sector Residuos, según corresponda.","NA","Comparable"]
[null,"EP19","Energía","Producción de calor/frío y energía mediante calor residual","Todas las actividades de producción de calefacción/enfriamiento usando calor residual son elegibles.","NA","EP18","Energía","Producción de calor/frío y energía mediante calor residual","La cogeneración de calor/frio y electricidad a partir de calor residual es directamente elegible.","NA","Comparable","EP18","Energía","Producción de calor/frío y energía mediante calor residual","La cogeneración de calor/frio y energía a partir de calor residual es directamente elegible. ","NA","Comparable","EP19","Energía","Producción de calor/frío y energía eléctrica mediante calor residual","La cogeneración de calor/frio y energía eléctrica a partir de calor residual es directamente elegible.","NA","Comparable"]
[null,"ESP20","Energía","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Energía","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Energía, incluidas las empresas ESCO, que propendan por el cumplimiento de los umbrales planteados. ","NA","ESP19","Energía","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Energía","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que tengan como objetivo el impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Energía, incluidas las empresas ESCO, que propendan por el cumplimiento de los umbrales de la Taxonomía.","NA","Comparable","ESP19","Energía","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Energía","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que tengan como objetivo impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Energía, incluidas las empresas ESCO, que propendan por el cumplimiento de los umbrales de la Taxonomía.","NA","Comparable","ESP20","Energía","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el sector Energía","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que tengan como objetivo impulsar el cumplimiento de los criterios de contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Energía, incluidas las empresas ESCO, que propendan por el cumplimiento de los umbrales de la Taxonomía. ","N.A","Comparable"]
[null,"T1","Transporte","Transporte público urbano","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Son directamente elegibles las actividades de transporte público urbano por carretera, férreo, fluvial o marítimo con cero emisiones directas (p. ej: eléctricos o impulsados por hidrógeno bajo en carbono). \n\nOpción 2: la flota de transporte público por carretera será elegible según su tipo si cumple con alguno de los criterios listados a continuación:  \n- Flota nueva: Las emisiones directas son inferiores a 20 gCO2e/p.km hasta 2030 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en el criterio anterior). \n- Renovación de flota: La nueva flota tiene factor de emisión inferior a 30 gCO2e/p.km hasta 2030 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en el criterio anterior). \n- Renovación y desintegración física de flota: La nueva flota tiene factor de emisión inferior a 40 gCO2e/p.km y el proyecto elegible incluye la desintegración física del vehículo renovado hasta 2030 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en el criterio anterior). \n\nOpción 3: la flota de transporte público fluvial/marítimo de pasajeros cumple con alguno de los criterios listados a continuación:  \n- Los buques que tienen cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape) son directamente elegibles. \n- Asegurar el uso de tecnologías de transporte que funcionen con mezclas B100 (provenientes de biocombustibles sostenibles, biogás o combustibles alternativos), garantizado ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros. \n\nNota: Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan la utilización de mezclas B100 con altos estándares de calidad del producto y eficiencia. \n- Hasta el 31 de diciembre de 2030, los buques híbridos y de doble combustible obtienen al menos el 50% de su energía de combustibles con cero emisiones directas (tubo de escape) de CO2 o de energía enchufable para su funcionamiento normal. ","NA","T1","Transporte","Transporte público urbano","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Son directamente elegibles las actividades de transporte público urbano por carretera, férreo o fluvial con cero emisiones directas (p. ej.: eléctricos o impulsados por hidrógeno bajo en carbono).\nOpción 2: la flota de transporte público por carretera será elegible según su tipo si cumple con alguno de los criterios listados a continuación: \n•Flota nueva: Las emisiones directas son inferiores a 20 gCO2e/p.km hasta 2030 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en el criterio anterior).\n•Renovación de flota: La nueva flota tiene factor de emisión directa inferior a 30 gCO2e/p.km hasta 2030 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en el criterio anterior).\n•Renovación y chatarrización física de flota: La nueva flota tiene factor de emisión directa inferior a 40 gCO2e/p.km y el proyecto elegible incluye la desintegración o chatarrización física de la flota reemplazada hasta 2030 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en el criterio anterior).\nOpción 3: la flota de transporte público fluvial de pasajeros cumple con alguno de los criterios listados a continuación: \n•Los buques que tienen cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape) son directamente elegibles.\n•Asegurar el uso de tecnologías de transporte que funcionen con mezclas B100 (provenientes de biocombustibles sostenibles, biogás o combustibles alternativos), garantizado ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros.\nNota: Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan la utilización de mezclas B100 con altos estándares de calidad del producto y eficiencia.\n•Hasta el 31 de diciembre de 2030, los buques híbridos y de doble combustible obtienen al menos el 50% de su energía de combustibles con cero emisiones directas (tubo de escape) de CO2 o de energía enchufable para su funcionamiento normal.","NA","Comparable","T1","Transporte","Transporte público","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Son directamente elegibles las actividades de transporte público urbano por carretera, férreo o fluvial con cero emisiones directas (p. ej.: eléctricos o impulsados por hidrógeno bajo en carbono).\nOpción 2: la flota de transporte público por carretera será elegible según su tipo si cumple con alguno de los criterios listados a continuación: \n•\tFlota nueva: Las emisiones directas son inferiores a 20 gCO2e/p.km hasta 2030 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en el criterio anterior).\n•\tRenovación de flota: La nueva flota tiene factor de emisión directa inferior a 30 gCO2e/p.km hasta 2030 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en el criterio anterior).\n•\tRenovación y desintegración física de flota : La nueva flota tiene factor de emisión directa inferior a 40 gCO2e/p.km y el proyecto elegible incluye la desintegración física de la flota reemplazada hasta 2030 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en el criterio anterior).\nOpción 3: la flota de transporte público fluvial de pasajeros cumple con alguno de los criterios listados a continuación: \n•\tLos buques que tienen cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape) son directamente elegibles.\n•\tAsegurar el uso de tecnologías de transporte que funcionen con mezclas B100 (provenientes de biocombustibles sostenibles, biogás o combustibles alternativos), garantizado ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros.\nNota: Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan la utilización de mezclas B100 con altos estándares de calidad del producto y eficiencia.\n•\tHasta el 31 de diciembre de 2030, los buques híbridos y de doble combustible obtienen al menos el 50% de su energía de combustibles con cero emisiones directas (tubo de escape) de CO2 o de energía enchufable para su funcionamiento normal.","NA","Comparable","T1","Transporte","Transporte público urbano","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Son directamente elegibles las actividades de transporte público urbano por carretera , férreo, por cable o aéreo (como teleférico), fluvial lacustre o marítimo con cero emisiones directas (p. ej.: eléctricos o impulsados por hidrógeno bajo en carbono) o los que usan biometano o biocombustibles (tecnología B100).\nOpción 2: la flota de transporte público por carretera  será elegible según su tipo si cumple con alguno de los criterios listados a continuación: \n• Flota nueva : Las emisiones directas son inferiores a 20 gCO2e/p.km hasta 2032 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en la opción 1).\n• Renovación de flota : La nueva flota tiene factor de emisión directa inferior a 30 gCO2e/p.km hasta 2032 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en la opción 1).\n• Renovación y desintegración física de flota : La nueva flota tiene factor de emisión directa inferior a 40 gCO2e/p.km y el proyecto elegible incluye la desintegración física de la flota reemplazada hasta 2032 (a partir de ese año serán elegibles solo flotas con cero emisiones directas enunciadas en la opción 1).\nOpción 3: la flota de transporte público fluvial o lacustre de pasajeros cumple con alguno de los criterios listados a continuación: \n• Los buques que tienen cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape) son directamente elegibles.\n• Asegurar el uso de tecnologías de transporte que funcionen con mezclas B100 (provenientes de biocombustibles sostenibles) o biometano, garantizado ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros.\nNota: Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan la utilización de mezclas B100 con altos estándares de calidad del producto y eficiencia.\n• Hasta el 31 de diciembre de 2032, los buques híbridos y de doble combustible que obtienen al menos el 50% de su energía de fuentes de energía con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape).","N.A","Menos ambiciosa"]
[null,"T2","Transporte","Micromovilidad","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Son directamente elegibles los sistemas de micromovilidad, de carga o pasajeros, impulsados por la actividad física del usuario, un motor de emisiones cero emisiones o una mezcla de motor de emisiones cero emisiones directas. \n\nOpción 2: Se permite que los dispositivos de movilidad personal funcionen en las mismas infraestructuras públicas que las bicicletas o los peatones. ","NA","T2","Transporte","Micromovilidad","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Son directamente elegibles los sistemas de micromovilidad, de carga o pasajeros con cero emisiones directas.\nOpción 2: Son directamente elegibles los dispositivos de movilidad personal que funcionen en las mismas infraestructuras públicas que las bicicletas o los peatones.","NA","Comparable","T2","Transporte","Micromovilidad","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Son directamente elegibles los sistemas de micromovilidad, de carga o pasajeros con cero emisiones directas.\nOpción 2: Son directamente elegibles los dispositivos de movilidad personal que funcionen en las mismas infraestructuras públicas que las bicicletas o los peatones.","NA","Comparable","T2","Transporte","Micromovilidad","Son directamente elegibles los sistemas de micromovilidad con cero emisiones directas.\nNota: Se permite que los dispositivos de movilidad personal funcionen en las mismas infraestructuras públicas que las bicicletas o los peatones.","NA","Comparable"]
[null,"T3","Transporte","Infraestructura para el transporte","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Infraestructura que se requiere para el transporte con cero emisiones directas (p. ej: puntos de carga eléctrica, actualizaciones de conexión a la red eléctrica, estaciones de combustible de hidrógeno o autopistas eléctricas). \n\nOpción 2: Infraestructura y equipamiento (incluyendo flotas) para la micromovilidad cero emisiones, por ejemplo, la redistribución del perfil de la vía para aumentar el área peatonal y los carriles para bicicletas. También se incluye el equipamiento urbano para estaciones de sistemas públicos de micromovilidad compartida, puntos de consolidación y distribución urbana de mercancías de última milla en sistemas de micromovilidad y operaciones de ‘cross-docking’. La actividad es elegible si la flota de vehículos o modos de transporte que usan esta infraestructura cumplen con los umbrales de emisiones directas según lo definido en la actividad T2.  \n\nOpción 3: Infraestructura ferroviaria no electrificada con un plan existente de electrificación o de uso de trenes con motor alternativo. \n\nOpción 4: Infraestructura y equipos para la logística urbana en general (p. ej: corredores logísticos urbanos, plataformas logísticas, centros de consolidación y distribución urbana de mercancías, entre otros). \n\nOpción 5: Infraestructura para el suministro de biocombustible sostenible y el hidrógeno verde. \n\nOpción 6: Infraestructura tecnológica y plataformas para la movilidad como un servicio en transporte de carga y pasajeros.  \n\nOpción 7: Infraestructura que avanza hacia el transporte multimodal, férreo o fluvial/marítimo, independientemente del tipo de flota que use, asumiendo que va a disminuir las emisiones netas causadas, al reemplazar la movilidad por carretera. \n\nOpción 8: La infraestructura dedicada a la operación de buques con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape), puntos de carga de electricidad y puntos de reabastecimiento de combustible a base de hidrógeno. \n\nOpción 9: La infraestructura dedicada al suministro de electricidad en tierra a los buques atracados.\n \nOpción 10: La infraestructura está dedicada al desempeño de las operaciones propias del puerto con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape). \n\nOpción 11: La infraestructura y las instalaciones dedicadas al transbordo de mercancías entre diferentes modos de transporte, incluyendo infraestructura terminal y superestructuras para la carga, descarga y transbordo de mercancías. \n\nOpción 12: Servicios asociados a compra, mantenimiento, reciclaje y reposición de baterías para vehículos e infraestructura de transporte bajo en carbono. \n\nOpción 13: Adecuación de infraestructura urbana de transporte para mejorar su uso eficiente (factores de ocupación) y generar cambios de comportamiento (demanda) en los usuarios (p. ej: carriles de alta ocupación; tecnología para sistemas de parqueo y transporte inteligente; tecnología para apoyar horarios escalonados; sistemas tecnológicos de tarificación vial, como los peajes urbanos electrónicos; sistemas de fiscalización de carriles exclusivos para buses, entre otros), y en general, la infraestructura y tecnología para proyectos de gestión de la demanda que estén definidos como medidas potenciales de reducción de GEI. ","No es elegible aquella infraestructura que se dedica al transporte de combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados.  ","T3","Transporte","Infraestructura para el transporte","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Infraestructura que se requiere para el transporte con cero emisiones directas (p. ej.: puntos de carga eléctrica, actualizaciones de conexión a la red eléctrica, estaciones de combustible de hidrógeno o autopistas eléctricas).\nOpción 2: Infraestructura y equipamiento (incluyendo flotas) para la micromovilidad cero emisiones, por ejemplo, la redistribución del perfil de la vía para aumentar el área peatonal y los carriles para bicicletas. También se incluye el equipamiento urbano para estaciones de sistemas públicos de micromovilidad compartida, puntos de consolidación y distribución urbana de mercancías de última milla en sistemas de micromovilidad y operaciones de ‘cross-docking’. La actividad es elegible si la flota de vehículos o modos de transporte que usan esta infraestructura cumplen con los umbrales de emisiones directas según lo definido en la actividad económica T2. \nOpción 3: Infraestructura ferroviaria no electrificada con un plan existente de electrificación o de uso de trenes con cero emisiones netas (p. ej.: vehículos impulsados con hidrógeno bajo en carbono, celdas de batería).\nOpción 4: Infraestructura y equipos para la logística urbana en general (p. ej.: corredores logísticos urbanos, plataformas logísticas, centros de consolidación y distribución urbana de mercancías, entre otros).\nOpción 5: Infraestructura para el suministro de biocombustible sostenible que cumpla con los criterios de elegibilidad de la actividad EF13 del presente documento, y el hidrógeno verde que cumpla con los criterios de elegibilidad de la actividad EP11 del presente documento.\nOpción 6: Infraestructura tecnológica y plataformas para la movilidad como un servicio en transporte de carga y pasajeros. \nOpción 7: Infraestructura que avanza hacia el transporte multimodal, férreo o fluvial/marítimo, independientemente del tipo de flota que use, asumiendo que va a disminuir las emisiones netas causadas, al reemplazar la movilidad por carretera.\nOpción 8: La infraestructura dedicada a la operación de buques con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape), puntos de carga de electricidad y puntos de reabastecimiento de combustible a base de hidrógeno.\nOpción 9: La infraestructura dedicada al suministro de electricidad en tierra a los buques atracados.\nOpción 10: La infraestructura está dedicada al desempeño de las operaciones propias del puerto con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape).\nOpción 11: La infraestructura y las instalaciones dedicadas al transbordo de mercancías entre diferentes modos de transporte, incluyendo infraestructura terminal y superestructuras para la carga, descarga y transbordo de mercancías.\nOpción 12: Servicios asociados a compra, mantenimiento, reciclaje y reposición de baterías para vehículos e infraestructura de transporte bajo en carbono.\nOpción 13: Adecuación de infraestructura urbana de transporte para mejorar su uso eficiente (factores de ocupación) y generar cambios de comportamiento (demanda) en los usuarios (p. ej.: carriles de alta ocupación; tecnología para sistemas de parqueo y transporte inteligente; tecnología para apoyar horarios escalonados; sistemas tecnológicos de tarificación vial, como los peajes urbanos electrónicos; sistemas de fiscalización de carriles exclusivos para buses, entre otros), y en general, la infraestructura y tecnología para proyectos de gestión de la demanda que estén definidos como medidas potenciales de reducción de GEI.","No es elegible aquella infraestructura que se dedica al transporte de combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados. ","Comparable","T3","Transporte","Infraestructura para el transporte","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Infraestructura que se requiere para el transporte con cero emisiones directas (p. Ej.: puntos de carga eléctrica, actualizaciones de conexión a la red eléctrica, estaciones de combustible de hidrógeno o autopistas eléctricas).\nOpción 2: Infraestructura y equipamiento (incluyendo flotas) para la micromovilidad cero emisiones, por ejemplo, la redistribución del perfil de la vía para aumentar el área peatonal y los carriles para bicicletas. También se incluye el equipamiento urbano para estaciones de sistemas públicos de micromovilidad compartida, puntos de consolidación y distribución urbana de mercancías de última milla en sistemas de micromovilidad y operaciones de ‘cross-docking’. La actividad es elegible si la flota de vehículos o modos de transporte que usan esta infraestructura cumplen con los umbrales de emisiones directas según lo definido en la actividad T2. \nOpción 3: Infraestructura ferroviaria no electrificada con un plan existente de electrificación o de uso de trenes con cero emisiones netas (p. ej.: vehículos impulsados con hidrógeno bajo en carbono, celdas de batería).\nOpción 4: Infraestructura y equipos para la logística urbana en general (p. ej.: corredores logísticos urbanos, plataformas logísticas, centros de consolidación y distribución urbana de mercancías, entre otros).\nOpción 5: Infraestructura para el suministro de biocombustible sostenible que cumpla con los criterios de contribución sustancial de la actividad EGE7 del presente documento, y el hidrógeno bajo en carbono que cumpla con los criterios de contribución sustancial de la actividad EP11 del presente documento. \nOpción 6: Infraestructura tecnológica y plataformas para la movilidad como un servicio en transporte de carga y pasajeros. \nOpción 7: Infraestructura que avanza hacia el transporte multimodal, férreo o fluvial/marítimo, independientemente del tipo de flota que use, asumiendo que va a disminuir las emisiones netas causadas, al reemplazar la movilidad por carretera.\nOpción 8: La infraestructura dedicada a la operación de buques con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape), puntos de carga de electricidad y puntos de reabastecimiento de combustible a base de hidrógeno.\nOpción 9: La infraestructura dedicada al suministro de electricidad en tierra a los buques atracados.\nOpción 10: La infraestructura está dedicada al desempeño de las operaciones propias del puerto con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape).\nOpción 11: La infraestructura y las instalaciones dedicadas al transbordo de mercancías entre diferentes modos de transporte, incluyendo infraestructura terminal y superestructuras para la carga, descarga y transbordo de mercancías.\nOpción 12: Servicios asociados a compra, mantenimiento, reciclaje y reposición de baterías para vehículos e infraestructura de transporte bajo en carbono.\nOpción 13: Adecuación de infraestructura urbana de transporte para mejorar su uso eficiente (factores de ocupación) y generar cambios de comportamiento (demanda) en los usuarios (p. ej.: carriles de alta ocupación; tecnología para sistemas de parqueo y transporte inteligente; tecnología para apoyar horarios escalonados; sistemas tecnológicos de tarificación vial, como los peajes urbanos electrónicos; sistemas de fiscalización de carriles exclusivos para buses, entre otros), y en general, la infraestructura y tecnología para proyectos de gestión de la demanda que estén definidos como medidas potenciales de reducción de GEI.","No es elegible aquella infraestructura que se dedica al transporte de combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados. ","Comparable","T3","Transporte","Infraestructura para el transporte","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Infraestructura que se requiere para el transporte con cero emisiones directas (p. ej.: puntos de carga eléctrica, actualizaciones de conexión a la red eléctrica, estaciones de combustible de hidrógeno o autopistas eléctricas).\nOpción 2: Infraestructura y equipamiento (incluyendo flotas) para la micromovilidad cero emisiones, por ejemplo, la redistribución del perfil de la vía para aumentar el área peatonal y los carriles para bicicletas. También se incluye el equipamiento urbano para estaciones de sistemas públicos de micromovilidad compartida, puntos de consolidación y distribución urbana de mercancías de última milla en sistemas de micromovilidad y operaciones de ‘cross-docking’ . La actividad es elegible si la flota de vehículos o modos de transporte que usan esta infraestructura cumplen con los umbrales de emisiones directas según lo definido en la actividad T2.\nOpción 3: Infraestructura ferroviaria no electrificada con un plan existente de electrificación o de uso de trenes con motor alternativo.\nOpción 4: Infraestructura y equipos para la logística urbana en general (p. ej.: corredores logísticos urbanos, plataformas logísticas, centros de consolidación y distribución urbana de mercancías, entre otros).\nOpción 5: Infraestructura para el suministro de biocombustible sostenible, biometano y el hidrógeno verde.\nOpción 6: Infraestructura tecnológica y plataformas para la movilidad como un servicio en transporte de carga y pasajeros. (p. ej.: Estaciones de pesaje automático, tecnologías de peaje electrónico.)\nOpción 7: Infraestructura para el transporte multimodal, férreo o fluvial/lacustre/marítimo, independientemente del tipo de flota que use, que demuestre la reducción de emisiones netas frente a un escenario base.\nOpción 8: La infraestructura dedicada a la operación de buques con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape), puntos de carga de electricidad y puntos de reabastecimiento de combustible a base de hidrógeno.\nOpción 9: La infraestructura dedicada al suministro de electricidad en tierra a los buques atracados.\nOpción 10: La infraestructura de puertos dedicados a operaciones de buques con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape).\nOpción 11: La infraestructura y las instalaciones dedicadas al transbordo de mercancías entre diferentes modos de transporte, incluyendo infraestructura terminal y superestructuras para la carga, descarga y transbordo de mercancías.\nOpción 12: Infraestructura para prestar servicios asociados a compra, mantenimiento, reciclaje y reposición de baterías para vehículos de transporte bajo en carbono.\nOpción 13: Adecuación de infraestructura urbana de transporte para mejorar su uso eficiente (factores de ocupación) y generar cambios de comportamiento (demanda) en los usuarios (p. ej.: carriles de alta ocupación; tecnología para sistemas de parqueo y transporte inteligente; y tecnología para apoyar horarios escalonados; sistemas tecnológicos de tarificación vial, como los peajes urbanos electrónicos; sistemas de fiscalización de carriles exclusivos para buses, entre otros), y en general, la infraestructura y tecnología para proyectos de gestión de la demanda que estén definidos como medidas potenciales de reducción de GEI.","No es elegible aquella infraestructura que se dedica al transporte de combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados.","Comparable"]
[null,"T4","Transporte","Transporte interurbano (carga y pasajeros)","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1. Para todos los modos de transporte se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n• La flota de vehículos o material rodante destinados al transporte intermunicipal sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial/marítimo con cero emisiones directas (p. ej: eléctricos o hidrógeno bajo en carbono en alcance 1 y 2) son directamente elegibles.\n• La flota de vehículos o material rodante, “sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial/marítimo”, que usa biocombustibles sostenibles y biogás, garantizados por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros, también son elegibles. Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan el uso del 100% de biocombustibles.\nOpción 2: Para los vehículos de transporte por carretera se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n• Aquella flota de vehículos o material rodante destinados al transporte intermunicipal sea de carga o pasajeros con cero emisiones directas (p. ej: eléctricos o hidrógeno bajo en carbono en alcance 1 y 2) son directamente elegibles.\n• La flota de vehículos o material rodante sea de carga o pasajeros, por carretera, que usan biocombustibles sostenibles y biogás, ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros, también son elegibles.\n• Los vehículos híbridos (excepto los vehículos diésel) son elegibles hasta 2030.\nOpción 3: Para los vehículos de transporte férreo se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n• El material rodante para el transporte de pasajeros con cero emisiones directas es elegible.\n• El material rodante para el transporte de carga con cero emisiones directas es elegible.\nOpción 4: Para los vehículos de transporte fluvial/marítimo se considera elegible si se cumple con el siguiente criterio:\n• Embarcaciones fluviales/marítimas (p. ej: embarcaciones híbridas) son elegibles si las emisiones directas de CO2e por tonelada-kilómetro (tCO2e/tkm) o por tonelada - milla náutica (tCO2e/tnm) son un 50% más bajas que las emisiones de CO2 de referencia promedio de vehículos de servicios pesados, según lo definido en el reglamento correspondiente.","La flota de vehículos o material rodante que transportan combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados con alternativos no son elegibles.","T4","Transporte"," Transporte interurbano (carga y pasajeros)","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1. Para todos los modos de transporte se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n• La flota de vehículos o material rodante destinados al transporte intermunicipal sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial con cero emisiones directas (p. ej.: eléctricos o hidrógeno bajo en carbono en alcance 1 y 2) son directamente elegibles.\n• La flota de vehículos o material rodante, “sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial”, que usa biocombustibles sostenibles y biogás, garantizados por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros, también son elegibles. Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan el uso del 100% de biocombustibles.\nOpción 2: Para los vehículos de transporte por carretera se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n•Los vehículos híbridos de carga o pasajeros (excepto los vehículos diésel) son elegibles hasta 2030. \n•El material rodante para el transporte de carga que cumple con la siguiente trayectoria de descarbonización. No se especifica el tipo de combustible.\nUmbrales para vehículos pesados (vehículos motorizados que tienen más de cuatro ruedas, se incluyen en esta categoría los buses, camiones de dos ejes, camiones de tres ejes y otras combinaciones entre camiones):         \n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     \nAño                \t       2025 \t2030\t2035 \t2040 \t2045 \t2050 \ng CO2e/t.km      243\t     207\t    135\t     60\t     6\t   0 \nUmbrales para vehículos ligeros (cualquier vehículo motorizado de cuatro ruedas):  \n\n\nAño \t                 2025             2030     2035 \t2040\t 2045 \t 2050 \ng CO2e/t.km                 50                 47            28\t  12\t    1 \t   0\n\n\nOpción 3: Para los vehículos de transporte férreo se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n•El material rodante para el transporte interurbano de pasajeros férreo que cumple con la siguiente trayectoria de intensidad de emisiones:\n\n\nAño\t                     2025\t2030\t2035\t2040\t2045\t2050\ng CO2e/p.km\t           36\t 32\t  32\t  17\t   3\t   0\n\n• El material rodante para el transporte interurbano de carga ferroviario que cumple con la siguiente trayectoria de descarbonización . \n\nAño\t               2025 \t 2030 \t 2035 \t 2040 \t 2045 \t 2050 \ng CO2e/t.km              6 \t                             5 \t   3 \t   0 \t   0 \t   0 \n\nOpción 4: Para los vehículos de transporte fluvial se considera elegible si se cumple con el siguiente criterio:\n\n•Embarcaciones fluviales (p. ej.: embarcaciones híbridas) son elegibles si las emisiones directas de CO2e por tonelada-kilómetro (tCO2e/t.km) o por tonelada - milla náutica (tCO2e/t.nm) son un 50% más bajas que las emisiones de CO2 de referencia promedio de vehículos de servicios pesados, según lo definido en el reglamento correspondiente.","La flota de vehículos o material rodante que transportan combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados con alternativos no son elegibles. ","Menos ambiciosa","T4","Transporte","Transporte interurbano (carga y pasajeros)","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\n\nOpción 1. Para todos los modos de transporte se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n\n• La flota de vehículos o material rodante destinados al transporte intermunicipal sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial con cero emisiones directas (p. ej.: eléctricos o hidrógeno bajo en carbono) son directamente elegibles.\n• La flota de vehículos o material rodante sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial, que usa biocombustibles sostenibles y biogás, garantizados por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros, también son elegibles. Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan el uso del 100% de biocombustibles.\n\nOpción 2: Para los vehículos de transporte por carretera se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n\n• Los vehículos híbridos de carga o pasajeros (excepto los vehículos diésel) son elegibles hasta 2032.\n• El material rodante para el transporte de carga que cumple con la siguiente trayectoria de descarbonización. No se especifica el tipo de combustible. \n\nUmbrales para vehículos pesados (Camiones, Remolcadores o cabezales; y, Camiones con remolque): \n\nAño\t                          2025\t2030\t2035\t2040\t2045\t2050\ng CO2e/t-km   \t243 \t207 \t135 \t60 \t6 \t0 \n\nUmbrales para vehículos ligeros (pick-ups con remolque y otros de carga ligera): \n\nAño\t                         2025 \t2030 \t2035 \t2040 \t2045 \t2050 \ng CO2e/t-km \t                50 \t 47 \t 28 \t 12 \t 1 \t 0 \n\nOpción 3: Para los vehículos de transporte férreo se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n\n• El material rodante para el transporte interurbano de pasajeros férreo que cumple con la siguiente trayectoria de intensidad de emisiones:\n\nAño\t                          2025\t2030\t2035\t2040\t2045\t2050\ng CO2e/p-km\t                36\t  32\t  32\t  17\t    3\t  0\n\n• El material rodante para el transporte interurbano de carga ferroviario que cumple con la siguiente trayectoria de descarbonización.\n\n\nAño\t                      2025 \t2030 \t2035 \t2040 \t2045 \t2050 \ng CO2e/t-km        \t6 \t  5 \t   3 \t   0 \t   0 \t  0 \n\nOpción 4: Para los vehículos de transporte fluvial se considera elegible si se cumple con el siguiente criterio:\n\n• Las embarcaciones fluviales (p. ej.: embarcaciones híbridas) son elegibles si las emisiones directas de CO2e por tonelada-kilómetro (tCO2e/tkm) o por tonelada - milla náutica (tCO2e/tnm) son un 50% más bajas que las emisiones de CO2 de referencia promedio de vehículos de servicios pesados, según lo definido en el reglamento correspondiente.","La flota de vehículos o material rodante que transportan combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados con alternativos no son elegibles. ","Menos ambiciosa","T4","Transporte","Transporte interurbano (carga y pasajeros)","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\n\nOpción 1. Todos los modos de transporte se consideran elegibles si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n\n\n• La flota de vehículos o material rodante destinados al transporte intermunicipal sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial/marítimo con cero emisiones directas (p. ej.: eléctricos o hidrógeno bajo en carbono en alcance 1 y 2) son directamente elegibles.\n• La flota de vehículos o material rodante, “sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial/marítimo”, que usa biocombustibles sostenibles o biometano, garantizados por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros, también son elegibles. Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan el uso del 100% de biocombustibles.\n\nOpción 2: Los vehículos de transporte por carretera se consideran elegibles si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n\n• Los vehículos híbridos de carga o pasajeros (excepto los vehículos diésel) son elegibles hasta 2032.\n• El material rodante para el transporte de carga debe cumplir con la siguiente trayectoria de descarbonización. No se especifica el tipo de combustible. \n\nUmbrales para vehículos pesados (Camiones, Remolcadores o cabezales; y, Camiones con remolque): \n\nAño\t                           2025 \t2030 \t2035 \t2040 \t2045 \t2050 \ng CO2e/t-km \t               243 \t207 \t135 \t60 \t6 \t0 \n\nUmbrales para vehículos ligeros (pick-ups con remolque y otros de carga ligera): \n\nAño\t                 2025 \t2030 \t2035 \t2040 \t2045 \t2050 \ng CO2e/t-km \t     50 \t  47 \t  28 \t12 \t1 \t0 \n\n\nOpción 3: Los vehículos de transporte férreo se consideran elegibles si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n\n• El material rodante para el transporte interurbano de pasajeros que cumple con la siguiente trayectoria de intensidad de emisiones:\n\nAño\t                   2025    2030\t   2035\t  2040\t2045\t2050\ng CO2e/p-km\t       36\t       32\t     32\t     17\t3\t0\n\n• El material rodante para el transporte interurbano de carga ferroviario debe cumplir con la siguiente trayectoria de descarbonización.\n\nAño\t               2025 \t2030 \t2035 \t2040 \t2045 \t2050 \ng CO2e/t-km \t    6 \t5 \t3 \t0 \t0 \t0 \n\nOpción 4: Los vehículos de transporte fluvial/marítimo se consideran elegibles si se cumple con el siguiente criterio:\n\n• Las embarcaciones fluviales/marítimas (p. ej.: embarcaciones híbridas) son elegibles si las emisiones directas de CO2e por tonelada-kilómetro (tCO2e/t.km) o por tonelada - milla náutica (tCO2e/t.nm) son un 50% más bajas que las emisiones de CO2 de referencia promedio de vehículos de servicios pesados, según lo definido en el reglamento correspondiente.\n• Las embarcaciones que utilizan combustibles alternativos como hidrógeno verde (que cumpla con el umbral de la taxonomía), incluyendo sus derivados como amonio verde, metanol, además de biogás o biocombustibles, garantizados ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros son elegibles.\n-• Adicionalmente, los buques de transporte marítimo internacional deben cumplir las prescripciones del capítulo 4 del Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL) de la Organización Marítima Internacional (OMI). Dicho anexo define las reglas para alcanzar el objetivo de reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional y avanzar hacia los niveles de ambición establecidos en la “Estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI procedentes de los buques”.","La flota de vehículos o material rodante que transportan combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados con alternativos no son elegibles. ","Menos ambiciosa"]
[null,"T5","Transporte","Transporte particular","Los vehículos con cero emisiones son directamente elegibles (p. ej: electricidad o hidrógeno bajo en carbono). Como criterio de transición, los vehículos híbridos serán elegibles hasta 2030. ","Los vehículos híbridos con sistemas que utilizan diésel no son elegibles. ","T5","Transporte","Transporte particular","•Los vehículos con cero emisiones son directamente elegibles (p. ej.: vehículos eléctricos o impulsados por celdas de hidrógeno bajo en carbono).\n•Como criterio de transición, los vehículos híbridos serán elegibles hasta el año 2032.","Los vehículos híbridos con sistemas que utilizan diésel como combustible no son elegibles.","Menos ambiciosa","T5","Transporte","Transporte particular","• Los vehículos con cero emisiones son directamente elegibles (p. ej.: vehículos eléctricos o impulsados por celdas de hidrógeno bajo en carbono).\n• Como criterio de transición, los vehículos híbridos serán elegibles hasta el año 2032.","Los vehículos híbridos con sistemas que utilizan diésel como combustible no son elegibles.","Menos ambiciosa","T5","Transporte","Transporte particular","• Los vehículos con cero emisiones directas son directamente elegibles (p. ej.: vehículos eléctricos o impulsados por celdas de hidrógeno bajo en carbono).\n• Como criterio de transición, los vehículos híbridos (enchufables) serán elegibles hasta el año 2032.","Los vehículos híbridos con sistemas que utilizan diésel como combustible no son elegibles.","Menos ambiciosa"]
[null,"T1\nT4","Transporte","Transporte público urbano\nTransporte interurbano (carga y pasajeros)","T1. Transporte público urbano\nLa actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Son directamente elegibles las actividades de transporte público urbano por carretera, férreo, fluvial o marítimo con cero emisiones directas (p. ej: eléctricos o impulsados por hidrógeno bajo en carbono). \n\nOpción 3: la flota de transporte público fluvial/marítimo de pasajeros cumple con alguno de los criterios listados a continuación:  \n- Los buques que tienen cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape) son directamente elegibles. \n- Asegurar el uso de tecnologías de transporte que funcionen con mezclas B100 (provenientes de biocombustibles sostenibles, biogás o combustibles alternativos), garantizado ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros. \n\nNota: Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan la utilización de mezclas B100 con altos estándares de calidad del producto y eficiencia. \n- Hasta el 31 de diciembre de 2030, los buques híbridos y de doble combustible obtienen al menos el 50% de su energía de combustibles con cero emisiones directas (tubo de escape) de CO2 o de energía enchufable para su funcionamiento normal. \n\nT4. Transporte interurbano (carga y pasajeros)\n\nLa actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1. Para todos los modos de transporte se considera elegible si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n• La flota de vehículos o material rodante destinados al transporte intermunicipal sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial/marítimo con cero emisiones directas (p. ej: eléctricos o hidrógeno bajo en carbono en alcance 1 y 2) son directamente elegibles.\n• La flota de vehículos o material rodante, “sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial/marítimo”, que usa biocombustibles sostenibles y biogás, garantizados por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros, también son elegibles. Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan el uso del 100% de biocombustibles.\nOpción 4: Para los vehículos de transporte fluvial/marítimo se considera elegible si se cumple con el siguiente criterio:\n• Embarcaciones fluviales/marítimas (p. ej: embarcaciones híbridas) son elegibles si las emisiones directas de CO2e por tonelada-kilómetro (tCO2e/tkm) o por tonelada - milla náutica (tCO2e/tnm) son un 50% más bajas que las emisiones de CO2 de referencia promedio de vehículos de servicios pesados, según lo definido en el reglamento correspondiente.","T1. Transporte público urbano\n\nN.A.\n\nT4. Transporte interurbano (carga y pasajeros)\n\nLa flota de vehículos o material rodante que transportan combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados con alternativos no son elegibles.","T6","Transporte","Transporte marítimo (carga y pasajeros)","El transporte marítimo de carga es elegible siempre que cumpla con alguno de los siguientes requisitos:\n• Las embarcaciones con cero emisiones directas de CO2 son directamente elegibles. \n• Embarcaciones que utilizan combustibles alternativos como hidrogeno verde (que cumpla con el umbral de la Taxonomía), incluyendo sus derivados como amonio verde, metanol, además de biogás o biocombustibles, garantizados ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros son elegibles. \n• Embarcaciones marítimas (p. ej.: embarcaciones híbridas) son elegibles si las emisiones directas de CO2e por tonelada-kilómetro (tCO2e/t.km) o por tonelada - milla náutica (tCO2e/t.nm) son un 50% más bajas que las emisiones de CO2 de referencia promedio de vehículos de servicios pesados, según lo definido en el reglamento correspondiente.\n• Vehículo auxiliar para el transporte marítimo con cero emisiones directas de CO2 o combustible alternativas como hidrogeno verde (que cumpla con el umbral de la Taxonomía), incluyendo sus derivados como amonio verde, metanol, además de biogás o biocombustibles, garantizados ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros son elegibles.\n\nAdicionalmente, los buques de transporte marítimo internacional deben cumplir con los siguientes criterios cuando aplica:\n•Los vehículos de transporte marítimo internacional deben cumplir con las prescripciones del capítulo 4 del Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL) de la Organización Marítima Internacional (OMI) ratificado por la República de Panamá. Dicho anexo define las reglas para alcanzar el objetivo de reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional y avanzar hacia los niveles de ambición establecidos en la “Estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI procedentes de los buques”:\no El Índice de eficiencia energética de proyecto obtenido (EEDI) y aplicable (EEXI) debe calcularse para todo buque nuevo, existente o que haya sido objeto de transformaciones importantes y debe calcularse teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la OMI. \no Los buques nuevos y existentes deben llevar a bordo un plan de gestión y eficiencia energética del buque (SEEMP), el cual establece un mecanismo para mejorar la eficiencia energética utilizando medidas operacionales.\no Todo operador de buques de arqueo bruto superior o igual a 5000 TRB debe recopilar y reportar datos relativos al consumo de fueloil acorde al apéndice IX del Anexo VI del convenio MARPOL.\no Todo buque de arqueo bruto superior o igual a 5000 TRB debe calcular el indicador de intensidad de carbono (CII) operacional anual obtenido y cuando se requiera, formular un plan de medidas correctivas, teniendo en cuenta las directrices de la OMI.","Los buques, barcos, barcazas, lanchas, catamaranes y demás vehículos de transporte marítimo que se dediquen al transporte de combustibles fósiles no son elegibles.","Mas ambiciosa","T6","Transporte","Transporte marítimo (carga y pasajeros)","El transporte marítimo de carga es elegible siempre que cumpla con alguno de los siguientes requisitos:\n•\tLas embarcaciones con cero emisiones directas de CO2 son directamente elegibles. \n•\tLas embarcaciones que utilizan combustibles alternativos como hidrogeno verde (que cumpla con el umbral de la taxonomía), incluyendo sus derivados como amonio verde, metanol, además de biogás o biocombustibles, garantizados ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros son elegibles. \n•\tLas embarcaciones marítimas (p. ej.: embarcaciones híbridas) son elegibles si las emisiones directas de CO2e por tonelada-kilómetro (tCO2e/tkm) o por tonelada - milla náutica (tCO2e/tnm) son un 50% más bajas que las emisiones de CO2 de referencia promedio de vehículos de servicios pesados, según lo definido en el reglamento correspondiente.\n•\tLos vehículos auxiliares para el transporte marítimo con cero emisiones directas de CO2 o combustible alternativas como hidrogeno verde (que cumpla con el umbral de la taxonomía), incluyendo sus derivados como amonio verde, metanol, además de biogás o biocombustibles, garantizados ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros son elegibles.\n\nAdicionalmente, los buques de transporte marítimo internacional deben cumplir con los siguientes criterios cuando aplica:\n•\tLos vehículos de transporte marítimo internacional deben cumplir con las prescripciones del capítulo 4 del Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL) de la Organización Marítima Internacional (OMI). Dicho anexo define las reglas para alcanzar el objetivo de reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional y avanzar hacia los niveles de ambición establecidos en la “Estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI procedentes de los buques”:\no\tEl Índice de eficiencia energética de proyecto obtenido (EEDI) y aplicable (EEXI) debe calcularse para todo buque nuevo, existente o que haya sido objeto de transformaciones importantes y debe calcularse teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la OMI. \no\tLos buques nuevos y existentes deben llevar a bordo un plan de gestión y eficiencia energética del buque (SEEMP), el cual establece un mecanismo para mejorar la eficiencia energética utilizando medidas operacionales.\no\tTodo operador de buques de arqueo bruto (GT) superior o igual a 5000 debe recopilar y reportar datos relativos al consumo de fueloil acorde al apéndice IX del Anexo VI del convenio MARPOL.\nTodo buque de arqueo bruto superior (GT) o igual a 5000 debe calcular el indicador de intensidad de carbono (CII) operacional anual obtenido y cuando se requiera, formular un plan de medidas correctivas, teniendo en cuenta las directrices de la OMI.","Los buques, barcos, barcazas, lanchas, catamaranes y demás vehículos de transporte marítimo que se dediquen al transporte de combustibles fósiles no son elegibles.","Mas ambiciosa","T1\nT4","Transporte","Transporte público urbano\nTransporte interurbano (carga y pasajeros)","T1. Transporte público urbano\n\nLa actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Son directamente elegibles las actividades de transporte público urbano por carretera , férreo, por cable o aéreo (como teleférico), fluvial lacustre o marítimo con cero emisiones directas (p. ej.: eléctricos o impulsados por hidrógeno bajo en carbono) o los que usan biometano o biocombustibles (tecnología B100).\n\nOpción 3: la flota de transporte público fluvial o lacustre de pasajeros cumple con alguno de los criterios listados a continuación: \n• Los buques que tienen cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape) son directamente elegibles.\n• Asegurar el uso de tecnologías de transporte que funcionen con mezclas B100 (provenientes de biocombustibles sostenibles) o biometano, garantizado ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros.\nNota: Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan la utilización de mezclas B100 con altos estándares de calidad del producto y eficiencia.\n• Hasta el 31 de diciembre de 2032, los buques híbridos y de doble combustible que obtienen al menos el 50% de su energía de fuentes de energía con cero emisiones directas de CO2 (tubo de escape).\n\nT4. Transporte interurbano (carga y pasajeros)\n\nLa actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\n\nOpción 1. Todos los modos de transporte se consideran elegibles si se cumple con alguno de los criterios listados a continuación:\n\n\n• La flota de vehículos o material rodante destinados al transporte intermunicipal sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial/marítimo con cero emisiones directas (p. ej.: eléctricos o hidrógeno bajo en carbono en alcance 1 y 2) son directamente elegibles.\n• La flota de vehículos o material rodante, “sea de carga o pasajeros, por carretera, férreo o fluvial/marítimo”, que usa biocombustibles sostenibles o biometano, garantizados por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros, también son elegibles. Asegurar el uso de tecnologías de transporte que permitan el uso del 100% de biocombustibles.\n\nOpción 4: Los vehículos de transporte fluvial/marítimo se consideran elegibles si se cumple con el siguiente criterio:\n\n• Las embarcaciones fluviales/marítimas (p. ej.: embarcaciones híbridas) son elegibles si las emisiones directas de CO2e por tonelada-kilómetro (tCO2e/t.km) o por tonelada - milla náutica (tCO2e/t.nm) son un 50% más bajas que las emisiones de CO2 de referencia promedio de vehículos de servicios pesados, según lo definido en el reglamento correspondiente.\n• Las embarcaciones que utilizan combustibles alternativos como hidrógeno verde (que cumpla con el umbral de la taxonomía), incluyendo sus derivados como amonio verde, metanol, además de biogás o biocombustibles, garantizados ya sea por diseño tecnológico o por monitoreo continuo y verificación de terceros son elegibles.\n-• Adicionalmente, los buques de transporte marítimo internacional deben cumplir las prescripciones del capítulo 4 del Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL) de la Organización Marítima Internacional (OMI). Dicho anexo define las reglas para alcanzar el objetivo de reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional y avanzar hacia los niveles de ambición establecidos en la “Estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI procedentes de los buques”.","T1. Transporte público urbano:\n\nN.A.\n\nT4. Transporte interurbano (carga y pasajeros):\n\nLa flota de vehículos o material rodante que transportan combustibles fósiles o combustibles fósiles mezclados con alternativos no son elegibles. ","Menos ambiciosa"]
[null,"T6","Transporte","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Transporte","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles y actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de transporte, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos.  ","NA","T7","Transporte","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Transporte","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles y actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de transporte, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos. Algunas de las opciones son:\n• Desarrollo de propiedad intelectual, incluyendo patentes, derechos de autor y licencias, vinculadas a tecnologías que contribuyan al cumplimiento de los criterios de elegibilidad.\n• Asistencias técnicas que fomenten la capacitación y transferencia de conocimientos y capacidades asociados a nuevas tecnologías o actividades que fomenten el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial.\n• Creación de guías, documentos de buenas prácticas en el marco del cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial.\n• Sistemas de control de supervisión y adquisición de datos, que rastrean el uso de energía a nivel de componentes/equipos, para aumentar la eficiencia energética y permitir vehículos de cero emisiones.\n• Investigación de nuevas tecnologías y modelos de negocio que impulsen el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.\n• Cooperación con instituciones para la investigación y desarrollo de tecnologías, infraestructura, proyectos y modelos que impulsen el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.\n• Innovación en infraestructura de recarga para vehículos cero emisiones. \n• Innovación en Infraestructura y gestión de activos\n• Infraestructura inteligente: Desarrollo de sistemas inteligentes de transporte (ITS) que utilizan el análisis de datos y el IoT para optimizar el flujo de tráfico y reducir la congestión. \n• Mantenimiento y sectorización: Implementación del mantenimiento predictivo mediante IA y aprendizaje automático para prolongar la vida útil de la infraestructura y reducir el tiempo de inactividad. \n• Tecnología de combustibles alternativos que permite vehículos de cero emisiones. \n• Baterías avanzadas y motores eficientes que permiten vehículos de cero emisiones.","NA","Comparable","T7","Transporte","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Transporte","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles y actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de transporte, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos. Algunas de las opciones son (lista no exhaustiva):\n•\tAsistencias técnicas que fomenten la capacitación y transferencia de conocimientos y capacidades asociados a nuevas tecnologías o actividades que fomenten el cumplimiento de los criterios de contribución sustancial. \n•\tCreación de guías, documentos de buenas prácticas en el marco del cumplimiento de los criterios de contribución sustancial.\n•\tSistemas de control de supervisión y adquisición de datos, que rastrean el uso de energía a nivel de componentes/equipos, para aumentar la eficiencia energética y permitir vehículos de cero emisiones.  \n•\tInnovación en infraestructura de recarga para vehículos cero emisiones. \n•\tInnovación en Infraestructura y gestión de activos:  \no\tInfraestructura inteligente: Desarrollo de sistemas inteligentes de transporte (ITS) que utilizan el análisis de datos y el IoT para optimizar el flujo de tráfico y reducir la congestión. \no\tMantenimiento y sectorización: Implementación del mantenimiento predictivo mediante IA y aprendizaje automático para prolongar la vida útil de la infraestructura y reducir el tiempo de inactividad. \n•\tTecnología de combustibles alternativos que permite vehículos de cero emisiones. \n•\tBaterías avanzadas y motores eficientes que permiten vehículos de cero emisiones.","NA","Comparable","T6","Transporte","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el sector Transporte","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles y actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de transporte, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos. \nAlgunas de las actividades son (lista no exhaustiva):\n\n• Sistemas de control de supervisión y adquisición de datos, que rastrean el uso de energía a nivel de componentes/equipos, para aumentar la eficiencia energética y permitir vehículos de cero emisiones.  \n• Innovación en infraestructura de recarga para vehículos cero emisiones. \n• Innovación en infraestructura y gestión de activos.  \n• Infraestructura inteligente: desarrollo de sistemas inteligentes de transporte (ITS) que utilizan el análisis de datos y el IoT para optimizar el flujo de tráfico y reducir la congestión. \n• Mantenimiento y sectorización: implementación del mantenimiento predictivo mediante IA y aprendizaje automático para prolongar la vida útil de la infraestructura y reducir el tiempo de inactividad. \n• Tecnología de combustibles alternativos que permite vehículos de cero emisiones. \n• Baterías avanzadas y motores eficientes que permiten vehículos de cero emisiones.","NA","Comparable"]
[null,"C1","Construcción","Construcción de nuevos edificios","Para que la construcción de nuevos edificios sea elegible, debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Si el país cuenta con normatividad de construcción sostenible: \n- El consumo de energía previsto en el diseño de la edificación (kWh/m2-año) debe lograr un ahorro de energía de al menos 20%, más de lo que está establecido en la norma para edificaciones. Para las viviendas sociales o prioritarias, el ahorro debe ser al menos 15% más que el requerimiento o la línea base establecida en la normatividad. \n\nOpción 2: Demostrar que las emisiones operacionales de los edificios están por debajo de 23 kgCO2e/m2 año hasta el año 2028. Este umbral debe ser revisado periódicamente para cumplir con trayectorias de descarbonización para el sector de construcción (p. ej: modelo CRREM). Una forma de cumplir con lo anterior es comprobar que la fuente de energía del proyecto tiene emisiones de GEI menos que 100 gCO2/kWh para conectarlo a los criterios del sector de energía. \n\nOpción 3: Si el país no cuenta con normatividad de construcción sostenible (opción 1 u opción 2): \n- El consumo de energía previsto en el diseño de la edificación (kWh/m2 -año) debe lograr un ahorro de energía de al menos 20%, en comparación con los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1. Este requerimiento es válido para edificaciones de vivienda de comercialización regular, edificaciones comerciales e industriales. \n- Para vivienda social, el consumo de energía previsto en el diseño de la edificación (kWh/m2 - año) debe lograr un ahorro de energía de al menos 15%, en comparación con las edificaciones que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1. \n\nOpción 4: Equivalencia con certificaciones en construcción sostenible: \n- Si el proyecto tiene una certificación de construcción sostenible con criterios de eficiencia energética equivalentes o superiores a los criterios de elegibilidad/contribución sustancial anteriores (1, 2 o 3), el edificio es considerado elegible. Certificaciones con potencial equivalencia: \n- LEED  \n- EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) \n- HQE International \n- BREEAM \n- Otras (p. ej: Living Building Challenge) \n- CASA Colombia, CASA Guatemala (con cumplimiento de umbral del 20% de las opciones anteriores) \n\nNota: Para la verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial, el constructor puede certificar el ahorro en consumo presentando el apartado específico de la certificación referente a energía, así como los puntos de referencia usados con relación a la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 o la normatividad de construcción sostenible. ","1) Los edificios cuya actividad principal es la extracción, almacenamiento, transporte o fabricación de combustibles fósiles no son elegibles.  \n\n2) La fuente principal de energía para la operación26 de la edificación, no debe provenir directamente de combustibles fósiles (p. ej: plantas de generación de energía a partir de diésel).  \n\nNota: Las plantas de generación de energía como fuentes de respaldo en caso de fallo de la red eléctrica, emergencias, condiciones de la matriz energética y los sistemas de micro-cogeneración que permiten el aprovechamiento de residuos sólidos pueden ser parte de los servicios del edificio. ","C1","Construcción"," Construcción de nuevos edificios ","Para que la construcción de nuevos edificios sea elegible, debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Eficiencia energética\nPara que la edificación sea elegible debe cumplir con alguno de los criterios listados a continuación:\n•\tEl consumo de energía previsto en el diseño de la edificación (kWh/m2-año) debe lograr un ahorro de energía de al menos 10% hasta el 2030 y posteriormente un 20%, en comparación con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1, en su versión vigente. Este requerimiento es válido para edificaciones de vivienda de comercialización regular, edificaciones comerciales, industriales u otras.\n•\tPara los proyectos catalogados como vivienda social (rural o urbana), según los criterios definidos por reglamentos municipales o gubernamentales que corresponda, deben lograr un ahorro de energía de al menos un 10% hasta el 2030 y posteriormente un 15%, en comparación los requisitos mínimos de la última versión de la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 para vivienda multifamiliar y 90.2 para vivienda unifamiliar.  \nNota: Para las viviendas unifamiliares la comparación de los requisitos mínimos de eficiencia energética debe realizarse con la versión vigente de la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.2  o la versión más reciente que la sustituya.\nOpción 2: Emisiones operacionales\n•\tDemostrar que las emisiones operacionales de GEI de los edificios están por debajo de 23 kgCO2e/m2 año hasta el año 2028. Este umbral debe ser revisado periódicamente para cumplir con trayectorias de descarbonización para el sector de construcción (p. ej.: modelo CRREM o una base nacional establecida, si existe). Una forma de cumplir con lo anterior es a través de los inventarios de GEI nacionales (InGEI). Para esto existen diferentes metodologías que pueden ser aplicadas. El uso de energías renovables en los edificios permitirá asegurar el cumplimiento del umbral de intensidad de carbono del sector Energía (el proyecto tiene emisiones de GEI inferiores a 100 gCO2/kWh relacionados a la fuente energética).\nOpción 3: Equivalencia con certificaciones de construcción sostenible:\nLos esquemas de certificación propuestos consideran una perspectiva integral de los sistemas que componen los edificios, específicamente en las fases de diseño y construcción. Estas certificaciones ofrecen la implementación de estrategias que promueven la mitigación y/o adaptación ante las condiciones ambientales, sociales y económicas. Dentro de los sistemas de certificación  propuestos se consideran directamente elegibles:\n•\tLEED - Leadership in Energy & Environmental Design: Elaborada por el U.S Green Building Council, certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 15% hasta 2030 y posteriormente un 20% frente a la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 en la versión vigente. \n•\tEDGE - Excellence in Design for Greate Efficiencies : Elaborada por el International Finance Corporation, miembro del Banco Mundial .\n•\tFitwell y Well: certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 15% hasta 2030 y posteriormente un 20% frente a la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 en la versión vigente.\n•\tHQE International\n•\tBREEAM\n•\tLiving Building Challenge\nNota 2: bajo esta opción los Requisitos de Cumplimiento descritos más adelante normalmente están cubiertos por los sistemas de certificación y son verificadas por un tercero independiente.\nNota 3: se considerarán otras certificaciones para futuras actualizaciones de esta Taxonomía, siempre y cuando se pueda comprobar el porcentaje de ahorro de consumo de energía o emisiones de GEI en relación con los umbrales de la Taxonomía y que estos cuenten con la verificación independiente de una tercera parte (ajena al proyecto), con reconocimiento nacional o internacional.\nNota 4: para la obtención de ahorros en energía y/o emisiones de GEI, considerar las estrategias sugeridas en el Manual de Eficiencia Energética en la Construcción de Edificaciones en Honduras desarrollado por la ANDI en cooperación con la GIZ.","•Los edificios cuya actividad principal es la extracción, almacenamiento, transporte o fabricación de combustibles fósiles no son elegibles. \n•La fuente principal de energía para la operación  de la edificación, no debe provenir directamente de combustibles fósiles (p. ej.: plantas de generación de energía a partir de diésel). \nNota: Las plantas de generación de energía como fuentes de respaldo en caso de fallo de la red eléctrica, de emergencias, de condiciones de la matriz energética y de los sistemas de micro-cogeneración que permiten el aprovechamiento de residuos sólidos pueden ser parte de los servicios del edificio.","Menos ambiciosa","C1","Construcción","Construcción de nuevos edificios ","Para que la construcción de nuevos edificios sea elegible, debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Eficiencia energética\nPara que la edificación sea elegible debe cumplir con alguno de los criterios listados a continuación:\n• El consumo de energía previsto en el diseño de la edificación (kWh/m2-año) debe lograr un ahorro de energía de al menos 20%, en comparación con los requisitos mínimos de la última norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1. Este requerimiento es válido para edificaciones de vivienda de comercialización regular, edificaciones comerciales, industriales u otras. \n• Para los proyectos catalogados como vivienda social (rural o urbana), según los criterios definidos por reglamentos municipales o gubernamentales que corresponda, deben lograr un ahorro de energía de al menos un 15%, en comparación los requisitos mínimos de la última versión de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1  y 90.2.\nNota: Para las viviendas unifamiliares la comparación de los requisitos mínimos de eficiencia energética debe realizarse con la versión vigente de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.2 o la versión más reciente que la sustituya.\nOpción 2: Emisiones operacionales\n• Demostrar que las emisiones operacionales de los edificios están por debajo de 23 kgCO2e/m2 año hasta el año 2028. Este umbral debe ser revisado periódicamente para cumplir con trayectorias de descarbonización para el sector de construcción (p. ej.: modelo CRREM o una base nacional establecida, si existe). Una forma de cumplir con lo anterior es a través de los inventarios nacionales de GEI (INGEI). Para esto existen diferentes metodologías que pueden ser aplicadas. \n• El uso de energías renovables en los edificios permitirá asegurar el cumplimiento del umbral de intensidad de carbono del sector Energía (el ciclo de vida del proyecto tiene emisiones de GEI inferiores a 100 gCO2/kWh relacionados a la fuente energética).  \nOpción 3: Equivalencia con certificaciones de construcción sostenible:\nLos esquemas de certificación propuestos consideran una perspectiva integral de los sistemas que componen los edificios, específicamente en las fases de diseño y construcción. Estas certificaciones ofrecen la implementación de estrategias que promueven la mitigación y/o adaptación ante las condiciones ambientales, sociales y económicas. Dentro de los sistemas de certificación  propuestos se consideran directamente elegibles: \n• LEED - Leadership in Energy & Environmental Design: Elaborada por el U.S Green Building Council, certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 20% frente a la norma de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 en la versión vigente. \n• EDGE - Excellence in Design for Greater Efficiencies)  Elaborada por el International Finance Corporation, miembro del Banco Mundial 3.\n• Fitwell y Well: certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 20% frente a la norma de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 en la versión vigente.\n• HQE International\n• BREEAM\n• Living Building Challenge\nNota 1: bajo esta opción los Requisitos de Cumplimiento descritos más adelante normalmente están cubiertos por los sistemas de certificación y son verificadas por un tercero independiente.\nNota 2: se considerarán otras certificaciones para futuras actualizaciones de esta Taxonomía, siempre y cuando se pueda comprobar el porcentaje de ahorro de consumo de energía o emisiones de GEI en relación con los umbrales de la Taxonomía y que estos cuenten con la verificación independiente de una tercera parte (ajena al proyecto), con reconocimiento nacional o internacional.\nNota 3: para la verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial, el constructor puede certificar el ahorro en consumo presentando el apartado específico de la certificación referente a energía, así como los puntos de referencia usados con relación a la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 o la normativa sobre construcción sostenible.\nNota 4: Para la construcción de nuevas edificaciones situadas en zonas clasificadas como Patrimonio Cultural o Histórico, debe considerarse el Marco Regulatorio Nacional que tiene como objeto establecer los lineamientos para la evaluación de proyectos de construcción de edificaciones en la Zona Delimitada de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).","• Los edificios cuya actividad principal es la extracción, almacenamiento, transporte o fabricación de combustibles fósiles no son elegibles. \n• La fuente principal de energía para la operación  de la edificación, no debe provenir directamente de combustibles fósiles (p. ej.: plantas de generación de energía a partir de diésel). \nNota: Las plantas de generación de energía como fuentes de respaldo en caso de fallo de la red eléctrica, de emergencias, de condiciones de la matriz energética y de los sistemas de micro-generación que permiten el aprovechamiento de residuos sólidos pueden ser parte de los servicios del edificio.","Mas ambiciosa","C1","Construcción","Construcción de nuevas edificaciones","Para que la construcción de nuevas edificaciones sea elegible, se puede elegir una de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE\nLos esquemas de certificación propuestos consideran una perspectiva integral de los sistemas que componen la edificación, específicamente en las etapas de diseño y construcción. Estas certificaciones ofrecen la implementación de estrategias que promueven la mitigación y/o adaptación ante las condiciones ambientales, sociales y económicas. Dentro de los sistemas de certificación  propuestos se consideran directamente elegibles:\n● CASA Guatemala - Elaborada por el Guatemala Green Building Council, certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 10% a 2025, 15% a 2030 y luego alcanzar un 20%, frente a la norma vigente de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1\n● LEED- Leadership in Energy & Environmental Design - Elaborada por el U.S Green Building Council, certificación que demuestra un cumplimiento un ahorro de energía de al menos un 10% a 2025, 15% a 2030 y luego alcanzar un 20%, frente a la norma vigente de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1. \n● EDGE - Excellence in Design for Greater Efficiencies- Elaborada por el International Finance Corporation, miembro del Banco Mundial .\n● Fitwell y Well certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 10% a 2025, 15% a 2030 y luego alcanzar un 20%, frente a la norma vigente de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1\nNota 1: se considerarán otras certificaciones para futuras actualizaciones de esta Taxonomía, siempre y cuando se pueda comprobar el porcentaje de ahorro de consumo de energía o emisiones de GEI en relación con los umbrales de la Taxonomía y que estos cuenten con la verificación independiente de una tercera parte (ajena al proyecto), con reconocimiento nacional o internacional. \nNota 2: bajo esta opción los Requisitos de Cumplimiento descritos más adelante normalmente están cubiertos por los sistemas de certificación y son verificadas por un tercero independiente.\nOpción-2. EFICIENCIA ENERGÉTICA:\n●\tEl consumo de energía previsto en el diseño de la edificación (kWh/m2. año) debe lograr un ahorro de energía de al menos un 10% (umbral hasta el 2030) y luego un 20%, en comparación con los requisitos mínimos de la  ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1, según la versión que se determine cómo vigente. Este requerimiento es válido para edificaciones de vivienda de comercialización regular, edificaciones comerciales, industriales, otras.\n●\tPara los proyectos catalogados como Vivienda Urbana Prioritaria, definidos bajo el régimen de vivienda prioritaria según la municipalidad competente, deben lograr un ahorro de energía de al menos un 5% (umbral hasta el 2028), un 10% hasta 2032 y luego alcanzar un 15% en comparación los requisitos mínimos de la última versión de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1. Los demás proyectos de tipología vivienda rural o vivienda catalogada de interés social se deberán cumplir también con este criterio para ser catalogada como una inversión verde. \nNota 3: para las viviendas unifamiliares la comparación de los requisitos mínimos de eficiencia energética debe realizarse con la versión vigente de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.2 .\nNota 4: La documentación presentada no puede ser una autodeclaración. Deberá contar con una verificación por una organización o entidad experta.\nOpción-3: EMISIONES OPERACIONALES\n● Demostrar que las emisiones operacionales de GEI de las edificaciones están por debajo de 23 kgCO2e/m2 año hasta el año 2030 (fuente: trayectorias del modelo CRREM - Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Se pueden considerar umbrales transicionales (p. ej.: 33 kgCO2e/m2 año al 2025, 26 kgCO2e/m2 año al 2028). Después del 2030 el umbral debe ser revisado periódicamente para cumplir con las trayectorias de reducción de la huella de carbono para el sector de construcción (p. ej: modelo CRREM o sí ya está establecida una base nacional). Una forma de cumplir con lo anterior es a través de los inventarios de GEI. Para esto existen diferentes metodologías que pueden ser aplicadas. El uso de energías renovables en las edificaciones (como paneles solares) permitirá asegurar emisiones inferiores a 100 gCO2/kWh.","● Las edificaciones cuya actividad principal es la extracción, almacenamiento, transporte o fabricación de combustibles fósiles no son elegibles.\n● La fuente principal de energía para la operación  de la edificación, no debe provenir directamente de combustibles fósiles (p. ej.: plantas de generación de energía a partir de diésel). El uso de grupos electrógenos auxiliares solo es permitido en situaciones de crisis energéticas del país. Sin embargo, el proyecto debe demostrar que la fuente principal de energía del edificio no proviene de combustibles fósiles.\nNota: Las plantas de generación de energía como fuentes de respaldo en caso de fallo, emergencias o condiciones de la matriz energética local pueden ser parte de los servicios de la edificación.","Menos ambiciosa"]
[null,"C2","Construcción","Renovación de edificios","La actividad debe cumplir con una de las opciones expuestas en la actividad C1.","Los edificios renovados no pueden utilizarse para la extracción, el almacenamiento, el transporte o la fabricación de combustibles fósiles. ","C2","Construcción","Renovación y rehabilitación de edificios ","La renovación y rehabilitación de edificios es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:  \nOpción 1: La edificación a renovar cumple con alguna de las siguientes condiciones:\n•\tEdificios construidos desde 2020: Para este tipo de edificios, se debe cumplir con los criterios de elegibilidad/contribución sustancial especificados en la actividad económica C1 sobre la construcción de edificios nuevos.\n•\tEdificios construidos entre 2015 y 2020: Para este tipo de edificios, el consumo de energía del edificio (kWh/m² año) debe lograr un ahorro de al menos 10% (umbral hasta 2030), y posteriormente 15% frente a los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 en su versión vigente.\n•\tEdificios construidos antes de 2015: Para este tipo de edificios, el consumo de energía del edificio (kWh/m² año) debe lograr un ahorro de energía de al menos 5% hasta 2030 y posteriormente 10% en comparación con los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 en su versión vigente.\nNota 1: para las viviendas unifamiliares la comparación de los requisitos mínimos de eficiencia energética debe realizarse con la versión vigente de la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.2 o la versión más reciente que la sustituya.\nOpción 2: Emisiones operacionales\n•\tDemostrar que las emisiones operacionales de GEI de los edificios están por debajo de 23 kgCO2e/m2 año hasta el año 2028. Este umbral debe ser revisado periódicamente para cumplir con trayectorias de descarbonización para el sector de construcción (p. ej.: modelo CRREM o una base nacional establecida, si existe). Una forma de cumplir con lo anterior es a través de los inventarios de GEI nacionales (InGEI). Para esto existen diferentes metodologías que pueden ser aplicadas. El uso de energías renovables en los edificios permitirá asegurar el cumplimiento del umbral de intensidad de carbono del sector Energía (el proyecto tiene emisiones de GEI inferiores a 100 gCO2/kWh relacionados a la fuente energética).\nOpción 3: Equivalencia con certificaciones de construcción sostenible:\nLos esquemas de certificación propuestos consideran una perspectiva integral de los sistemas que componen los edificios, específicamente en las fases de diseño y construcción. Estas certificaciones ofrecen la implementación de estrategias que promueven la mitigación y/o adaptación ante las condiciones ambientales, sociales y económicas. Dentro de los sistemas de certificación  propuestos se consideran directamente elegibles:\n•\tLEED - Leadership in Energy & Environmental Design: Elaborada por el U.S Green Building Council, certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 15% hasta 2030 y posteriormente un 20% frente a la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 en la versión vigente. \n•\tEDGE - Excellence in Design for Greater Efficiencies : Elaborada por el International Finance Corporation, miembro del Banco Mundial .\n•\tFitwell y Well: certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 15% hasta 2030 y posteriormente un 20% frente a la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 en la versión vigente.\n•\tHQE International\n•\tBREEAM\n•\tLiving Building Challenge\nNota 2: bajo esta opción los Requisitos de Cumplimiento descritos más adelante normalmente están cubiertos por los sistemas de certificación y son verificadas por un tercero independiente.\nNota 3: se considerarán otras certificaciones para futuras actualizaciones de esta Taxonomía, siempre y cuando se pueda comprobar el porcentaje de ahorro de consumo de energía o emisiones de GEI en relación con los umbrales de la Taxonomía y que estos cuenten con la verificación independiente de una tercera parte (ajena al proyecto), con reconocimiento nacional o internacional.\nNota 4: para la obtención de ahorros en energía y/o emisiones de GEI, considerar las estrategias sugeridas en el Manual de Eficiencia Energética en la Construcción de Edificaciones en Honduras desarrollado por la ANDI en cooperación con la GIZ.","Los edificios renovados no pueden utilizarse como actividad principal para la extracción, el almacenamiento, el transporte o la fabricación de combustibles fósiles.","Menos ambiciosa","C2","Construcción","Renovación y rehabilitación de edificios ","La renovación y rehabilitación de edificios es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:  \nOpción 1: La edificación a renovar cumple con alguna de las siguientes condiciones:\n•\tEdificios con antigüedad hasta de 5 años: Para este tipo de edificios, se debe cumplir con los criterios de contribución sustancial especificados en la actividad económica C1 sobre la construcción de edificios nuevos.\n•\tEdificios con antigüedad entre 5 y 10 años: Para este tipo de edificios, el consumo de energía del edificio (kWh/m² año) debe lograr un ahorro de al menos 5% (umbral hasta 2028), y posteriormente 10% frente a los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 en su versión vigente.\n•\tEdificios con antigüedad mayor a 10 años: Para este tipo de edificios, el consumo de energía del edificio (kWh/m² año) debe lograr un ahorro de energía del 10% en comparación con los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 en su versión vigente.\n\nNota 1: para las viviendas unifamiliares la comparación de los requisitos mínimos de eficiencia energética debe realizarse con la versión vigente de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.2 o la versión más reciente que la sustituya.\nNota 2: Para la renovación o rehabilitación de edificaciones existentes clasificadas como Patrimonio Cultural o Histórico, debe considerarse el Marco Regulatorio Nacional que tiene como objeto establecer los lineamientos para la evaluación de proyectos de construcción de edificaciones en la Zona Delimitada de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).","Los edificios renovados no pueden utilizarse como actividad principal para la extracción, el almacenamiento, el transporte o la fabricación de combustibles fósiles. ","Menos ambiciosa","C2","Construcción","Renovación de edificaciones","La actividad debe cumplir con una de las opciones propuestas en la actividad C1.","     Las edificaciones renovadas no pueden utilizarse como actividad principal para la extracción, el almacenamiento, el transporte o la fabricación de combustibles fósiles.\nNota: Se permite la incorporación de plantas de generación de energía como fuentes de respaldo en caso de fallo o emergencia de la red eléctrica, y los sistemas de micro-cogeneración que permiten el aprovechamiento de residuos sólidos pueden ser parte de los servicios de la edificación.","Menos ambiciosa"]
[null,"C3","Construcción","Adquisición y propiedad de edificios","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1:  La adquisición o propiedad de edificios puede ser elegible en los siguientes casos: \n\nCaso A: Para edificios construidos después del 31 de diciembre de 2020, el edificio debe cumplir con alguna de las opciones establecidas en la actividad de construcción de edificios nuevos C1.  \n\nCaso B: Para los edificios construidos entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, el edificio debe tener un porcentaje de ahorro en el consumo de energía (kWh/m2-año) del 15%, en comparación con los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1; o lo establecido en la normatividad nacional vigente. \n\nCaso C: Para los edificios construidos antes del 31 de diciembre de 2015, el edificio debe tener un porcentaje de ahorro en el consumo de energía (kWh/m2-año) del 10%, en comparación con los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 o lo establecido en la normatividad nacional. \n\nOpción 2: Como alternativa, se podrá comprobar que el edificio tiene emisiones operacionales por debajo de 23 kgCO2e/m2 hasta el año 2028. Una forma de cumplir con lo anterior es comprobar que la fuente de energía del proyecto tiene emisiones de GEI inferiores a 100 gCO2/kWh. \n\nOpción 3: Cualquier edificación que cumpla con lo establecido en la opción 4 de la actividad C1 en lo referente a la tenencia de certificaciones directamente elegibles y que sean aplicables al país donde se desarrolle la actividad.  ","NA","C3","Construcción","Adquisición y propiedad de edificios ","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:  \nOpción 1:  La adquisición o propiedad de edificios es elegible en los siguientes casos:\n•Edificios construidos desde 2020: Para este tipo de edificios, se debe cumplir con los criterios de elegibilidad/contribución sustancial especificados en la actividad económica C1 sobre la construcción de edificios nuevos.\n•Edificios construidos entre 2015 y 2020: el edificio debe tener un porcentaje de ahorro en el consumo de energía (kWh/m2-año) de al menos 10% a 2030 y posteriormente 15%, en comparación con los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1; o lo establecido en la normatividad nacional vigente. \n•Edificios construidos antes de 2015: el edificio debe tener un porcentaje de ahorro en el consumo de energía (kWh/m2-año) de al menos 5% a 2030 y posteriormente 10%, en comparación con los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 o lo establecido en la normatividad nacional. \nNota 1: para las viviendas unifamiliares la comparación de los requisitos mínimos de eficiencia energética debe realizarse con la versión vigente de la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.2 o la versión más reciente que la sustituya.\nOpción 2: Emisiones operacionales\n•Como alternativa, se podrá comprobar que la edificación tiene emisiones operacionales de GEI por debajo de 23 kgCO2e/m2 año hasta el año 2028. Este umbral debe ser revisado periódicamente para cumplir con trayectorias de descarbonización para el sector de construcción (p. ej.: modelo CRREM o una base nacional establecida, si existe). Una forma de cumplir con lo anterior es a través de los inventarios de GEI nacionales (InGEI). Para esto existen diferentes metodologías que pueden ser aplicadas. El uso de energías renovables en los edificios permitirá asegurar el cumplimiento del umbral de intensidad de carbono del sector Energía (el proyecto tiene emisiones de GEI inferiores a 100 gCO2/kWh relacionados a la fuente energética).\nOpción 3: Equivalencia con certificaciones de construcción sostenible:\nLa edificación ha obtenido alguna de las siguientes certificaciones:\n•LEED - Leadership in Energy & Environmental Design: Elaborada por el U.S Green Building Council, certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 15% hasta 2030 y posteriormente un 20% frente a la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 en la versión vigente. \n•EDGE - Excellence in Design for Greater Efficiencies) Efficiencies: Elaborada por el International Finance Corporation, miembro del Banco Mundial .\n•Fitwell y Well: certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 20% frente a la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 en la versión vigente.\n•HQE International\n•BREEAM\n•Living Building Challenge\nNota 2: Para evaluar la eficiencia energética en los proyectos hasta 2028, se debe emplear el estándar ASHRAE 90.1 de 2010. De 2028 en adelante, se deberá evaluar el ahorro bajo el estándar 90.1 en su versión más reciente).","NA","Menos ambiciosa","C3","Construcción","Adquisición y propiedad de edificios ","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:  \nOpción 1:  La adquisición o propiedad de edificios es elegible en los siguientes casos:\n•\tEdificios con antigüedad hasta de 5 años: Para este tipo de edificios, se debe cumplir con los criterios de contribución sustancial especificados en la actividad económica C1 sobre la construcción de edificios nuevos.\n•\tEdificios con antigüedad entre 5 y 10 años: el edificio debe tener un porcentaje de ahorro en el consumo de energía (kWh/m2-año) del 15%, en comparación con los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 en su versión vigente; o lo establecido en la normativa nacional vigente. \n•\tEdificios con antigüedad mayor a 10 años: el edificio debe tener un porcentaje de ahorro en el consumo de energía (kWh/m2-año) del 10%, en comparación con los edificios que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 en su versión vigente; o lo establecido en la normativa nacional. \nNota 1: Para las viviendas unifamiliares la comparación de los requisitos mínimos de eficiencia energética debe realizarse con la versión vigente de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.2 o la versión más reciente que la sustituya.\nNota 2: Para la adquisición de edificaciones clasificadas como Patrimonio Cultural o Histórico, debe considerarse el Marco Regulatorio Nacional que tiene como objeto establecer los lineamientos para la evaluación de proyectos de construcción de edificaciones en la Zona Delimitada de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN).\nOpción 2: Emisiones operacionales\nComo alternativa, se podrá comprobar que la edificación tiene emisiones operacionales de GEI por debajo de 23 kgCO2e/m2 año hasta el año 2028. Este umbral debe ser revisado periódicamente para cumplir con trayectorias de descarbonización para el sector de construcción (p. ej.: modelo CRREM o una base nacional establecida, si existe). Una forma de cumplir con lo anterior es a través de los inventarios nacionales de GEI (INGEI). Para esto existen diferentes metodologías que pueden ser aplicadas. El uso de energías renovables en los edificios permitirá asegurar el cumplimiento del umbral de intensidad de carbono del sector Energía (el proyecto tiene emisiones de GEI inferiores a 100 gCO2/kWh relacionados a la fuente energética).  \nOpción 3: Equivalencia con certificaciones de construcción sostenible:\nLa edificación ha obtenido alguna de las siguientes certificaciones:\no\tLEED - Leadership in Energy & Environmental Design: Elaborada por el U.S Green Building Council, certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 20% frente a la norma de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 en la versión vigente. \no\tEDGE - Excellence in Design for Greater Efficiencies ): Elaborada por el International Finance Corporation, miembro del Banco Mundial .\no\tFitwell y Well: certificación que demuestra un cumplimiento de ahorro de energía de al menos un 20% frente a la norma de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 en la versión vigente.\no\tHQE International.\no\tBREEAM.\no\tLiving Building Challenge.\nNota: Para evaluar la eficiencia energética en los proyectos hasta 2028, se debe emplear el estándar ASHRAE 90.1 de 2010. De 2028 en adelante, se deberá evaluar el ahorro bajo el estándar 90.1 en su versión más reciente. ","N.A","Mas ambiciosa","C3","Construcción","Adquisición y propiedad de edificaciones","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1:\nLa adquisición de propiedad de edificaciones puede ser elegible en los siguientes casos:\n1. Caso A: Para las edificaciones construidas después del 31 de diciembre de 2020, la edificación debe cumplir con alguna de las opciones de eficiencia energética establecidas en la actividad económica C2 sobre la renovación de edificaciones. \n2. Caso B: Para las edificaciones construidas entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, la edificación debe tener un porcentaje de ahorro en el consumo de energía (kWh/m2-año) del 10% al 2030, y luego alcanzar un 15%, en comparación con las edificaciones que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 o la versión más reciente que la modifique.\n3. Caso C: Para las edificaciones construidas antes del 31 de diciembre de 2015, la edificación debe tener un porcentaje de ahorro en el consumo de energía (kWh/m2-año) del 5% al 2030 y luego alcanzar un 10%, en comparación con las edificaciones que cumplen con los requisitos mínimos de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1, la versión más reciente que la modifique o lo que está establecido en la normativa nacional vigente.\nNota: para las viviendas unifamiliares la comparación de los requisitos mínimos de eficiencia energética debe realizarse con la versión vigente de ANSI/ASHRAE/IESNA 90.245.\nOpción-2: Como alternativa, se podrá comprobar que la edificación tiene emisiones operacionales de GEI inferiores a 23 kgCO2e/m2 hasta el año 2030. Se pueden considerar umbrales transicionales (p. ej: 33 kgCO2e/m2 año al 2025, 26 kgCO2e/m2 año al 2028), después del 2030 el umbral debe ser revisado periódicamente para cumplir con trayectorias de la reducción de la huella de carbono para el sector de Construcción (p. ej: modelo CRREM  o sí ya está establecida una base nacional). Si la fuente de energía del proyecto tiene emisiones de GEI inferiores a 100 gCO2/kWh, puede conectarse con los criterios de contribución sustancial del sector de Energía. \nOpción-3: Cualquier edificación que cumpla con lo establecido en la opción 1 de la actividad C1 en lo referente a la tenencia de certificaciones es directamente elegible.","NA","Menos ambiciosa"]
[null,"C4","Construcción","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Construcción","Las medidas individuales a nivel de edificación o urbano deben cumplir los criterios correspondientes a las actividades de otros sectores de la Taxonomía, si están disponibles (p. ej: los sistemas de generación de energía deben cumplir los criterios correspondientes a la actividad del sector energético). \n\n1. A nivel de edificio:\nLas medidas individuales y los servicios profesionales son importantes, especialmente para la renovación de edificios, ya que ayudan a reducir el uso de energía y las emisiones durante la fase operativa de los edificios. \nLas medidas individuales pueden clasificarse en dos categorías: \n- De eficiencia (p. ej: mejoras en sistemas de iluminación, climatización y bombeo; aislamiento térmico, aparatos hidráulicos, ascensores y domótica, entre otros). \n- Para generación y almacenamiento de energía in situ y/o para la inclusión de puntos de carga para vehículos eléctricos. \nSe han incluido las medidas individuales y los servicios profesionales como actividades habilitadoras que contribuyen a la mejora del rendimiento energético y a la descarbonización de los edificios. El listado de medidas debe actualizarse periódicamente. Algunas medidas individuales se enumeran como directamente elegibles; es decir, no hay requisitos técnicos que cumplir, porque estas tecnologías están dedicadas a facilitar el ahorro de energía y al uso eficiente de la electricidad. En cuanto a los servicios profesionales, estas actividades pueden ayudar a ahorrar energía a través de operaciones de construcción mejor diseñadas para la eficiencia. \n\nMedidas individuales elegibles: \n1. Adición de aislamiento a los componentes de envolvente existentes, como paredes externas, techos (comprendidos también los techos verdes), lofts, sótanos y plantas bajas (incluidas medidas para garantizar la estanqueidad y para reducir los efectos de puentes térmicos y andamios, entre otros), y productos para la aplicación del aislamiento a la fachada de las edificaciones (p. ej: fijaciones mecánicas, adhesivos, entre otros). Estas estrategias deben demostrar cómo y cuánto reducen el consumo de energía de la edificación. \n2. Reemplazo de ventanas existentes con nuevas ventanas energéticamente eficientes. Es preciso que se evidencie, cómo y cuánto disminuye el consumo de energía del edificio. \n3. Sustitución de puertas externas por unas nuevas energéticamente eficientes. Se debe comprobar la manera como este cambio reduce el consumo de energía de la edificación. \n4. Aplicación de pinturas reflectivas en cubierta para reducir las cargas térmicas, reduciendo con esto el consumo energético asociado a los equipos de enfriamiento del edificio, y mejorando así el confort térmico del espacio. \n5. Instalación y reemplazo de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación, y de sistemas de agua caliente sanitaria, incluidos los equipos de calefacción y refrigeración urbana. Todos los equipos instalados deben proporcionar un ahorro energético con respecto a los sistemas existentes en la edificación y/o cumplir con los requerimientos de eficiencia según ASHRAE 90.1 en su versión más reciente. \n6. Reemplazo de sistemas de calentamiento de agua por sistemas altamente eficientes o por sistemas de calentamiento solar de agua. \n7. Cambio de bombas existentes por bombas de circulación eficientes. \n8. Instalación de dispositivos y sistemas de iluminación LED eficientes. \n9. Instalación de​​​​​​​​ griferías de bajo flujo y aparatos sanitarios que permitan obtener ahorro en el consumo de agua. \n10. Montaje y operación de bombas de calor eléctricas que usen refrigerante ≤ 675 y que cumplan con los requisitos de eficiencia energética estipulados en la normatividad.  \n11. Termostatos zonales, sistemas de termostatos inteligentes y equipos de detección (p. ej: sistemas de control de movimiento y luz natural) (ver Sector TIC). \n12. Sistemas de Gestión de Edificios (BMS por su nombre en inglés) y Sistemas de Gestión de Energía (EMS, por sus siglas en inglés) (ver sector TIC). \n13. Estaciones de carga para vehículos eléctricos. \n14. Contadores inteligentes para gas y electricidad. \n15. Elementos de fachadas y techos con función de protección o control solar, incluidos aquellos que apoyan el crecimiento de la vegetación (paisajismo). \n16. Medidas de paisajismo sostenible que busquen armonizar la construcción con el entorno natural, preservando y mejorando la salud ecológica de un espacio, integrando principios de diseño bioclimático, que optimice el uso de recursos naturales, maximizando la eficiencia energética y reduciendo la huella de carbono. Se debe comprobar la manera en cómo este cambio reduce el consumo de energía de la edificación. \n17. Sistemas solares fotovoltaicos (y el equipo técnico auxiliar), tanto para autoconsumo como para vertido para la red eléctrica. \n18. Paneles solares para la calefacción de agua (más su equipamiento técnico auxiliar) con un plan de manejo por vencimiento de vida útil. \n19. Otros sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (como la energía eólica y el aprovechamiento de residuos). \n20. Bombas de calor que contribuyen a los objetivos de energía renovable en calefacción y refrigeración (y el equipo técnico auxiliar necesario). Instalación de bombas nuevas o el cambio actualizado de las existentes. \n21. Aerogeneradores (y el equipamiento técnico auxiliar). \n22. Colectores solares transpirados (incluido el equipamiento técnico auxiliar). \n23. Unidades de almacenamiento de energía térmica o eléctrica (más el equipo técnico auxiliar). \n24. Planta de alta eficiencia micro CHP (combinación de calor y energía; las siglas corresponden al nombre en inglés). \n25. Intercambiadores de calor/sistemas de recuperación. \n26. Unidades de medición de calidad del aire interior y exterior. \n27. Instalación de materiales que demuestren un análisis de ciclo de vida, o tengan una Declaración Ambiental de Producto. \n28. Instalación de componentes de construcción derivados de la madera que demuestren una certificación FSC o similar. \n29. Mobiliario funcional de oficinas, hospitales u otros con contenido reciclado. \n\nServicios profesionales elegibles: \n30. Consultorías técnicas (p. ej: consultores de energía, simulación y modelación de eficiencia de los edificios, estudios de análisis del ciclo de vida, gestión de proyectos, emisión de Energy Performance Certificates (EPC), capacitación especializada, certificaciones de edificios sostenibles, etc.) vinculadas a las medidas individuales mencionadas dentro de las actividades contempladas en la Taxonomía.  \n31. Acreditaciones profesionales y costos administrativos por certificación de edificaciones sostenibles. \n32. Auditorías energéticas acreditadas y evaluaciones de desempeño de edificios y los servicios de comisionamiento. \n33. Servicios y contratos de gestión energética, incluidos los servicios prestados por Empresas de Servicios Energéticos (ESCO). \n34. Auditorias de residuos, evaluaciones de desempeño de edificaciones. \n\n 2. A nivel de ciudad, municipio y localidad \nLas iniciativas y proyectos de desarrollo urbano o distrital contribuyen sustancialmente a la mitigación de las emisiones de GEI. La implementación de tecnologías limpias (bajas en carbono) o de estrategias de urbanismo sostenible, permiten hacer más eficiente la gestión de las ciudades. El crecimiento urbano bajo en carbono ayuda a aumentar la densidad en las ciudades con un menor impacto ambiental y a reducir el uso de recursos naturales requeridos para obtener los servicios ofrecidos por estas áreas. \nProyectos urbanísticos que integren principios de sostenibilidad ambiental pueden contemplar diferentes actividades de la Taxonomía, para lo cual será necesario que cada desarrollador de proyecto evalúe la alineación de las diferentes actividades dentro del proyecto con los diferentes sectores y actividades de la Taxonomía, con el fin de identificar aquellas que tienen el potencial de ser financiadas por medio de instrumentos financieros verdes. A continuación, se brinda una lista no exhaustiva sobre estas actividades: \n\nEnergía: \n- Sistemas de iluminación pública autosuficientes que eviten la construcción de redes de transmisión de energía. \n- Sistemas de gestión del alumbrado público basados en la presencia de personas y en horarios predeterminados, para evitar el desperdicio de la energía en momentos en que no se requiera la iluminación del sector. \n- Sistemas de generación de energía in situ (p. ej: Distributed Energy Resources, entre otros). \n- Puntos de carga de vehículos eléctricos en zonas urbanas. \n\nTransporte: \n- Intervenciones a nivel urbano, de acuerdo con lo establecido en el sector Transporte, que favorezcan​​​​​​​​ la reducción de emisiones por movilidad (ajuste de rutas, cambios modales, ciclovías, aceras, pasarelas, entre ​​​​​​​​otras). \n- Residuos y captura de emisiones: \n- Proyectos de construcción de infraestructura para el aprovechamiento energético de residuos, a escala de barrio o edificio, de acuerdo con la normatividad vigente del país. \n- Proyectos de construcción de Centros de Transferencia de Residuos que promuevan el reciclaje y su reutilización, evitando el transporte y la disposición de residuos en vertederos/rellenos sanitarios o centros de disposición final de desechos. \n\nTIC: \n- Redes de sensores y sistemas integrados para hacer más eficiente la gestión del desarrollo urbano, optimizar el funcionamiento de la infraestructura, articular diferentes servicios (p. ej: energía + movilidad + construcción) y facilitar la creación de sistemas de medición avanzada inteligentes.  \n- Suministro y tratamiento de agua: \n- Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) que demuestren una retención del 100% del agua de escorrentía en el área urbanizada. \n- Plantas de tratamiento de aguas residuales (grises y/o negras), que eviten la disposición de las aguas residuales en los sistemas de tratamiento de la ciudad o el municipio. \n- Sistemas de microgeneración a partir del tratamiento de aguas residuales o residuos, tanto a nivel comercial como residencial. \n- Sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvia en gran capacidad. \nInvestigación, Desarrollo e Innovación: \n- Los fondos para la investigación y el desarrollo abarcan pero no se limitan a: Instituciones de estado, instituciones privadas, organizaciones civiles sin fines de lucro, Instituciones educativas como universidades públicas o privadas, diseñadores, consultores y desarrolladores que desean generar investigación como fuente de información para actividades que permitan el desarrollo de nuevos proyectos que impulsen el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de la Taxonomía en el sector de construcción. Las actividades para la investigación y desarrollo abarcan, pero no se limitan a: \n- Servicios de información climática. \n- Análisis de riesgo y vulnerabilidad. \n- Información de calidad de aire. \n- Generación de líneas base específicas para el país de jurisdicción. \n- Cualquier otro tipo de investigación que permita establecer puntos de referencia asociados al desempeño, sostenibilidad y adaptación de edificaciones y ciudades.  ","NA","C4","Construcción","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Construcción ","A continuación, se enumeran las medidas individuales a nivel de edificación, a nivel de ciudad, municipio y localidad, y medidas asociadas a investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Las medidas deben cumplir los criterios correspondientes a las actividades de otros sectores de la Taxonomía, si están disponibles (p. ej.: los sistemas de generación de energía deben cumplir los criterios de elegibilidad/contribución sustancial correspondientes a la actividad económica del sector Energía).(Lista exhaustiva):\n1. A nivel de edificio\nLas medidas individuales y los servicios profesionales son importantes, especialmente para la renovación de edificios, ya que contribuyen a reducir el uso de energía y las emisiones de GEI durante la fase operativa de los edificios. Las medidas individuales pueden clasificarse en dos categorías:\n•Medidas de eficiencia (p. ej.: mejoras en sistemas de iluminación, climatización y bombeo; aislamiento térmico, aparatos hidráulicos, ascensores y domótica, entre otros).\n•Medidas para la generación y el almacenamiento de energía in situ y/o para la inclusión de puntos de carga para vehículos eléctricos.\nSe han incluido las medidas individuales y los servicios profesionales como actividades habilitadoras que contribuyen a la mejora del rendimiento energético y a la descarbonización de los edificios. El listado de medidas debe actualizarse periódicamente. Algunas medidas individuales se enumeran como directamente elegibles; es decir, no hay requisitos técnicos que cumplir, porque estas tecnologías están orientadas a al uso eficiente de la energía eléctrica y a facilitar el ahorro del recurso. En cuanto a los servicios profesionales, estas actividades contribuyen a ahorrar energía a través de operaciones de construcción diseñadas con estándares de eficiencia energética.\nMedidas individuales elegibles:\n1.  Adición de aislamiento a los componentes de envolvente existentes, como paredes externas, techos (comprendidos también los techos verdes), lofts, sótanos y plantas bajas (incluidas medidas para garantizar la estanqueidad y para reducir los efectos de puentes térmicos y andamios, entre otros), y productos para la aplicación del aislamiento a la fachada de las edificaciones (p. ej.: fijaciones mecánicas, adhesivos, entre otros). El proyecto debe demostrar que los niveles de aislamiento alcanzados cumplen con los requerimientos de aislamiento para envolvente requerido por la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1 para la zona climática dónde está ubicado el proyecto, o demostrar que las adecuaciones de aislamiento representan reducciones significativas de consumo energético y/o costos operativos asociados a la reducción de necesidades de enfriamiento o calefacción.\n2. Instalación y/o reemplazo de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. El proyecto debe demostrar que los sistemas propuestos para el proyecto cumplen con los requerimientos de eficiencia energética según la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1, y con los requerimientos de filtrado y renovaciones de aire propuestos dentro de la última actualización de la norma ANSI/ASHRAE Standard 60.1.\n3. Instalación y/o reemplazo de sistemas de calefacción de agua, por sistemas de calentamiento solar de agua.\n4. Instalación y/o reemplazo de dispositivos y sistemas de iluminación con eficiencia sobre los 65 lúmenes/watt.\n5. Sustitución de puertas externas por nuevas energéticamente eficientes. El proyecto debe demostrar que los sistemas propuestos para el proyecto cumplen con los requerimientos de eficiencia energética según la norma ANSI/ASHRAE Standard 90.1.\n6. Aplicación de pinturas reflectivas en cubierta para reducir las cargas térmicas, reduciendo con esto el consumo energético asociado a los equipos de enfriamiento del edificio, y mejorando así el confort térmico del espacio.\n7. Sistemas que demuestren deficiencias desde un 40% de ahorro en el uso de agua (lt/hab/día), frente a la estimación de una línea base desarrollada para la tipología de construcción , a través de estrategias de eficiencia, recolección, tratamiento y recuperación de aguas grises y/o aguas residuales, según lo permitido por la normativa vigente aplicable, si existe.\n8. Montaje y operación de bombas de calor eléctricas que usen refrigerante GWP ≤ 675 y que cumplan con los requisitos de eficiencia energética estipulados en la normativa vigente aplicable, si existe. \n9. Termostatos zonales, sistemas de termostatos inteligentes y equipos de detección (p. ej.: sistemas de control de movimiento y luz natural).\n10. Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) y Sistemas de Gestión de Energía (EMS).\n11. Estaciones de carga para vehículos eléctricos (BEV).\n12. Contadores inteligentes para agua, gas y energía eléctrica.\n13. Elementos de fachadas y techos con función de protección o control solar, incluidos aquellos que apoyan el crecimiento de la vegetación (paisajismo).\n14. Medidas de paisajismo sostenible que aseguren la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Esto incluye, pero no se limita a: diseños bioclimáticos, diseños del paisaje, optimización del uso de recursos naturales, tecnologías eficientes de riego agrícola, jardines para la retención de agua pluvial, entre otros.\n15. Sistemas solares fotovoltaicos, tanto para autoconsumo como para alimentación de la red eléctrica u otros sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (como la energía eólica y el aprovechamiento de residuos).\n16. Paneles solares para la calefacción de agua (más su equipamiento técnico auxiliar) con un plan de manejo por vencimiento de vida útil.\n17. Otros sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (como la energía eólica y el aprovechamiento de residuos).\n18. Bombas de calor que contribuyen a los objetivos de energía renovable en calefacción y refrigeración (y el equipo técnico auxiliar necesario). Instalación de bombas nuevas o la actualización de los sistemas existentes.\n19. Aerogeneradores (y el equipamiento técnico auxiliar).\n20. Colectores solares transpirados (incluido el equipamiento técnico auxiliar).\n21. Unidades de almacenamiento de energía térmica o eléctrica (más el equipo técnico auxiliar).\n22. Planta de alta eficiencia micro CHP (combinación de calor y energía).\n23. Intercambiadores de calor/sistemas de recuperación.\n24.  Unidades de medición de calidad del aire interior y exterior.\n25. Instalación de materiales que demuestren un análisis de ciclo de vida, o tengan una Declaración Ambiental de Producto.\n26. Instalación de componentes de construcción derivados de la madera que demuestren una certificación FSC o similar.\n27. Mobiliario y acabados aplicados a espacios interiores, que cumplan con cualquiera de los siguientes aspectos: \n• Contenido reciclado\n• Declaración Ambiental de Producto\n• Análisis de ciclo de vida a escala de producto y de edificación \n• Bajo o nulo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés), u otros componentes emisivos.\n28. Sistemas de protección para los sistemas eléctricos (p. ej.: pararrayos, supresores de pico y transigentes, reguladores de voltaje, entre otros).\n Servicios profesionales elegibles:\n29. Consultorías técnicas (p. ej.: consultores de energía, simulación y modelación de eficiencia de los edificios, estudios de análisis del ciclo de vida, gestión de proyectos, emisión de Energy Performance Certificates (EPC), capacitación especializada, certificaciones de edificios sostenibles, entre otros) vinculadas a las medidas individuales mencionadas dentro de las actividades económicas contempladas en la Taxonomía. \n30. Acreditaciones profesionales y costos administrativos por certificación de edificaciones sostenibles.\n31. Auditorías energéticas acreditadas y evaluaciones de desempeño de edificios y los servicios de comisionamiento.\n32. Servicios y contratos de gestión energética, incluidos los servicios prestados por Empresas de Servicios Energéticos (ESCO).\n33. Auditorias de residuos, evaluaciones de desempeño de edificaciones.\n34. Diseños de ingenierías especializadas enfocadas en la eficiencia en el desempeño, especialmente en el consumo de agua y energía.\n2. A nivel de ciudad, municipio y localidad\nLas iniciativas y proyectos de desarrollo urbano o distrital contribuyen sustancialmente a la mitigación de las emisiones de GEI. La implementación de tecnologías bajas en carbono o de estrategias de urbanismo sostenible, permiten hacer más eficiente la gestión de las ciudades. El crecimiento urbano bajo en carbono ayuda a aumentar la densidad en las ciudades con un menor impacto ambiental y a reducir el uso de recursos naturales requeridos para obtener los servicios ofrecidos por estas áreas.\nLos proyectos urbanísticos que integren principios de sostenibilidad ambiental pueden contemplar diferentes actividades de la Taxonomía, para lo cual será necesario que cada desarrollador de proyecto evalúe la alineación de las diferentes actividades dentro del proyecto con los diferentes sectores y actividades de la Taxonomía. Esto con el fin de identificar aquellas que tienen el potencial de ser financiadas por medio de instrumentos financieros verdes. A continuación, se brinda una lista no exhaustiva sobre estas actividades:\nEnergía:\n• Sistemas de iluminación pública autosuficientes que eviten la construcción de redes de transmisión de energía (p. ej.: abastecidos por paneles solares).\n• Sistemas de gestión del alumbrado público basados en la presencia de personas y en horarios predeterminados, de tal forma que se impida el desperdicio de la energía eléctrica cuando está no sea requerida.\n• Sistemas de generación de energía in situ (p. ej.: Distributed Energy Resources, entre otros). Fuentes de energía que cumplan con los criterios de contribución sustancial del sector energía de la Taxonomía.\n• Puntos de carga de vehículos eléctricos en zonas urbanas (p. ej.: para modos de transporte como: bicicletas, motocicletas, monopatines, entre otros).\nTransporte:\n• Intervenciones a nivel urbano, de acuerdo con lo establecido en el sector Transporte, que favorezcan la reducción de emisiones de GEI por movilidad (p. ej.: ajuste de rutas, cambios modales, ciclovías, aceras, pasarelas, entre otras).\nResiduos y captura de emisiones:\n• Proyectos de construcción de infraestructura para el aprovechamiento energético de residuos, a escala de barrio o edificio, de acuerdo con la normativa vigente, si existe.\n• Proyectos de construcción de Centros de Transferencia de Residuos que promuevan el reciclaje y su reutilización, evitando el transporte y la disposición de residuos en rellenos sanitarios o centros de disposición final de desechos.\n• Inversiones requeridas para la transición del uso de rellenos sanitarios actuales hacia infraestructura adecuada para el manejo de residuos.\nTIC:\n•Redes de sensores y sistemas integrados para hacer más eficiente la gestión del desarrollo urbano, optimizar el funcionamiento de la infraestructura, articular diferentes servicios (p. ej.: energía + movilidad + construcción) y facilitar la creación de sistemas de medición avanzada inteligentes. \n•Incorporación/migración a la metodología BIM (Building Modelling Energy).\nSuministro y tratamiento de agua:\n•Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) que demuestren una retención del 100% del agua de escorrentía en el área urbanizada.\n•Plantas de tratamiento de aguas residuales (grises y/o negras), que eviten la disposición de las aguas residuales en los sistemas de tratamiento de la ciudad o el municipio.\n•Sistemas de microgeneración a partir del tratamiento de aguas residuales o residuos, tanto a nivel comercial como residencial.\n•Sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvia en gran capacidad.\nInvestigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I):\n•Los fondos para la investigación y el desarrollo abarcan pero no se limitan a: las instituciones estatales, las instituciones privadas, las organizaciones civiles sin fines de lucro, las Instituciones educativas como universidades públicas o privadas, los diseñadores, consultores y desarrolladores que desean generar investigación como fuente de información para actividades que permitan el desarrollo de nuevos proyectos que impulsen el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector Construcción. Las actividades para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) que abarquen, pero no se limiten a:\n•Los servicios de información climática.\n•El análisis de riesgo y vulnerabilidad.\n•La información de calidad de aire.\n•La generación de líneas base específicas para Honduras.\n•La planificación territorial, prácticas de diseño y construcción sostenible.\n•Cualquier otro tipo de investigación que permita establecer puntos de referencia asociados al desempeño, la sostenibilidad y la adaptación de edificaciones y ciudades.  ","NA","Comparable","C4","Construcción","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Construcción ","A continuación, se enumeran las medidas individuales a nivel de edificación, a nivel de ciudad, municipio y localidad, y medidas asociadas a investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Las medidas deben cumplir los criterios correspondientes a las actividades de otros sectores de la Taxonomía, si están disponibles (p. ej.: los sistemas de generación de energía deben cumplir los criterios de contribución sustancial correspondientes a las actividades económicas del sector Energía). \n1.\tA nivel de edificio\nLas medidas individuales y los servicios profesionales son importantes, especialmente para la renovación de edificios, ya que ayudan a reducir el uso de energía y las emisiones durante la fase operativa de los edificios. Las medidas individuales pueden clasificarse en dos categorías:\n•\tMedidas de eficiencia (p. ej.: mejoras en sistemas de iluminación, climatización y bombeo; aislamiento térmico, aparatos hidráulicos, ascensores y domótica, entre otros).\n•\tMedidas para la generación y el almacenamiento de energía in situ y/o para la inclusión de puntos de carga para vehículos eléctricos.\nSe han incluido las medidas individuales y los servicios profesionales como actividades habilitadoras que contribuyen a la mejora del rendimiento energético y a la descarbonización de los edificios. El listado de medidas debe actualizarse periódicamente. Algunas medidas individuales se enumeran como directamente elegibles; es decir, no hay requisitos técnicos que cumplir, porque estas tecnologías están orientadas a el uso eficiente de la energía eléctrica y a facilitar el ahorro del recurso. En cuanto a los servicios profesionales, estas actividades contribuyen a ahorrar energía a través de operaciones de construcción diseñadas con estándares de eficiencia energética.\nMedidas individuales elegibles:\n1.\tAdición de aislamiento a los componentes de envolvente existentes, como paredes externas, techos (comprendidos también los techos verdes), lofts, sótanos y plantas bajas (incluidas medidas para garantizar la estanqueidad y para reducir los efectos de puentes térmicos y andamios, entre otros), y productos para la aplicación del aislamiento a la fachada de las edificaciones (p. ej.: fijaciones mecánicas, adhesivos, entre otros). El proyecto debe demostrar que los niveles de aislamiento alcanzados cumplen con los requerimientos de aislamiento para envolvente requerido por el ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 para la zona climática dónde está ubicado el proyecto, o demostrar que las adecuaciones de aislamiento representan reducciones significativas de consumo energético y/o costos operativos asociados a la reducción de necesidades de enfriamiento o calefacción.\n2.\tInstalación y/o reemplazo de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. El proyecto debe demostrar que los sistemas propuestos para el proyecto cumplen con los requerimientos de eficiencia energética según el ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1, y con los requerimientos de filtrado y renovaciones de aire propuestos dentro de la última actualización de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 60.1.\n3.\tInstalación y/o reemplazo de sistemas de calefacción de agua, por sistemas de calentamiento solar de agua.\n4.\tInstalación y/o reemplazo de dispositivos y sistemas de iluminación con eficiencia sobre los 65 lúmenes/watt.\n5.\tSustitución de puertas externas por nuevas energéticamente eficientes. El proyecto debe demostrar que los sistemas propuestos para el proyecto cumplen con los requerimientos de eficiencia energética según el ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1.\n6.\tAplicación de pinturas reflectivas en cubierta para reducir las cargas térmicas, reduciendo con esto el consumo energético asociado a los equipos de enfriamiento del edificio, y mejorando así el confort térmico del espacio.\n7.\tSistemas que demuestren deficiencias desde un 40% de ahorro en el uso de agua (lt/hab/día), frente a la estimación de una línea base desarrollada para la tipología de construcción , a través de estrategias de eficiencia, recolección, tratamiento y recuperación de aguas grises y/o aguas residuales, según lo permitido por la normativa vigente aplicable, si existe.\n8.\tMontaje y operación de bombas de calor eléctricas que usen refrigerante ≤ 675 y que cumplan con los requisitos de eficiencia energética estipulados en la normativa vigente aplicable, si existe. \n9.\tTermostatos zonales, sistemas de termostatos inteligentes y equipos de detección (p. ej.: sistemas de control de movimiento y luz natural).\n10.\tSistemas de Gestión de Edificios (BMS por su nombre en inglés) y Sistemas de Gestión de Energía (EMS, por sus siglas en inglés).\n11.\tEstaciones de carga para vehículos eléctricos (BEV, por su sigla en inglés).\n12.\tContadores inteligentes para gas y energía eléctrica.\n13.\tElementos de fachadas y techos con función de protección o control solar, incluidos aquellos que apoyan el crecimiento de la vegetación (paisajismo).\n14.\tMedidas de paisajismo sostenible que aseguren la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Esto incluye, pero no se limita a: diseños bioclimáticos, diseños del paisaje, optimización del uso de recursos naturales, tecnologías eficientes de riego agrícola, jardines para la retención de agua pluvial, entre otros.\n15.\tSistemas solares fotovoltaicos, tanto para autoconsumo como para alimentación de la red eléctrica u otros sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (como la energía eólica y el aprovechamiento de residuos).\n16.\tPaneles solares para la calefacción de agua (más su equipamiento técnico auxiliar) con un plan de manejo por vencimiento de vida útil.\n17.\tOtros sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (como la energía eólica y el aprovechamiento de residuos).\n18.\tBombas de calor que contribuyen a los objetivos de energía renovable en calefacción y refrigeración (y el equipo técnico auxiliar necesario). Instalación de bombas nuevas o la actualización de los sistemas existentes.\n19.\tAerogeneradores (y el equipamiento técnico auxiliar).\n20.\tColectores solares transpirados (incluido el equipamiento técnico auxiliar).\n21.\tUnidades de almacenamiento de energía térmica o eléctrica (más el equipo técnico auxiliar).\n22.\tPlanta de alta eficiencia micro CHP (combinación de calor y energía, por sus siglas en inglés).\n23.\tIntercambiadores de calor/sistemas de recuperación. (Incluyendo pozo provenzal o canadiense)\n24.\tUnidades de medición de calidad del aire interior y exterior.\n25.\tInstalación de materiales que demuestren un análisis de ciclo de vida, o tengan una Declaración Ambiental de Producto.\n26.\tInstalación de componentes de construcción derivados de la madera que demuestren una certificación FSC o similar.\n27.\tMobiliario y acabados aplicados a espacios interiores, que cumplan con cualquiera de los siguientes aspectos: \n•\tContenido reciclado.\n•\tDeclaración Ambiental de Producto.\n•\tAnálisis de ciclo de vida a escala de producto y de edificación. \n•\tBajo o nulo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés), u otros componentes emisivos.\n28.\tSistemas de protección para los sistemas eléctricos (p. ej: pararrayos, supresores de pico y transigentes, reguladores de voltaje, entre otros).\nServicios profesionales elegibles:\n29.\tConsultorías técnicas (p. ej.: consultores de energía, simulación y modelación de eficiencia de los edificios, estudios de análisis del ciclo de vida, gestión de proyectos, emisión de Energy Performance Certificates (EPC), capacitación especializada, certificaciones de edificios sostenibles, etc.) vinculadas a las medidas individuales mencionadas dentro de las actividades contempladas en la Taxonomía. \n30.\tAcreditaciones profesionales y costos administrativos por certificación de edificaciones sostenibles.\n31.\tAuditorías energéticas acreditadas y evaluaciones de desempeño de edificios y los servicios de comisionamiento.\n32.\tServicios y contratos de gestión energética, incluidos los servicios prestados por Empresas de Servicios Energéticos (ESCO).\n33.\tAuditorias de residuos, evaluaciones de desempeño de edificaciones.\n34.\tDiseños de ingenierías especializadas enfocadas en la eficiencia en el desempeño, especialmente en el consumo de agua y energía.\n\n2.\tA nivel de ciudad, municipio y localidad\nLas iniciativas y proyectos de desarrollo urbano o distrital contribuyen sustancialmente a la mitigación de las emisiones de GEI. La implementación de tecnologías limpias (bajas en carbono) o de estrategias de urbanismo sostenible, permiten hacer más eficiente la gestión de las ciudades. El crecimiento urbano bajo en carbono ayuda a aumentar la densidad en las ciudades con un menor impacto ambiental y a reducir el uso de recursos naturales requeridos para obtener los servicios ofrecidos por estas áreas.\nLos proyectos urbanísticos que integren principios de sostenibilidad ambiental pueden contemplar diferentes actividades de la Taxonomía, para lo cual será necesario que cada desarrollador de proyecto evalúe la alineación de las diferentes actividades dentro del proyecto con los diferentes sectores y actividades de la Taxonomía, con el fin de identificar aquellas que tienen el potencial de ser financiadas por medio de instrumentos financieros verdes. A continuación, se brinda una lista no exhaustiva sobre estas actividades:\nEnergía:\n•\tSistemas de iluminación pública autosuficientes que eviten la construcción de redes de transmisión de energía (p. ej.: abastecidos por paneles solares). \n•\tSistemas de gestión del alumbrado público basados en la presencia de personas y en horarios predeterminados, de tal forma que se impida el desperdicio de la energía eléctrica cuando está no sea requerida. \n•\tSistemas de generación de energía in situ (p. ej.: Distributed Energy Resources, entre otros).\n•\tPuntos de carga de vehículos eléctricos en zonas urbanas (p. ej.: para modos de transporte como: bicicletas, motocicletas, monopatines, entre otros). \nTransporte:\n•\tIntervenciones a nivel urbano, de acuerdo con lo establecido en el sector Transporte, que favorezcan la reducción de emisiones por movilidad (ajuste de rutas, cambios modales, ciclovías, aceras, pasarelas, entre otras).\nResiduos y captura de emisiones:\n•\tProyectos de construcción de infraestructura para el aprovechamiento energético de residuos, a escala de barrio o edificio, de acuerdo con la normativa vigente, si existe.\n•\tProyectos de construcción de Centros de Transferencia de Residuos que promuevan el reciclaje y su reutilización, evitando el transporte y la disposición de residuos en rellenos sanitarios o centros de disposición final de desechos.\n•\tInversiones requeridas para la transición del uso de rellenos sanitarios actuales hacia infraestructura adecuada para el manejo de residuos. \nTIC:\n•\tRedes de sensores y sistemas integrados para hacer más eficiente la gestión del desarrollo urbano, optimizar el funcionamiento de la infraestructura, articular diferentes servicios (p. ej.: energía + movilidad + construcción) y facilitar la creación de sistemas de medición avanzada inteligentes. \n•\tIncorporación/migración a la metodología BIM (Building Modelling Energy, por sus siglas en inglés). \nSuministro y tratamiento de agua:\n•\tSistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) que demuestren una retención del 100% del agua de escorrentía en el área urbanizada.\n•\tPlantas de tratamiento de aguas residuales (grises y/o negras), que eviten la disposición de las aguas residuales en los sistemas de tratamiento de la ciudad o el municipio.\n•\tSistemas de microgeneración a partir de la biomasa resultante del tratamiento de aguas residuales o residuos, tanto a nivel comercial como residencial.\n•\tSistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvia en gran capacidad.\n\nInvestigación, Desarrollo e Innovación:\n•\tLos fondos para la investigación y el desarrollo abarcan pero no se limitan a: las instituciones estatales, las instituciones privadas, las organizaciones civiles sin fines de lucro, las Instituciones educativas como universidades públicas o privadas, los diseñadores, consultores y desarrolladores que desean generar investigación como fuente de información para actividades que permitan el desarrollo de nuevos proyectos que impulsen el cumplimiento de los criterios de contribución sustancial de la Taxonomía en el sector Construcción. Las actividades para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) que abarquen, pero no se limiten a: \no\tServicios de información climática.\no\tAnálisis de riesgo y vulnerabilidad.\no\tInformación de calidad de aire.\no\tLa generación de líneas base específicas para El Salvador.\no\tLa planificación territorial, prácticas de diseño y construcción sostenible.\no\tCualquier otro tipo de investigación que permita establecer puntos de referencia asociados al desempeño, la sostenibilidad y la adaptación de edificaciones y ciudades.","NA","Comparable","C4","Construcción","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el sector Construcción ","A continuación, se enumeran las medidas individuales a nivel de edificación, a nivel de ciudad, municipio y localidad, y medidas asociadas a investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Las medidas deben cumplir con los criterios correspondientes a las actividades de otros sectores de la Taxonomía, si están disponibles (p. ej.: los sistemas de generación de energía deben cumplir los criterios de contribución sustancial correspondientes a la actividad económica del sector Energía).\n1. A nivel de edificio\nLas medidas individuales y los servicios profesionales son importantes, especialmente para la renovación de edificaciones, ya que ayudan a reducir el uso de energía y las emisiones de GEI durante la fase operativa de las edificaciones. Las medidas individuales pueden clasificarse en dos categorías:\n● De eficiencia (p. ej.: mejoras en sistemas de iluminación, climatización y bombeo, aislamiento térmico, aparatos hidráulicos, ascensores y domótica, entre otras).\n● Para la generación y el almacenamiento de energía in situ y/o para la inclusión de puntos de carga para vehículos eléctricos.\nSe han incluido las medidas individuales y los servicios profesionales como actividades habilitadoras que contribuyen a la mejora del rendimiento energético y a la reducción de la huella de carbono de las edificaciones. El listado de medidas debe actualizarse periódicamente. Algunas medidas individuales se enumeran como directamente elegibles; es decir, no hay requisitos técnicos que cumplir, porque estas tecnologías están dedicadas a facilitar el ahorro y el uso eficiente de la energía eléctrica. En cuanto a los servicios profesionales, estas actividades económicas pueden ayudar a ahorrar energía a través de operaciones de construcción mejor diseñadas para la eficiencia.\n\nMedidas individuales elegibles:\n1. Adición de aislamiento a los componentes de la fachada del edificio existentes como paredes exteriores, techos (comprendidos también los techos verdes), lofts, sótanos y plantas bajas (incluidas medidas para garantizar la estanqueidad y para reducir los efectos de puentes térmicos y andamios, entre otros), y productos para la aplicación del aislamiento a la fachada de las edificaciones (p. ej.: fijaciones mecánicas, adhesivos, entre otros). El proyecto debe demostrar que los niveles de aislamiento alcanzados cumplen con los requerimientos de aislamiento para envolvente requerido por el ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 para la zona climática dónde está ubicado el proyecto, o demostrar que las adecuaciones de aislamiento representan reducciones significativas de consumo energético y/o costos operativos asociados a la reducción de necesidades de enfriamiento o calefacción.\n● Instalación y/o reemplazo de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. El proyecto debe demostrar que los sistemas propuestos para el proyecto cumplen con los requerimientos de eficiencia energética según el ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1, y con los requerimientos de filtrado y renovaciones de aire propuestos dentro de la última actualización de la norma ANSI/ASHRAE/IESNA 60.1.\n● Instalación y/o reemplazo de sistemas de calefacción de agua, por sistemas de calentamiento solar de agua.\n● Instalación y/o reemplazo de dispositivos y sistemas de iluminación con eficiencia sobre los 65 lúmenes/watt.\n● Sistemas que demuestren deficiencias desde un 40% de ahorro en el uso de agua (lt/hab/día), frente a la estimación de una línea base desarrollada para la tipología de construcción , a través de estrategias de eficiencia, recolección, tratamiento y recuperación de aguas grises y/o aguas residuales, según lo permitido por la normativa nacional vigente .\n● Montaje y operación de bombas de calor eléctricas que usen refrigerante GWP ≤ 675 y que cumplan con los requisitos de eficiencia energética estipulados en la normativa pertinente, si existe.\n● Termostatos zonales, sistemas de termostatos inteligentes y equipos de detección (p. ej.: sistemas de control de movimiento y luz natural).\n● Sistemas de Gestión de Edificaciones (BMS, por su nombre en inglés) y Sistemas de Gestión de Energía (EMS, por su nombre en inglés).\n● Estaciones de carga para vehículos eléctricos (BEV, por su sigla en inglés).\n● Contadores inteligentes para gas y energía eléctrica.\n● Elementos de fachadas y techos con función de protección o control solar, incluidos aquellos que apoyan el crecimiento de la vegetación (paisajismo).\n● Medidas de paisajismo sostenible que aseguren la eficiencia en el uso de agua. Esto incluye, pero no se limita a: diseño de paisaje, tecnologías más eficientes para sistemas de riego, y jardines para la retención de agua pluvial, entre otros.\n● Sistemas solares fotovoltaicos, tanto para autoconsumo como para vertido para la red eléctrica, u otros sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (como la energía eólica y el aprovechamiento de residuos). \n● Otros sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (como la energía eólica y el aprovechamiento de residuos).\n● Bombas de calor que contribuyen a los objetivos de energía renovable en calefacción y refrigeración (y el equipo técnico auxiliar necesario). Instalación de bombas nuevas o la actualización de los sistemas existentes.\n● Aerogeneradores (y el equipamiento técnico auxiliar).\n● Colectores solares transpirados (incluido el equipamiento técnico auxiliar).\n● Unidades de almacenamiento de energía térmica o eléctrica (más el equipo técnico auxiliar).\n● Planta de alta eficiencia micro CHP (combinación de calor y energía, por sus siglas en inglés).\n● Intercambiadores de calor/sistemas de recuperación.\n● Unidades de medición de calidad del aire interior y exterior.\n● Instalación de materiales que demuestren un análisis de ciclo de vida, o tengan una Declaración Ambiental de Producto.\n● Instalación de componentes de construcción derivados de la madera que demuestren una certificación FSC o similar.\n● Mobiliario y acabados aplicados a espacios interiores, que cumplan con cualquiera de los siguientes aspectos: \no Contenido reciclado\no Declaración Ambiental de Producto\no Análisis de ciclo de vida a escala de producto y de edificación \no Bajo o nulo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés), u otros componentes emisivos.\n● Sistemas de protección para los sistemas eléctricos (p. ej: pararrayos, supresores de pico y transigentes, reguladores de voltaje, entre otros). Adicionalmente, los siguientes servicios profesionales siempre son elegibles:\n● Consultorías técnicas (p. ej: consultores de energía, simulación y modelación de eficiencia de las edificaciones, estudios de análisis del ciclo de vida, gestión de proyectos, emisión de Energy Performance Certificates (EPC, por sus siglas en inglés), capacitación especializada, certificaciones de edificaciones sostenibles, entre otros) vinculadas a las medidas individuales mencionadas dentro de las actividades económicas contempladas en la Taxonomía. \n● Acreditaciones profesionales y costos administrativos por certificación de edificaciones sostenibles.\n● Auditorías energéticas acreditadas y evaluaciones de desempeño de edificaciones y los servicios de comisionamiento.\n● Servicios y contratos de gestión energética, incluidos los servicios prestados por Empresas de Servicios Energéticos (ESCO).\n● Auditorías de residuos, evaluaciones de desempeño de edificaciones.\n● Diseños de ingenierías especializadas enfocadas en la eficiencia en el desempeño, especialmente en el consumo de agua y energía.\n2. A nivel de ciudad, municipio y localidad\nLas iniciativas y proyectos de desarrollo urbano o distrital contribuyen sustancialmente a la mitigación de las emisiones de GEI. La implementación de tecnologías limpias (bajas en carbono) o de estrategias de urbanismo sostenible, permiten hacer más eficiente la gestión de las ciudades. El crecimiento urbano bajo en carbono ayuda a aumentar la densidad en las ciudades con un menor impacto ambiental y a reducir el uso de recursos naturales requeridos para obtener los servicios ofrecidos por estas áreas.\nProyectos urbanísticos que integren principios de sostenibilidad ambiental pueden contemplar diferentes actividades de la Taxonomía, para lo cual será necesario que cada desarrollador de proyectos evalúe la alineación de las diferentes actividades económicas dentro del proyecto con los diferentes sectores y actividades económicas de la Taxonomía. Esto con el fin de identificar aquellas que tienen el potencial de ser financiadas por medio de instrumentos financieros verdes. A continuación, se brinda una lista no exhaustiva sobre estas actividades:\nEnergía:\n● Sistemas de iluminación pública autosuficientes que eviten la construcción de redes de transmisión de energía (p. ej: abastecidos por paneles solares).\n● Sistemas de gestión del alumbrado público basados en la presencia de personas y en horarios predeterminados, de tal forma que se impida el desperdicio de la energía en momentos en que no se requiera la iluminación del sector.\n● Sistemas de generación de energía in situ (p. ej: Distributed Energy Resources, entre otros).\n● Puntos de carga de vehículos eléctricos en zonas urbanas (p. ej: para modos de transporte como: bicicletas, motocicletas, monopatines, entre otros).\nTransporte:\n● Intervenciones a nivel urbano, de acuerdo con lo establecido en el sector Transporte, que favorezcan la reducción de emisiones de GEI por movilidad (p. ej: ajuste de rutas, cambios modales, ciclovías, aceras, pasarelas, entre otras).\n\nResiduos:\n● Proyectos de construcción de infraestructura para el aprovechamiento energético de residuos, a escala de barrio o edificación, de acuerdo con la normativa nacional vigente .\n● Proyectos de construcción de Centros de Transferencia de Residuos que promuevan el reciclaje y su reutilización, evitando el transporte y la disposición de residuos en rellenos sanitarios o centros de disposición final de residuos.\n● Inversiones requeridas para la transición del uso de rellenos sanitarios actuales hacia infraestructura adecuada para el manejo de residuos.\nTIC:\n● Redes de sensores y sistemas integrados para hacer más eficiente la gestión del desarrollo urbano, optimizar el funcionamiento de la infraestructura, articular diferentes servicios (p. ej.: energía + transporte + construcción) y facilitar la creación de sistemas de medición avanzada inteligentes. \n● Incorporación/migración a la metodología BIM (Building Modeling Energy, por sus siglas en inglés).\nSuministro y tratamiento de agua:\n● Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) que demuestren una retención del 100% del agua de escorrentía en el área urbanizada.\n● Plantas de tratamiento de aguas residuales (grises y/o negras), que eviten la disposición de las aguas residuales en los sistemas de tratamiento de la ciudad o el municipio .\n● Sistemas de microgeneración a partir del tratamiento de aguas residuales o residuos sólidos, tanto a nivel comercial como residencial.\n● Sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias de gran capacidad.\nInvestigación, Desarrollo e Innovación:\n●\tLos fondos para la investigación y el desarrollo abarcan pero no se limitan a: las instituciones del estado, las instituciones privadas, las organizaciones civiles sin fines de lucro, las instituciones educativas como universidades públicas o privadas, diseñadores, consultores y desarrolladores que desean generar investigación como fuente de información para actividades que permitan el desarrollo de nuevos proyectos que impulsen el cumplimiento de los criterios de contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Construcción. Las actividades para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) que abarquen, pero no se limiten a:\no Servicios de información climática.\no Análisis de riesgo y vulnerabilidad.\no Información de calidad de aire.\no Generación de líneas base específicas para Guatemala.\no Planificación territorial y prácticas de diseño y construcción sostenible.\no Cualquier otro tipo de investigación que permita establecer puntos de referencia asociados al desempeño, sostenibilidad y adaptación de edificaciones y ciudades. \n ","NA","Comparable"]
[null,"RC1","Residuos y captura de emisiones","Digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales","El tratamiento de lodos con sistemas de digestión anaeróbica es elegible si la actividad cumple con todos los criterios listados a continuación: \n\n1. Contar con un plan de monitoreo y contingencia para minimizar las fugas de metano en la instalación. \n\n2. El biogás producido será aprovechado, bien sea utilizándolo directamente para la generación de electricidad o calor, o convirtiéndolo en biometano para inyección en la red de gas natural, o siendo utilizado como combustible para vehículos, o como materia prima en la industria química. (p. ej: para la producción de H2 y NH3). \n\n3. En caso de no contemplar el aprovechamiento del biogás, y el sistema actualmente incluye la quema directa de biogás, el proyecto debe demostrar un programa de transición a otros tipos de aprovechamientos en el mediano plazo (menor a 3 años). \n\nNota: Se contemplan actividades que faciliten el uso y aprovechamiento de biogás como la purificación, desecación, compresión o similares. ","NA","RC5","Gestión de Residuos y captura de emisiones de GEI","Digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales","El tratamiento de lodos con sistemas de digestión anaeróbica es elegible si la actividad cumple con todos los criterios listados a continuación:\n1. Contar con un plan de monitoreo y contingencia  para minimizar las fugas de metano en la instalación.\n2. El biogás producido será aprovechado bien sea utilizándolo directamente para la generación de energía eléctrica o calor, o convirtiéndolo en biometano para inyección en la red de gas natural, o como combustible para vehículos, o materia prima en la industria química (p. ej: para la producción de H2 y NH3).\n3. En caso de no contemplar el aprovechamiento del biogás, y el sistema actualmente incluye la quema directa de este, el proyecto debe demostrar un programa de transición para su aprovechamiento en el mediano plazo (menor a 3 años).\nNota: Se contemplan actividades que faciliten el uso y aprovechamiento de biogás como la purificación, la desecación, la compresión o actividades similares.\nNota 2: Los lodos provenientes del mantenimiento de las plantas de tratamiento también son elegibles, siempre y cuando estos sean reinyectados al proceso para su tratamiento anaeróbico y se cumplan todos los requisitos de elegibilidad de la actividad.","NA","Comparable","RC1","Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","Digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales","El tratamiento de lodos con sistemas de digestión anaeróbica es elegible si la actividad cumple con todos los criterios listados a continuación:\n• Contar con un plan de monitoreo y contingencia  para minimizar las fugas de metano en la instalación.\n• El biogás producido será aprovechado, bien sea utilizándolo directamente para la generación de electricidad o calor, o convirtiéndolo en biometano para inyección en la red de gas natural, o como combustible para vehículos, o materia prima en la industria química. (p. ej: para la producción de H2 y NH3).\n• En caso de no contemplar el aprovechamiento del biogás, y el sistema actualmente incluye la quema directa de este, el proyecto debe demostrar un programa de transición para su aprovechamiento en el mediano plazo (menor a 3 años).\nNota: Se contemplan actividades que faciliten el uso y aprovechamiento de biogás como la purificación, la desecación, la compresión o actividades similares.","NA","Comparable","R1","Residuos y captura de emisiones ","Digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales","El tratamiento de lodos con sistemas de digestión anaeróbica es elegible si la actividad cumple con todos los criterios listados a continuación:\n1. Contar con un plan de monitoreo y contingencia  para minimizar las fugas de metano en la instalación.\n2. El biogás producido debe ser aprovechado bien sea utilizándolo directamente para la generación de energía eléctrica o calor, o convirtiéndolo en biometano para inyección en la red de gas natural, o siendo utilizado como combustible para vehículos, o como materia prima en la industria química (p. ej.: para la producción de H2 y NH3).\n3. En el caso de no contemplar aprovechamiento del biogás, y el sistema actualmente incluye la quema directa de biogás, el proyecto debe demostrar un programa de transición a otros tipos de aprovechamientos en el mediano plazo (menor a 3 años).\nNota: Se contemplan actividades que faciliten el uso y aprovechamiento de biogás como la purificación, la desecación, la compresión o actividades similares.","NA","Comparable"]
[null,"RC2","Residuos y captura de emisiones","Recolección selectiva y transporte de residuos no peligrosos en la fracción segregada en origen","La actividad debe cumplir con todos los criterios listados a continuación: \n\n1. La infraestructura de recolección y transporte de los residuos no peligrosos debe estar diseñada para recoger los residuos separados la fuente y los que están destinados a la preparación para operaciones de aprovechamiento, reutilización o reciclaje. \n\n2. Para las flotas de recolección y transporte, los vehículos deben tener cero emisiones directas. \n\nNota: Esta actividad incluye la infraestructura y los equipos para la recolección y el transporte separado de residuos no peligrosos como: \n- Infraestructura de recolección como contenedores. \n- Instalaciones que optimicen el transporte, tales como estaciones de transferencia. \n- Inversiones en compactación, trituración y otras actividades que mejoren la capacidad logística en el transporte. ","NA","RC1","Gestión de Residuos y captura de emisiones de GEI","RC1. Recolección selectiva y transporte de residuos no peligrosos en la fracción segregada en la fuente","La infraestructura de recolección y transporte de los residuos no peligrosos separados en la fuente, recolectados y transportados por separado que están destinados a las operaciones de reutilización, reciclaje o de valorización que cumplen con los criterios de elegibilidad/contribución sustancial establecidos en las actividades económicas R5 del presente documento son directamente elegibles.\nNota: Esta actividad económica incluye la infraestructura y los equipos para la recolección y el transporte separado de residuos no peligrosos como:\n• Infraestructura de recolección como contenedores.\n• Instalaciones que optimicen el transporte, tales como estaciones de transferencia.\n• Inversiones en compactación, trituración y otras actividades que mejoren la capacidad logística en el transporte.","NA","Menos ambiciosa","RC2","Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","Recolección selectiva y transporte de residuos no peligrosos en la fracción segregada en la fuente","La infraestructura de recolección y transporte de los residuos no peligrosos separados en la fuente, recolectados y transportados por separado que están destinados a las operaciones de reutilización, reciclaje o de valorización que cumplen con los criterios de elegibilidad/contribución sustancial establecidos en las actividades económicas RC5 del presente documento son directamente elegibles.\nNota: Esta actividad económica incluye la infraestructura y los equipos para la recolección y el transporte separado de residuos no peligrosos como:\n• Infraestructura de recolección como contenedores.\n• Instalaciones que optimicen el transporte, tales como estaciones de transferencia.\n• Inversiones en compactación, trituración y otras actividades que mejoren la capacidad logística en el transporte. ","NA","Menos ambiciosa","R2","Residuos y captura de emisiones ","Recolección selectiva y transporte de residuos no peligrosos en la fracción segregada en la fuente","La infraestructura de recolección y transporte de los residuos no peligrosos separados en la fuente, recolectados y transportados por separado que están destinados a las operaciones de reutilización, reciclaje o de valorización que cumplen con los criterios de contribución sustancial establecidos en las actividades económicas R5 o RC7 del presente documento son directamente elegibles.\nNota: En esta actividad económica se incluyen, entre otros:\n● nfraestructura de recolección como contenedores.\n● Instalaciones que optimicen el transporte, tales como estaciones de transferencia, entre otros.\n● Inversiones en compactación, trituración y otras actividades que mejoren la capacidad logística en el transporte.","NA","Menos ambiciosa"]
[null,"RC3","Residuos y captura de emisiones","Digestión anaerobia de residuos orgánicos","La digestión anaeróbica de los residuos orgánicos (p. ej: residuos sólidos urbanos, industriales ordinarios y de actividades agrícolas) es elegible cuando cumple todos los criterios listados a continuación: \n\n1. Contar con un plan de monitoreo y contingencia para minimizar las fugas de metano en la instalación. \n\n2. El biogás producido es utilizado directamente para la generación de electricidad o calor, o convertido en biometano para inyección en la red de gas natural, o utilizado como combustible para vehículos, o como materia prima en la industria química. \n\n3. Los bio-residuos que se utilizan para la digestión anaeróbica se segregan en la fuente y se recogen por separado. \n\n4. El digestato producido es utilizado como fertilizante o mejorador del suelo después del tratamiento si es necesario, ya sea directamente o después del compostaje o cualquier otro tratamiento.  ","N/A","RC4","Gestión de Residuos y captura de emisiones de GEI","Digestión anaeróbica de residuos orgánicos","La digestión anaeróbica de los residuos orgánicos (p. ej: residuos sólidos urbanos, industriales ordinarios y de actividades agrícolas) es elegible cuando cumple todos los criterios listados a continuación:\n1. Los residuos orgánicos que se utilizan para la digestión anaeróbica se segregan en la fuente y se recolectan por separado (recolección selectiva de residuos) o son separados en una planta de pretratamiento de residuos sólidos.\n2. Contar con un plan de monitoreo  y contingencia para minimizar las fugas de metano en la instalación.\n3. El biogás producido es utilizado después de su tratamiento para la generación de energía eléctrica o calor, o es convertido en biometano para ser inyectado en la red de gas natural, o como combustible para vehículos, o materia prima en la industria química (p. ej: para la producción de H2 y NH3).\n4. En caso de no contemplar el aprovechamiento del biogás, y el sistema actualmente incluye la quema directa de este, el proyecto debe demostrar un programa de transición para su aprovechamiento en el mediano plazo (menor a 3 años). \n5. El digestato producido es utilizado como fertilizante o como enmienda del suelo después del tratamiento, si es necesario, ya sea directamente o después del compostaje o cualquier otro tratamiento. ","NA","Menos ambiciosa","RC3","Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","Digestión anaeróbica de residuos orgánicos","La digestión anaeróbica de los residuos orgánicos (p. ej: residuos sólidos urbanos, industriales ordinarios y de actividades agrícolas) es elegible cuando cumple todos los criterios listados a continuación:\n• Los residuos orgánicos que se utilizan para la digestión anaeróbica se segregan en la fuente y se recolectan por separado (recolección selectiva de residuos) o son separados en una planta de pretratamiento de residuos sólidos.\n• Contar con un plan de monitoreo  y contingencia para minimizar las fugas de metano en la instalación.\n• El biogás producido es utilizado después de su tratamiento para la generación de energía eléctrica o calor, o es convertido en biometano para ser inyectado en la red de gas natural, o como combustible para vehículos, o materia prima en la industria química (p. ej: para la producción de H2 y NH3).\n• El digestato producido es utilizado como fertilizante o como enmienda del suelo después del tratamiento, si es necesario, ya sea directamente o después del compostaje o cualquier otro tratamiento. ","NA","Comparable","R3","Residuos y captura de emisiones ","Digestión anaeróbica de residuos orgánicos","La digestión anaeróbica de los residuos orgánicos (p. ej.: residuos sólidos urbanos, industriales, ordinarios y de actividades agrícolas) es elegible cuando cumple todos los criterios listados a continuación:\n1. Los residuos orgánicos que se utilizan para la digestión anaeróbica se segregan en la fuente y se recolectan por separado (recolección selectiva de residuos) o está separado de una planta de pretratamiento de residuos sólidos.\n2. Contar con un plan de monitoreo  y contingencia para minimizar las fugas de metano en la instalación.\n3. El biogás producido es utilizado después de su tratamiento para la generación de energía eléctrica o calor, o es convertido en biometano para su inyección en la red de gas natural, o es utilizado como combustible para vehículos, o como materia prima en la industria química (p. ej.: para la producción de H2 y NH3). \n4. El digestato producido es utilizado como fertilizante o enmienda del suelo después del tratamiento si es necesario, ya sea directamente o después del compostaje o cualquier otro tratamiento, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan de gestión ambiental del compostaje de residuos orgánicos (DIGARN-DEMARDS-06) y/o la normativa aplicable vigente.","NA","Comparable"]
[null,"RC4","Residuos y captura de emisiones","Compostaje de residuos orgánicos","El compostaje de la fracción orgánica de los residuos biológicos (como los residuos de producción agrícola o residuos domésticos) es directamente elegible siempre que cumpla con todos los criterios listados a continuación: \n\n1. Los residuos orgánicos que se compostan y separan en la fuente y se recogen por separado. \n\n2. El compost producido se debe utilizar como fertilizante o mejorador del suelo y, cumple los requisitos para materiales fertilizantes o mejoradores del suelo que se establezcan en la normatividad vigente del país, si existe. \n\n3. Se asegura un buen diseño del proceso de aeración en el proceso de producción de compost. \nNota: Se incluyen también activos para la separación mecanizada y actividades de transformación. ","N/A","RC3","Gestión de Residuos y captura de emisiones de GEI","Compostaje de residuos orgánicos","El compostaje de la fracción orgánica de los residuos biológicos (como los residuos de producción agrícola o residuos domésticos) es directamente elegible siempre que cumpla con todos los criterios listados a continuación:\n● Los residuos orgánicos compostables son separados en la fuente y son recolectados por separado (rutas diferenciales de residuos).\n1. El compost producido se debe utilizar como fertilizante o como enmienda del suelo y, debe cumplir los requisitos para materiales fertilizantes o enmiendas del suelo que se establezcan en la normativa nacional vigente, si existe. \n2. Se debe asegurar un buen diseño del proceso de aireación y establecer un plan de operación.\nNota: Se incluyen también activos para la separación mecanizada y actividades de transformación.","NA","Comparable","RC4","Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","Compostaje de residuos orgánicos ","El compostaje de la fracción orgánica de los residuos biológicos (como los residuos de producción agrícola o residuos domésticos) es directamente elegible, tanto para infraestructuras nuevas como existentes, siempre que cumpla con todos los criterios listados a continuación:\n• Los residuos orgánicos son separados en la fuente y son recolectados por separado (rutas diferenciales de residuos).\n• El compost producido se debe utilizar como fertilizante o como enmienda del suelo y, debe cumplir los requisitos para materiales fertilizantes o enmiendas del suelo que se establezcan en la normativa nacional vigente, si existe. \n• Se debe asegurar un buen diseño del proceso de aireación y establecer un plan de operación. \nNota: Se incluyen también activos para la separación mecanizada y actividades de transformación.","NA","Comparable","R4","Residuos y captura de emisiones ","Compostaje de residuos orgánicos ","El compostaje de la fracción orgánica de los residuos biológicos (como los residuos de producción agrícola o residuos domésticos) es directamente elegible siempre que cumpla con los todos los criterios listados a continuación:\n1. Los residuos orgánicos compostables son separados en la fuente y son recolectados por separado (rutas diferenciales de residuos).\n2. El compost producido se debe utilizar como fertilizante o como mejorador del suelo y, cumple los requisitos para materiales fertilizantes o enmiendas del suelo que se establezcan en la normativa nacional vigente (si existe).\n3. Se asegura un buen diseño del proceso de aeración y operación para la producción de compost.\nNota: Se incluyen también activos para la separación mecanizada y actividades de transformación.","NA","Comparable"]
[null,"RC5","Residuos y captura de emisiones","Aprovechamiento de materiales a partir de residuos no peligrosos","El aprovechamiento de material de residuos no peligrosos, recogidos ya separados, es elegible cuando cumple con todos los criterios listados a continuación: \n\n1. Produce materias primas secundarias adecuadas para la sustitución de materiales vírgenes en los procesos de producción. \n\n2. La actividad convierte al menos el 50%, en términos de peso, de los residuos no peligrosos procesados ​​que son recolectados por separado en materias primas secundarias aptas para la sustitución de insumos vírgenes en los procesos productivos. \n\n3. Se elaboren planes y programas de recuperación y reciclaje que impulsen el óptimo aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos (p. ej: plásticos, construcción), ya sea como materia prima o recuperando su energía cuando el reciclaje no es viable. \n\nNota: Son elegibles también los activos para la separación mecanizada (p. ej: Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECA) y actividades de transformación (p. ej: usando procesos y equipos como el secado, trozado, peletizado o extrusión), que incrementen el valor y la usabilidad del material. \n\nAdicionalmente, si la infraestructura es para preparación de residuos para uso en procesos industriales posteriores (p. ej: combustible derivado de residuos (CDR) en la producción de cemento), también se debe cumplir con todos siguientes criterios (lista acumulativa): \n4.  La infraestructura debe ser aquella que se destina a la separación y preparación de residuos no reciclables en el mercado, caracterizados por su elevado poder calorífico, para su valorización energética. En este proceso de preparación de material como CDR, los residuos se utilizan como combustible alternativo y como materia prima en un ciclo productivo. \n5. La infraestructura no puede competir con infraestructura de reciclaje (para asegurar el manejo de residuos siguiendo la jerarquía de residuos). ","N/A","RC2","Gestión de Residuos y captura de emisiones de GEI","Aprovechamiento de materiales a partir de residuos no peligrosos","El aprovechamiento de material de residuos no peligrosos, recogidos ya separados, es elegible cuando cumple con todos los criterios listados a continuación:\n1. Produce materias primas secundarias adecuadas para la sustitución de materiales vírgenes en los procesos de producción.\n2. La actividad convierte al menos el 50%, en términos de peso , de los residuos no peligrosos procesados que son recolectados por separado en materias primas secundarias aptas para la sustitución de insumos vírgenes en los procesos productivos. Esto incluye, pero no se limita a: materiales como cartón, aluminio, PET, entre otros.\n3. Se elaboren planes y programas de recuperación y reciclaje que impulsen el óptimo aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sólidos (p. ej: plásticos, construcción), ya sea como materia prima para uso en otros procesos industriales o recuperando su energía a través de procesos de valoración energética para residuos con alto poder calorífico, cuando el reciclaje no es viable.\nNota: Son elegibles también los activos para la separación mecanizada (p. ej: Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECA) y actividades de transformación (p. ej: usando procesos y equipos como el secado, trozado, peletizado o extrusión), que incrementen el valor y la usabilidad del material.\nAdicionalmente, si la infraestructura es destinada para la preparación de los residuos para su uso en procesos industriales posteriores (p. ej: combustible derivado de residuos (CDR) en la producción de cemento), también se debe cumplir con todos siguientes criterios (lista acumulativa):\n4. La infraestructura debe ser aquella que se destina a la separación y preparación de residuos no reciclables en el mercado, caracterizados por su elevado poder calorífico, para su valorización energética. En este proceso de preparación de material como CDR, los residuos se utilizan como combustible alternativo.\n5. La infraestructura no puede competir con infraestructura de reciclaje (para asegurar el manejo de residuos siguiendo la jerarquía de residuos).","NA","Comparable","RC5","Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","Aprovechamiento de materiales a partir de residuos no peligrosos","El aprovechamiento de material de residuos no peligrosos, recogidos ya separados, es elegible cuando cumple con todos los criterios listados a continuación:\n• Produce materias primas secundarias adecuadas para la sustitución de materiales vírgenes en los procesos de producción.\n• La actividad convierte al menos el 50% en peso  de los residuos no peligrosos que son recolectados por separado, en materias primas secundarias aptas para la sustitución de insumos vírgenes en los procesos productivos. Esto incluye, pero no se limita a: materiales como cartón, aluminio, PET, vidrio, entre otros.\n• Se elaboren planes y programas de recuperación,  reciclaje y remanufactura que impulsen el óptimo aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sólidos (p. ej: plásticos, vidrios y escombros de construcción), ya sea como materia prima para uso en otros procesos industriales cuando su reciclaje es posible, o recuperando su energía a través de procesos de valoración energética para residuos con alto poder calorífico, cuando el reciclaje no es viable. \nNota: Son elegibles también los activos para la separación mecanizada (p. ej: Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECA) y actividades de transformación (p. ej: usando procesos y equipos como el secado, trozado, peletizado o extrusión), que incrementen el valor y la usabilidad del material.\nAdicionalmente, si la infraestructura es destinada para la preparación de los residuos para uso en procesos industriales posteriores (p. ej: combustible derivado de residuos (CDR) en la producción de cemento), también se debe cumplir con todos siguientes criterios (lista acumulativa):\n•  La infraestructura debe ser aquella que se destina a la separación y preparación de residuos no reciclables en el mercado, caracterizados por su elevado poder calorífico, para su valorización energética. En este proceso de preparación de material como CDR, los residuos se utilizan como combustible alternativo.\n• La infraestructura no puede competir con la de reciclaje (para asegurar el manejo de residuos siguiendo la jerarquía de residuos).","NA","Comparable","R5","Residuos y captura de emisiones ","Aprovechamiento de materiales a partir de residuos no peligrosos","El aprovechamiento de material de residuos no peligrosos, recogidos por separado, es elegible cuando cumple con todos los criterios listados a continuación:\n1. Produce materias primas secundarias adecuadas para la sustitución de materiales vírgenes en los procesos de producción.\n2. La actividad convierte al menos el 50%, en términos de peso , de los residuos sólidos no peligrosos procesados que son recolectados por separado en materias primas secundarias aptas para la sustitución de insumos vírgenes en los procesos productivos. Esto incluye, pero no se limita a: materiales como cartón, aluminio, PET, entre otros.\n3. Se elaboren planes y programas de recuperación y reciclaje que impulsen el óptimo aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sólidos (p. ej.: plásticos, construcción), ya sea como materia prima para uso en otros procesos industriales o recuperando su energía a través de procesos de valoración energética para residuos con alto poder calorífico, cuando el reciclaje no es viable.\nNota: Son directamente elegibles también los siguientes activos:\n● Proyectos relacionados a la separación mecanizada (p. ej.: Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECA) y actividades de transformación (p. ej.: secado, trozado, peletizado, extrusión u otras maquinarias necesarias para preparar los residuos para coprocesamiento), los cuales incrementan el valor y la usabilidad del material.\n● Proyectos asociados a la preparación de residuos para uso en procesos industriales posteriores. \n● La infraestructura debe ser aquella que se destina a la separación y preparación de residuos no reciclables en el mercado, caracterizados por su elevado poder calorífico, para su valorización energética. En este proceso de preparación de material como CDR, los residuos se utilizan como combustible alternativo y como materia prima en un ciclo productivo.\nNota: con el fin de asegurar el manejo de residuos siguiendo la jerarquía de residuos sólidos, los activos arriba mencionados no pueden competir con infraestructura de reciclaje.","NA","Comparable"]
[null,"RC6","Residuos y captura de emisiones","Captura y utilización de gas de rellenos sanitarios","La actividad es elegible para rellenos sanitarios existentes si cumple con todos los criterios listados a continuación: \n\n1. El relleno sanitario o la celda del relleno sanitario donde el sistema de captura de gas se instaló, amplió o modernizó recientemente está cerrado y no está recibiendo más residuos. \n\n2. El gas de relleno sanitario producido es utilizado para la generación de electricidad o calor como biogás, o transformado en biometano para inyección en la red de gas natural, o utilizado como combustible para vehículos, o como materia prima en la industria química. \n\n3. Las emisiones de metano del relleno sanitario y las fugas de las instalaciones de recogida y utilización de gas de relleno sanitario están sujetas a procedimientos de control y seguimiento. ","N/A","RC6","Gestión de Residuos y captura de emisiones de GEI","Captura y utilización de gas de rellenos sanitarios","La actividad es elegible para rellenos sanitarios existentes  si cumple con todos los criterios listados a continuación:\n1. El relleno sanitario o la celda del relleno sanitario donde el sistema de captura de gas se instaló, amplió o modernizó recientemente está cerrado y no está recibiendo más residuos sólidos.\n2. El gas de relleno sanitario producido es utilizado para la generación de energía eléctrica o calor (como biogás), o es transformado en biometano para su inyección en la red de gas natural, o es utilizado como combustible para vehículos, o como materia prima en la industria química.\n3. Las emisiones de metano del relleno sanitario y las fugas de las instalaciones de recolección y utilización de gas de relleno sanitario están sujetas a procedimientos de control y seguimiento.","NA","Comparable","RC6","Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","Captura y utilización de gas de rellenos sanitarios","La actividad es elegible para rellenos sanitarios existentes si cumple con todos los criterios listados a continuación:\n• El relleno sanitario o la celda del relleno sanitario donde el sistema de captura de gas se instaló, amplió o modernizó recientemente está cerrado y no está recibiendo más residuos.\n• El gas de relleno sanitario producido es utilizado para la generación de energía eléctrica o calor (como biogás), o es transformado en biometano para su inyección en la red de gas natural, o utilizado como combustible para vehículos, o materia prima en la industria química. \n• Las emisiones de metano del relleno sanitario y las fugas de las instalaciones de recolección y utilización de gas de relleno sanitario están sujetas a procedimientos de control y seguimiento.","NA","Comparable","R6","Residuos y captura de emisiones ","Captura y utilización de gas de rellenos sanitarios  ","La actividad es elegible para rellenos sanitarios existentes  si cumple con todos los criterios listados a continuación:\n1. El relleno sanitario o la celda del relleno sanitario donde el sistema de captura de gas se instaló, amplió o modernizó recientemente está cerrado y no está recibiendo más residuos.\n2. El gas del relleno sanitario producido es utilizado para la generación de energía eléctrica o calor (como biogás), o es transformado en biometano para su inyección en la red de gas natural, o es utilizado como combustible para vehículos o como materia prima en la industria química.\n3. Las emisiones de metano del relleno sanitario y las fugas de las instalaciones de recolección y utilización de gas de relleno sanitario están sujetas a procedimientos de control y seguimiento","NA","Comparable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R7","Residuos y captura de emisiones ","Proyectos de conversión de residuos a energía","La generación de energía eléctrica, calor (energía térmica) o combustible a partir de residuos no reciclables es elegible únicamente cuando cumple todos los siguientes criterios:\n1. Cuando no hay infraestructura accesible para el reciclaje y existe el riesgo de que los residuos generen impactos sociales y/o ambientales (p. ej: los residuos que contaminan ecosistemas costeros en comunidades sin estructura de reciclaje).\n2. La actividad sucede a partir de la fracción no reciclable o del desecho de residuos sólidos de los centros de aprovechamiento o recuperación de materiales.\n3. Cuando desplaza el uso de combustibles fósiles para la producción de energía, al potenciar la planta con energía generada por el tratamiento térmico.","NA","Actividad adicional"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R8","Residuos y captura de emisiones ","Producción de Biochar (Biocarbón)","La producción de biocarbón (biochar) es elegible si cumple con todos los criterios listados a continuación:\n1. El biocarbón debe fabricarse únicamente a partir de residuos orgánicos (p. ej: residuos agrícolas, podas de árboles, desechos de jardín, entre otros).\n2. Se requiere realizar la caracterización y ensayo del biochar, con el fin de proporcionar certidumbre sobre su uso seguro como enmienda del suelo .\n3. Los co-productos energéticos producidos son aprovechados para la generación de energía eléctrica o energía térmica .\n4. La fuente de energía utilizada para la producción de biochar no deben provenir de combustibles fósiles.","NA","Actividad adicional"]
[null,"RC7","Residuos y captura de emisiones","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Residuos","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de residuos. ","NA","RC7","Gestión de Residuos y captura de emisiones de GEI","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI.","NA","Comparable","RC7","Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación científica, desarrollo e innovación (I+D+I) tecnológica que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Gestión de residuos y captura de emisiones de GEI. ","NA","Comparable","R9","Residuos y captura de emisiones ","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el sector Residuos","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), generados por actores académicos, profesionales, técnicos, entidades, organizaciones, entre otros que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Residuos.","NA","Comparable"]
[null,"M1","Manufactura","Fabricación de tecnologías bajas en carbono","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Las prácticas de desarrollo industrial se consideran elegibles si cumplen con todos los criterios listados a continuación: \n1. La actividad económica fabrica tecnologías que están dirigidas y demuestran un ahorro sustancial de emisiones de GEI en su ciclo de vida en comparación con la tecnología/producto/solución alternativa de mejor rendimiento disponible en el mercado. \n2. La reducción de las emisiones de GEI durante el ciclo de vida se calcula utilizando una metodología de cuantificación (p. ej: la norma ISO 14067:2018, entre otras). \n3. El ahorro cuantificado de emisiones de GEI durante el ciclo de vida es verificado por un tercero independiente. \n\nOpción 2: Se considera directamente elegible la industria que desarrolle los siguientes: componentes, productos, tecnologías y equipos: \n\nEnergía renovable \n1. Fabricación de productos, componentes y maquinaria esenciales para las tecnologías de energía renovable elegibles en la Taxonomía. \nTransporte sostenible \n2. Fabricación de vehículos eléctricos o híbridos, o componentes que son exclusivamente utilizados en las siguientes tecnologías: \na. Sistemas de micromovilidad con cero emisiones de escape (incluye: hidrógeno y electricidad) \nb. Flotas de transporte por carretera urbano, suburbano e interurbano de pasajeros con cero emisiones directas (p. ej: transporte ferroviario ligero, metro, tranvía, trolebús, autobús y ferrocarril). \nc. Flotas de vehículos o material rodante para el transporte de servicio particular con cero emisiones directas. \nd. Flotas ferroviarias, como trenes con cero emisiones directas. \ne. Transporte fluvial o marítimo, como embarcaciones acuáticas eléctricas, híbridas o basadas en biocombustible. \n\nEdificios eficientes e inteligentes \n3. Fabricación de los siguientes productos (con umbrales cuando corresponda) para equipos de eficiencia energética en edificios y sus componentes clave. \na. Fabricación de los elementos de los Sistemas de Gestión de Edificios (BMS, por sus siglas en inglés), que integran equipos y aplicaciones de automatización, monitoreo y control de temperatura, energía y agua. \nb. Ventanas de alta eficiencia (valor U mejor a 0.7 W/m²K). \nc. Puertas de alta eficiencia (valor U mejor a 1.2 W/ m²K). \nd. Productos de aislamiento con baja conductividad térmica (lambda inferior o igual a 0.045 W/m²K). \ne. Revestimiento externo con valor U inferior a 0.5 W/m²K y sistemas de cubierta con valor U inferior a 0.3 W/m²K. \nf. Electrodomésticos con la etiqueta de alta eficiencia según corresponda al país (p. ej: calentadores de agua, lavadoras, estufas eléctricas, aire acondicionado, sistemas de enfriamiento y calefacción, entre otros). \ng. Aparatos de iluminación de alta eficiencia y sistemas de alumbrado público, usando lámparas LED de última generación. \nh. Controles de presencia y luz diurna para automatización de sistemas de iluminación. \ni. Bombas de calor. \nj. Elementos de fachadas y cubiertas con una función de protección o control solar, incluidos los que apoyan el crecimiento de la vegetación. \nk. Sistemas de automatización y control de edificios energéticamente eficientes para edificios comerciales. \nl. Termostatos y dispositivos zonales para el monitoreo inteligente de las principales cargas de electricidad para edificios residenciales y equipos de detección (p. ej: control de movimiento, entre otros). \nm. Productos para la medición de calor y controles termostáticos para hogares individuales conectados a sistemas de enfriamiento urbano y pisos individuales conectados a sistemas de enfriamiento central, los cuales puedan servir a todo el edificio. \nn. Fabricación de componentes necesarios para la implementación de Internet de las Cosas (IOT, por sus siglas en inglés), tales como sensores y redes locales de comunicación. \n\n4. Fabricación de tecnologías bajas en carbono y sus componentes clave que contribuyen a reducir sustancialmente las emisiones de GEI en otras actividades económicas y sectores institucionales (incluidos los hogares privados). Estas son elegibles si demuestran reducciones importantes netas de emisiones de GEI en comparación con la tecnología o producto alternativo de mejor desempeño y solución disponible en el mercado, sobre la base de una evaluación reconocida y estandarizada de la huella de carbono de cuna a cuna validada por un tercero (p. ej: ISO 14067:2018, ISO 14040:2006, Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés) o la Huella Ambiental de Producto (PEF, por sus siglas en inglés). \n\nNota: La fabricación de estas tecnologías debe promoverse en la medida de lo posible. Es crucial promover la economía de proximidad con el uso de materias primas locales. ","N/A","M1","Manufactura","Fabricación de tecnologías que habilitan la reducción de emisiones de GEI","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Las prácticas de desarrollo industrial se consideran elegibles si cumplen con todos los criterios listados a continuación (lista acumulativa):\n1. La actividad económica fabrica tecnologías que están dirigidas y demuestran un ahorro sustancial de emisiones de GEI en su ciclo de vida en comparación con la tecnología/producto/solución alternativa de mejor rendimiento disponible en el mercado local, regional y/o nacional.\n2. La reducción de las emisiones de GEI durante el ciclo de vida se calcula utilizando una metodología de cuantificación avalado (p. ej: la norma ISO 14067:2018, entre otras).\n3. El ahorro cuantificado de emisiones de GEI durante el ciclo de vida es verificado por un tercero independiente.\nOpción 2: Se considera directamente elegible la industria que desarrolle los siguientes: componentes, productos, tecnologías y equipos:\nEnergía renovable\n• Fabricación de productos, componentes y maquinaria esenciales para las tecnologías de energía renovable elegibles en la Taxonomía.\nTransporte sostenible\n• Fabricación de vehículos eléctricos o híbridos, o componentes que son exclusivamente utilizados en las siguientes tecnologías (aplicable para transporte de carga y de pasajeros):\na) Sistemas de micromovilidad con cero emisiones de escape (incluye: hidrógeno, pila de combustible y electricidad)\nb) Flotas de transporte terrestre: urbano, suburbano e interurbano de pasajeros con cero emisiones directas (p. ej: transporte ferroviario ligero, metro, tranvía, trolebús, autobús y ferrocarril).\nc) Flotas de vehículos o material rodante para el transporte en modalidad de: servicio, carga Y/o particular con cero emisiones de GEI directas.\nd) Flotas ferroviarias, como trenes con cero emisiones de GEI directas.\ne) Transporte fluvial o marítimo: embarcaciones acuáticas, eléctricas o híbridas basadas en biocombustible.\nEdificios eficientes e inteligentes\n• Fabricación y/o ensamblaje de los siguientes productos (con umbrales, cuando corresponda) para equipos de eficiencia energética en edificios y sus componentes clave.\na) Fabricación de los elementos de los Sistemas de Gestión de Edificios (BMS), que integran equipos y aplicaciones de automatización, monitoreo y control de temperatura, energía y agua.\nb) Ventanas de alta eficiencia (valor U  menor a 0.7 W/m²K).\nc) Puertas de alta eficiencia (valor U menor a 1.2 W/ m²K).\nd) Productos de aislamiento con baja conductividad térmica (lambda inferior o igual a 0.045 W/m²K).\ne) Revestimiento externo con valor U inferior a 0.5 W/m²K y sistemas de cubierta con valor U inferior a 0.3 W/m²K.\nf) Morteros aislantes con conductividad térmica inferior o igual a 0,15 W/mK.\ng) Concreto aislante con conductividad térmica inferior a 0,6 W/mK.\nh) Electrodomésticos con la etiqueta de alta eficiencia según corresponda al país (p. ej: calentadores de agua, lavadoras, estufas eléctricas, aire acondicionado, sistemas de enfriamiento y calefacción, entre otros).\ni) Aparatos de iluminación de alta eficiencia y sistemas de alumbrado público, usando lámparas LED de última generación.\nj) Controles de presencia y luz diurna para automatización de sistemas de iluminación.\nk) Bombas de calor.\nl) Elementos de fachadas y cubiertas con una función de protección o control solar, incluidos los que apoyan el crecimiento de la vegetación.\nm) Sistemas de automatización y control de edificios energéticamente eficientes para edificios comerciales.\nn) Termostatos y dispositivos zonales para el monitoreo inteligente de las principales cargas de electricidad para edificios residenciales y equipos de detección (p. ej: control de movimiento, entre otros).\no) Productos para la medición de calor y controles termostáticos para hogares individuales conectados a sistemas de enfriamiento urbano y pisos individuales conectados a sistemas de enfriamiento central, los cuales puedan servir a todo el edificio.\np) Fabricación de componentes necesarios para la implementación de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), tales como sensores y redes locales de comunicación.\n• Fabricación de tecnologías bajas en carbono y sus componentes clave que contribuyen a reducir sustancialmente las emisiones de GEI en otras actividades económicas y sectores institucionales (incluidos los hogares privados). Estas son elegibles si demuestran reducciones importantes netas de emisiones de GEI en comparación con la tecnología o producto alternativo de mejor desempeño y solución disponible en el mercado, sobre la base de una evaluación reconocida y estandarizada de la huella de carbono en el ciclo de vida validada por un tercero independiente (p. ej: ISO 14067:2018, ISO 14040:2006, Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés) o la Huella Ambiental de Producto (PEF, por sus siglas en inglés), entre otras.\nNota: La fabricación de estas tecnologías debe promoverse tanto como sea posible. Es crucial promover la economía de proximidad nacional mediante el uso de materias primas locales.","NA","Comparable","M1","Manufactura","Fabricación de tecnologías bajas en carbono","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Las prácticas de desarrollo industrial se consideran elegibles si cumplen con todos los criterios listados a continuación:\n•\tLa actividad económica fabrica tecnologías que están dirigidas y demuestran un ahorro sustancial de emisiones de GEI en su ciclo de vida en comparación con la tecnología/producto/solución alternativa de mejor rendimiento disponible en el mercado local, regional y/o nacional. \n•\tLa reducción de las emisiones de GEI durante el ciclo de vida se calcula utilizando una metodología de cuantificación avalada (p. ej: la norma ISO 14067:2018, entre otras).\n•\tEl ahorro cuantificado de emisiones de GEI durante el ciclo de vida es verificado por un tercero independiente.\nOpción 2: Se considera directamente elegible la industria que desarrolle los siguientes: componentes, productos, tecnologías y equipos:\nEnergía renovable\n•\tFabricación de productos, componentes y maquinaria esenciales para las tecnologías de energía renovable elegibles en la Taxonomía.\n\nTransporte sostenible\n•\tFabricación de vehículos eléctricos o híbridos, o componentes que son exclusivamente utilizados en las siguientes tecnologías (aplicable para transporte de carga y de pasajeros):\no\tSistemas de micromovilidad con cero emisiones de escape (incluye: hidrógeno y electricidad)\no\tFlotas de transporte terrestre: urbano, suburbano e interurbano de pasajeros con cero emisiones directas (p. ej.: transporte ferroviario ligero, metro, tranvía, trolebús, autobús y ferrocarril).\no\tFlotas de vehículos o material rodante para el transporte en modalidad de: servicio, carga y/o particular con cero emisiones de GEI directas.\no\tFlotas ferroviarias, como trenes con cero emisiones de GEI directas.\no\tTransporte fluvial o marítimo: embarcaciones acuáticas, eléctricas, híbridas basadas en biocombustible.\nEdificios eficientes e inteligentes\n•\tFabricación y/o ensamblaje de los siguientes productos (con umbrales, cuando corresponda) para equipos de eficiencia energética en edificios y sus componentes clave. \no\tFabricación de los elementos de los Sistemas de Gestión de Edificios (BMS, por sus siglas en inglés), que integran equipos y aplicaciones de automatización, monitoreo y control de temperatura, energía y agua.\no\tVentanas de alta eficiencia (valor U  menor a 0.7 W/m²K).\no\tPuertas de alta eficiencia (valor U menor a 1.2 W/ m²K).\no\tProductos de aislamiento con baja conductividad térmica (lambda inferior o igual a 0.045 W/m²K).\no\tRevestimiento externo con valor U inferior a 0.5 W/m²K y sistemas de cubierta con valor U inferior a 0.3 W/m²K.\no\tElectrodomésticos con la etiqueta de alta eficiencia según corresponda al país (p. ej: calentadores de agua, lavadoras, estufas eléctricas, aire acondicionado, sistemas de enfriamiento y calefacción, entre otros).\no\tAparatos de iluminación de alta eficiencia y sistemas de alumbrado público, usando lámparas LED de última generación.\no\tControles de presencia y luz diurna para automatización de sistemas de iluminación.\no\tBombas de calor.\no\tElementos de fachadas y cubiertas con una función de protección o control solar, incluidos los que apoyan el crecimiento de la vegetación.\no\tSistemas de automatización y control de edificios energéticamente eficientes para edificios comerciales.\no\tTermostatos y dispositivos zonales para el monitoreo inteligente de las principales cargas de electricidad para edificios residenciales y equipos de detección (p. ej: control de movimiento, entre otros).\no\tProductos para la medición de calor y controles termostáticos para hogares individuales conectados a sistemas de enfriamiento urbano y pisos individuales conectados a sistemas de enfriamiento central, los cuales puedan servir a todo el edificio.\no\tFabricación de componentes necesarios para la implementación de IoT, tales como sensores y redes locales de comunicación.\n•\tFabricación de tecnologías bajas en carbono y sus componentes clave que contribuyen a reducir sustancialmente las emisiones de GEI en otras actividades económicas y sectores institucionales (incluidos los hogares privados). Estas son elegibles si demuestran reducciones importantes netas de emisiones de GEI en comparación con la tecnología o producto alternativo de mejor desempeño y solución disponible en el mercado, sobre la base de una evaluación reconocida y estandarizada de la huella de carbono en el ciclo de vida validada por un tercero independiente (p. ej.: ISO 14067:2018, ISO 14040:2006, Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés) o la Huella Ambiental de Producto (PEF, por sus siglas en inglés), entre otras. \nNota: La fabricación de estas tecnologías debe promoverse en la medida de lo posible. Es crucial promover la economía de proximidad con el uso de materias primas locales.","NA","Comparable","I1","Industria","Fabricación de tecnologías que habilitan la reducción de emisiones de GEI","La actividad se considera como elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción.1: Las prácticas de desarrollo industrial se consideran elegibles si cumplen con todos los criterios listados a continuación (lista acumulativa):\n1. La actividad económica fabrica tecnologías que están dirigidas y demuestran un ahorro sustancial de emisiones de GEI en su ciclo de vida en comparación con la tecnología/producto/solución alternativa de mejor rendimiento disponible en el mercado local, regional y/o nacional.\n2. La reducción de las emisiones de GEI durante el ciclo de vida se calcula utilizando una metodología o estándar de cuantificación avalado (p. ej: la norma ISO 14067:2018, entre otras).\n3. El ahorro cuantificado de las emisiones de GEI durante el ciclo de vida es verificado por un tercero independiente.\nOpción 2: Se considera directamente elegible la industria que desarrolle los siguientes componentes, productos, tecnologías y equipos:\nEnergía renovable\n● Fabricación de productos, componentes y maquinaria esenciales para las tecnologías de energías renovables elegibles.\nTransporte sostenible\n● Fabricación de medios de transporte eléctricos o híbridos, o componentes que son exclusivamente utilizados en las siguientes tecnologías (aplicable para transporte de carga y pasajeros):\no Sistemas de micromovilidad con cero emisiones de escape (incluye: hidrógeno, pila de combustible y energía eléctrica)\no Flotas de transporte terrestre: urbano, suburbano e interurbano de pasajeros con cero emisiones directas (p. ej: transporte ferroviario ligero, metro, tranvía, trolebús, autobús y ferrocarril).\no Flotas de vehículos o material rodante para el transporte en modalidad de: servicio, carga y/o particular con cero emisiones de GEI directas.\no Flotas ferroviarias: trenes y locomotoras con cero emisiones de GEI directas.\no Transporte fluvial o marítimo: embarcaciones acuáticas, eléctricas o híbridas, basadas en biocombustible.\nEdificaciones eficientes e inteligentes\n● Fabricación y/o ensamblaje de los siguientes productos (con umbrales, cuando corresponda) para los equipos de eficiencia energética en edificaciones y sus componentes clave.\no Fabricación de los elementos de los Sistemas de Gestión de Edificaciones (BMS, por sus siglas en inglés), que integran equipos y aplicaciones de automatización, monitoreo y control de temperatura, energía y agua.\no Ventanas de alta eficiencia (valor U  menjor a 0.7 W/m²K).\no Puertas de alta eficiencia (valor U menjor a 1.2 W/ m²K).\no Productos de aislamiento con baja conductividad térmica (lambda inferior o igual a 0.045 W/m²K).\no Revestimiento externo con valor U inferior a 0.5 W/m²K y sistemas de cubierta con valor U inferior a 0.3 W/m²K).\no Morteros aislantes con conductividad térmica inferiores o iguales a 0,15 W/mK \no Concreto aislante con conductividad térmica inferiores a 0,6 W/ mK\no Electrodomésticos con la etiqueta de alta eficiencia según corresponda al país (p. ej: calentadores de agua, lavadoras, estufas eléctricas, aire acondicionado, sistemas de enfriamiento y calefacción, entre otros).\no Aparatos de iluminación de alta eficiencia y sistemas de alumbrado público, usando lámparas LED de última generación.\no Controles de presencia y luz diurna para automatización de sistemas de iluminación.\no Bombas de calor.\no Elementos de fachadas y cubiertas con una función de protección o control solar, incluidos los que apoyan el crecimiento de la vegetación.\no Sistemas de automatización y control de edificaciones energéticamente eficientes para edificaciones comerciales.\no Termostatos y dispositivos zonales para el monitoreo inteligente de las principales cargas de energía eléctrica para edificaciones residenciales y equipos de detección (p. ej: control de movimiento, entre otros).\no Productos para la medición de calor y controles termostáticos para hogares individuales conectados a sistemas de enfriamiento urbano y pisos individuales conectados a sistemas de enfriamiento central, los cuales pueden funcionar a toda una edificación.\no Fabricación de componentes necesarios para la implementación de Internet de las Cosas (IOT, por sus siglas en inglés), tales como sensores y redes locales de comunicación.\n● Fabricación de tecnologías bajas en carbono y sus componentes clave que contribuyen a reducir sustancialmente las emisiones de GEI en otras actividades económicas y sectores institucionales (incluidos los hogares privados). Estas son elegibles si demuestran reducciones importantes netas de emisiones de GEI en comparación con la tecnología o producto alternativo de mejor desempeño y solución disponible en el mercado, sobre la base de una evaluación reconocida y estandarizada de la huella de carbono en el ciclo de vida validada por un tercero independiente (p. ej: ISO 14067:2018, 14040:2006, Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés o la Huella Ambiental de Producto (PEF, por sus siglas en inglés), entre otras.\nNota: La fabricación de estas tecnologías debe promoverse tanto como sea posible. Es crucial promover la economía de proximidad nacional mediante el uso de materias primas locales.","NA","Comparable"]
[null,"M2","Manufactura","Fabricación de cemento","La actividad será elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:  \n\nOpción 1: Clinker de cemento gris donde las emisiones específicas de GEI son inferiores a 0.8 tCO2e/t de Clinker de cemento gris producido (emisiones de alcance 1 y 2). \n\nOpción 2: Cemento del Clinker gris o aglomerante hidráulico alternativo, donde las emisiones específicas de GEI del Clinker y el cemento o la producción de aglutinantes alternativas son inferiores a 0.6 tCO2e/t de cemento o aglomerante alternativo producido (emisiones de alcance 1 y 2 netas). \n\nNota 1: En el caso de que el proyecto cuente con información del alcance 3, la misma podría ser referenciada y podrá ser valorada como esfuerzo adicional. Sin embargo, los umbrales de elegibilidad de esta actividad están únicamente asociados a las emisiones de alcance 1 y 2. \n\nNota 2: Algunas metodologías para el cálculo de estas emisiones son: Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad sobre la fabricación de cemento y cal de la IFC (Sección 1.1 – Medio ambiente – Consumo de energía y combustibles: Hornos33), Metodología basada en el cemento, sustentada en el programa ClimateWise de la EPA34 y Reducción de emisiones por el cambio de materias primas en la producción de Clinker (ACM0015 Metodología MDL – UNFCCC). \n\nNota 3: La fabricación de cemento que cuenta con una Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés) bajo las Reglas de Categoría de Producto (PCR) para Cemento, ya sea cemento de uso general (UG), cemento de alta resistencia temprana (ART) y/o concretos premezclados, siendo verificado de acuerdo con las normas ISO 14025:2006 e ISO 21930:2017 y de ciclo de vida según la ISO 14044:2006, y que cumple con los umbrales expuestos en las opciones 1 o 2, son elegibles. ","N/A","M2","Manufactura","Fabricación de cemento","La actividad será elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \nOpción 1: Producción de Clinker donde las emisiones específicas de GEI son inferiores a 0.8 tCO2e/t de Clinker producido (emisiones de alcance 1 y 2).\nOpción 2: Producción de cemento o aglomerante hidráulico alternativo, donde las emisiones específicas de GEI del cemento o la producción de aglutinantes alternativas son inferiores a 0.6 tCO2e/t de cemento o aglomerante alternativo producido (emisiones de alcance 1 y 2 netas).\nOpción 3: Las siguientes medidas son elegibles directamente:\n1. Instalación, mejora y funcionamiento de precalcinadores.\n2. Instalación, actualización y funcionamiento de sistemas de recuperación de calor.\n3. Instalación, actualización y funcionamiento de equipos o infraestructuras de control digitalizados. Esto puede incluir:\na. Sensores y herramientas de medición (incluidos programas informáticos que permitan un control estrecho y en tiempo real de los procesos para mejorar la eficiencia).\nb. Comunicación y control (incluido software avanzado y salas de control, y automatización de los procesos de la planta).\n4. Instalación, actualización y funcionamiento de equipos de ensayo. Por ejemplo, los sistemas automatizados de DRX (X-ray diffraction).\n5. Electrificación del calor (p. ej: procesos de horno electrificados).\n6. Instalación, mejora y funcionamiento de equipos dedicados al uso de arcilla calcinada en la producción de cemento, a diferencia del clinker.\n7. Instalación, modernización y explotación de equipos dedicados al tratamiento de cenizas volantes y escorias de alto horno heredadas o históricas, procedentes de centrales eléctricas.\nNota 1: En el caso de que el proyecto cuente con información del alcance 3, la misma podría ser referenciada y podrá ser valorada como esfuerzo adicional. Sin embargo, los umbrales de elegibilidad de esta actividad están únicamente asociados a las emisiones de alcance 1 y 2.\nNota 2: Algunas metodologías para el cálculo de estas emisiones son: Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad sobre la fabricación de cemento y cal de la IFC (Sección 1.1 – Medio ambiente – Consumo de energía y combustibles: Hornos ), Metodología basada en el cemento, sustentada en el programa ClimateWise de la EPA  y Reducción de emisiones por el cambio de materias primas en la producción de Clinker (ACM0015 Metodología MDL – UNFCCC).\nNota 3: La fabricación de cemento que cuenta con una Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés) bajo las Reglas de Categoría de Producto (PCR) para Cemento, ya sea cemento de uso general (UG), cemento de alta resistencia temprana (ART) y/o concretos premezclados, siendo verificado de acuerdo con las normas ISO 14025:2006 e ISO 21930:2017 y de ciclo de vida según la ISO 14044:2006, y que cumple con los umbrales expuestos en las opciones 1 o 2, son elegibles.","NA","Comparable","M2","Manufactura","Fabricación de cemento","La actividad será elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \nOpción 1: Producción de Clinker donde las emisiones específicas de GEI son inferiores a 0.8 tCO2e/t de Clinker producido (emisiones de alcance 1 y 2).\nOpción 2: Producción de cemento o aglomerante hidráulico alternativo, donde las emisiones específicas de GEI del cemento o la producción de aglutinantes alternativas son inferiores a 0.6 tCO2e/t de cemento o aglomerante alternativo producido (emisiones de alcance 1 y 2 netas).\nOpción 3: Las siguientes medidas son elegibles directamente:\n•\tInstalación, mejora y funcionamiento de pre-calcinadores.\n•\tInstalación, actualización y funcionamiento de sistemas de recuperación de calor.\n•\tInstalación, actualización y funcionamiento de equipos o infraestructuras de control digitalizados. Esto puede incluir:\no\tSensores y herramientas de medición (incluidos programas informáticos que permitan un control estrecho y en tiempo real de los procesos para mejorar la eficiencia).\no\tComunicación y control (incluido software avanzado y salas de control, y automatización de los procesos de la planta).\n•\tInstalación, actualización y funcionamiento de equipos de ensayo. Por ejemplo, los sistemas automatizados de DRX (X-ray diffraction).\n•\tElectrificación del calor (p. ej: procesos de horno electrificados).\n•\tInstalación, mejora y funcionamiento de equipos dedicados al uso de arcilla calcinada en la producción de cemento, a diferencia del clinker.\n•\tInstalación, modernización y explotación de equipos dedicados al tratamiento de cenizas volantes y escorias de alto horno heredadas o históricas, procedentes de centrales eléctricas.\n\nNota 1: En el caso de que el proyecto cuente con información del alcance 3, la misma podría ser referenciada y podrá ser valorada como esfuerzo adicional. Sin embargo, los umbrales de contribución sustancial de esta actividad están únicamente asociados a las emisiones de alcance 1 y 2.\nNota 2: Algunas metodologías para el cálculo de estas emisiones son: Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad sobre la fabricación de cemento y cal de la IFC (Sección 1.1 – Medio ambiente – Consumo de energía y combustibles: Hornos ), Metodología basada en el cemento, sustentada en el programa ClimateWise de la EPA  y Reducción de emisiones por el cambio de materias primas en la producción de Clinker (ACM0015 Metodología MDL – UNFCCC).\nNota 3: La fabricación de cemento que cuenta con una Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés) bajo las Reglas de Categoría de Producto (PCR) para Cemento, ya sea cemento de uso general (UG), cemento de alta resistencia temprana (ART) y/o concretos premezclados, siendo verificado de acuerdo con las normas ISO 14025:2006 e ISO 21930:2017 y de ciclo de vida según la ISO 14044:2006, y que cumple con los umbrales expuestos en las opciones 1 o 2, son elegibles.","NA","Comparable",null,null,null,null,null,"No aplica"]
[null,"M3","Manufactura","Fabricación de aluminio","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:  \n\nOpción 1: La fabricación de aluminio primario es elegible si se cumple el criterio (a) en combinación con los criterios (b) o (c): \na) La emisión directa para la producción primaria de aluminio es igual o inferior a 1.5 tCO2e/t (alcance 1 y 2) \nb) El consumo de electricidad para la electrólisis es igual o inferior a 15.3 MWh/t. \nc) La intensidad media de carbono de la electricidad que se utiliza para la producción primaria de aluminio (electrólisis) es igual o inferior a 100 gCO2e/kWh (umbral definido en el sector energía para la generación de electricidad, sujeto a actualización periódica). \n\nOpción 2: La fabricación de aluminio secundario, es decir, la producción de aluminio a partir de aluminio reciclado es elegible directamente.35 \n\nNota 1: Las medidas de mitigación son elegibles, siempre que se incorporen a un único plan de inversión dentro de un plazo determinado (5 o 10 años), el cual describa cómo cada una de las medidas, en combinación con otras, permitirá cumplir el umbral definido. \n\nNota 2: Entre las metodologías para el cálculo de estas emisiones de gases de efecto invernadero se encuentran: GHG Protocol, Guía publicada por el International Aluminum Institute, Reducción de las emisiones de GEI de las fundiciones de aluminio primario (AM0059 - Metodología MDL – UNFCCC), entre otras. ","N/A","M3","Manufactura","Fabricación de aluminio","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación: \nOpción 1: La fabricación de aluminio primario es elegible si se cumple el criterio (a) en combinación con los criterios (b) o (c):\na) La emisión directa para la producción primaria de aluminio es inferior o igual a 1.5 tCO2e/t (alcance 1 y 2)\nb) El consumo de electricidad para la electrólisis es inferior o igual a 15.3 MWh/t.\nc) La intensidad media de carbono de la electricidad que se utiliza para la producción primaria de aluminio (electrólisis) es inferior o igual a 100 gCO2e/kWh (umbral definido en el sector Energía para la generación de electricidad, sujeto a actualización periódica).\nOpción 2: La fabricación de aluminio secundario, es decir, la producción de aluminio a partir de aluminio reciclado es elegible directamente.","NA","Comparable","M3","Manufactura","Fabricación y transformación de aluminio","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación: \nOpción 1: La fabricación de aluminio primario es elegible si se cumple el criterio (a) en combinación con los criterios (b) o (c):\na)\tLa emisión directa para la producción primaria de aluminio es igual o inferior a 1.5 tCO2e/t (alcance 1 y 2).\nb)\tEl consumo de electricidad para la electrólisis es igual o inferior a 15.3 MWh/t.\nc)\tLa intensidad media de carbono de la electricidad que se utiliza para la producción primaria de aluminio (electrólisis) es igual o inferior a 100 gCO2e/kWh (umbral definido en el sector energía para la generación de electricidad, sujeto a actualización periódica).\nOpción 2: La fabricación de aluminio secundario, es decir, la producción de aluminio a partir de aluminio reciclado o recuperado de residuos es elegible directamente .","NA","Comparable","I2","Industria","Fabricación  de aluminio ","     La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación: \nOpción-1: La fabricación de aluminio secundario; es decir, la producción de aluminio a partir de aluminio reciclado es elegible directamente .\nOpción-2: La fabricación de aluminio primario es elegible si se cumple el criterio (a) en combinación con los criterios (b) o (c):\na. La emisión directa para la producción primaria de aluminio es inferior o igual a 1.5 tCO2e/t (alcance 1 y 2).\nb. El consumo de energía eléctrica para la electrólisis es inferior o igual a 15.3 MWh/t.\nc. La intensidad media de carbono de la energía eléctrica que se utiliza para la producción primaria de aluminio (electrólisis) es inferior o igual a 100 gCO2e/kWh (umbral definido en el sector Energía para la generación de energía eléctrica, sujeto a actualización periódica).","NA","Comparable"]
[null,"M4","Manufactura","Fabricación de hierro y acero","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Toda la producción de acero nuevo verde (a través de materiales de reciclaje), o la combinación de la producción del nuevo y el reciclado, es elegible si las emisiones están por debajo de los umbrales descritos en la opción 2. \n\nOpción 2: La fabricación de hierro y acero es elegible si las emisiones de GEI asociadas a los procesos de producción (alcance 1 y 2) son inferiores a los siguientes valores: \n- Metal caliente = 1.331 tCO2e/t producto.  \n- Sinterizado mineral = 0.163 tCO2e/t producto. \n- Coque (excluyendo el coque de lignito) = 0.144 tCO2e/t producto. \n- Fundición de hierro = 0.299 tCO2e/t producto. \n- Horno de arco eléctrico (EAF) de alta aleación de acero = 0.266 tCO2e/t producto. \n- Horno de arco eléctrico (EAF) Acero al carbono = 0.209 tCO2e/t producto. \n\nOpción 3: Se considera elegible toda la producción de acero en hornos de arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés), en la que al menos el 90% del contenido de hierro de los productos finales proceda de chatarra de acero. En este caso, no se aplican los umbrales definidos en la opción 2. \n\nNota: Las medidas de mitigación son elegibles cuando se incorporan a un único plan de inversión dentro de un plazo determinado (5 o 10 años), el cual describe cómo cada una de las medidas, en combinación con otras, permite cumplir el umbral definido. ","N/A","M4","Manufactura","Fabricación de hierro y acero","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: La fabricación de hierro y acero es elegible si las emisiones de GEI asociadas a los procesos de producción (alcance 1 y 2) son inferiores a los siguientes valores:\n• Metal caliente = 1.331 tCO2e/t producto. \n• Sinterizado mineral = 0.163 tCO2e/t producto.\n• Coque (excluyendo el coque de lignito) = 0.144 tCO2e/t producto.\n• Fundición de hierro = 0.299 tCO2e/t producto.\n• Horno de arco eléctrico (EAF) de alta aleación de acero = 0.266 tCO2e/t producto.\n• Horno de arco eléctrico (EAF) Acero al carbono = 0.209 tCO2e/t producto.\nOpción 2: Toda la producción de acero nuevo verde (a partir de materiales reciclados), o la combinación de la producción del nuevo y el reciclado, es directamente elegible si las emisiones de GEI son inferiores que los umbrales descritos en la opción 1.\nOpción 3: Se considera elegible toda la producción de acero en hornos de arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés), en la que al menos el 90% del contenido de hierro de los productos finales proceda de chatarra de acero. En este caso, no se aplican los umbrales definidos en la opción 1.\nOpción 4: Toda la producción de hierro semiterminado mediante recalentamiento es elegible, siempre que la energía utilizada para el proceso sea proveniente de fuentes renovables que son directamente elegibles en la Taxonomía (ver sector energía: actividades solar fotovoltaica y concentrada, eólica). Sí la energía eléctrica suministrada en el proceso es de la red nacional, verificar que dicha red esté en trayectoria de descarbonización (ver actividad económica ETD8). Otras fuentes de energía son elegibles si cumplen con el umbral de emisiones inferior a 100 gCO₂e/kWh (ver actividades del sector energía: geotermia, bioenergía, entre otras)\nNota: Las medidas de mitigación son elegibles cuando se incorporan a un único plan de inversión dentro de un plazo determinado (5 o 10 años), el cual describe cómo cada una de las medidas, en combinación con otras, permite cumplir el umbral definido.","NA","Comparable","M4","Manufactura","Fabricación y transformación de hierro y acero","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: La fabricación de hierro y acero es elegible si las emisiones de GEI asociadas a los procesos de producción (alcance 1 y 2) son inferiores a los siguientes valores:\n• Metal caliente = 1.331 tCO2e/t producto. \n• Sinterizado mineral = 0.163 tCO2e/t producto.\n• Coque (excluyendo el coque de lignito) = 0.144 tCO2e/t producto.\n• Fundición de hierro = 0.299 tCO2e/t producto.\n• Horno de arco eléctrico (EAF) de alta aleación de acero = 0.266 tCO2e/t producto.\n• Horno de arco eléctrico (EAF) Acero al carbono = 0.209 tCO2e/t producto.\nOpción 2: Toda la producción de acero nuevo verde (a través de materiales de reciclaje), o la combinación de la producción del nuevo y el reciclado, es elegible si las emisiones están por debajo de los umbrales descritos en la opción 1.\nOpción 3: Se considera elegible toda la producción de acero en hornos de arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés), en la que al menos el 90% del contenido de hierro de los productos finales proceda de chatarra de acero. En este caso, no se aplican los umbrales definidos en la opción 1.\nOpción 4: Toda la producción de hierro semiterminado mediante recalentamiento es elegible, siempre que la energía utilizada para el proceso sea proveniente de fuentes renovables que son directamente elegibles en la Taxonomía (ver sector energía: actividades solar fotovoltaica y concentrada, eólica). Sí la energía eléctrica suministrada en el proceso es de la red nacional, verificar que dicha red esté en trayectoria de descarbonización (ver actividad económica ETD8). Otras fuentes de energía son elegibles si cumplen con el umbral de emisiones inferior a 100 gCO₂e /kWh (ver actividades del sector energía: geotermia, bioenergía, entre otras)\nNota: Las medidas de mitigación son elegibles cuando se incorporan a un único plan de inversión dentro de un plazo determinado (5 o 10 años), el cual describe cómo cada una de las medidas, en combinación con otras, permite cumplir el umbral definido.","NA","Comparable","I3","Industria","Fabricación de hierro y acero ","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: La fabricación de hierro y acero es elegible si las emisiones de GEI asociadas a los procesos de producción (alcance 1 y 2) son inferiores a los siguientes valores:\n● Metal caliente = 1.328 tCO2e/t producto.\n● Sinterizado mineral = 0.171 tCO2e/t producto.\n● Coque (excluyendo el coque de lignito) = 0.286 tCO2e/t producto.\n● Fundición de hierro = 0.325 tCO2e/t producto.\n● Horno de arco eléctrico (EAF) de alta aleación de acero = 0.352 tCO2e/t producto.\n● Horno de arco eléctrico (EAF) Acero al carbono = 0.283 tCO2e/t producto.\nOpción-2: Toda la producción de acero nuevo verde (a partir de materiales reciclados), o la combinación de la producción del nuevo y el reciclado, es elegible si las emisiones de GEI son inferiores que los umbrales descritos en la opción-1.\nOpción-3: Se considera elegible toda la producción de acero en hornos de arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés), en la que al menos el 90% del contenido de hierro de los productos finales proceda de chatarra de acero. En este caso, no se aplican los umbrales definidos en la opción-1.\nOpción-4: Toda la producción de hierro semiterminado mediante recalentamiento es elegible, siempre que la energía utilizada para el proceso sea proveniente de fuentes renovables que son directamente elegibles en la Taxonomía Verde (ver sector energía: actividades solar fotovoltaica y concentrada, eólica). Si la energía eléctrica suministrada en el proceso es de la red nacional, verificar que dicha red esté en trayectoria de descarbonización (ver actividad económica ETD8)   . Otras fuentes de energía son elegibles si cumplen con el umbral de emisiones inferior a 100gCO2e/kWh (ver actividades del sector energía: geotermia, bioenergía, entre otras)\nNota: Las medidas de mitigación son elegibles cuando se incorporan a un único plan de inversión dentro de un plazo determinado (5 o 10 años), el cual describe cómo cada una de las medidas, en combinación con otras, permite cumplir el umbral definido.","NA","Menos ambiciosa"]
[null,"M5","Manufactura","Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Carbono negro: Las emisiones directas de GEI de los procesos de producción de carbono negro son inferiores a 1.141 tCO2e/t de producto (alcance 1). \n\nOpción 2: Cenizas de soda: Las emisiones directas de GEI de los procesos de producción de cenizas de soda son inferiores a 0.789 tCO2e/t de producto (alcance 1). \n\nOpción 3: Cloro: El uso de electricidad para la fabricación de cloro es inferior o igual a 2.45 MWh/t de cloro (incluye tanto la electrólisis como el tratamiento del cloro, umbral sujeto a actualización periódica) o la intensidad media de carbono de la electricidad utilizada para su fabricación es menor que 100 gCO2e/kWh.  ","N/A","M5","Manufactura","Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Carbono negro: Las emisiones directas de GEI de los procesos de producción de carbono negro son inferiores a 1.141 tCO2e/t de producto (alcance 1).\nOpción 2: Cenizas de soda: Las emisiones directas de GEI de los procesos de producción de cenizas de soda son inferiores a 0.789 tCO2e/t de producto (alcance 1).\nOpción 3: Cloro: El uso de electricidad para la fabricación de cloro es inferior o igual a 2.45 MWh/t de cloro (incluye tanto la electrólisis como el tratamiento del cloro, umbral sujeto a actualización periódica) o la intensidad media de carbono de la electricidad utilizada para su fabricación es menor que 100 gCO2e/kWh  o se incluye el uso de fuentes de energías renovables en el proceso (ver actividades directamente elegibles en el sector energía). Las emisiones de GEI son verificadas por un tercero independiente.","NA","Comparable","M5","Manufactura","Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Carbono negro: Las emisiones directas de GEI de los procesos de producción de carbono negro son inferiores a 1.141 tCO2e/t de producto (alcance 1).\nOpción 2: Cenizas de soda: Las emisiones directas de GEI de los procesos de producción de cenizas de soda son inferiores a 0.789 tCO2e/t de producto (alcance 1).\nOpción 3: Cloro: El uso de electricidad para la fabricación de cloro es inferior o igual a 2.45 MWh/t de cloro (incluye tanto la electrólisis como el tratamiento del cloro, umbral sujeto a actualización periódica) o la intensidad media de carbono de la electricidad utilizada para su fabricación es menor que 100 gCO2e/kWh  o se incluye el uso de fuentes de energías renovables en el proceso (ver actividades directamente elegibles en el sector energía). Las emisiones de GEI son verificadas por un tercero independiente.","NA","Comparable","I4","Industria","Fabricación de cloro","La actividad debe cumplir con el siguiente criterio:\nCloro: El uso de energía eléctrica para la fabricación de cloro es igual o inferior a 2.45 MWh/ t de cloro (incluye tanto la electrólisis como el tratamiento del cloro, umbral sujeto a actualización periódica) o la intensidad media de carbono de la energía eléctrica utilizada para su fabricación es menor que 100 gCO2e/kWh o se incluye el uso de fuentes de energías renovables en el proceso (ver actividades directamente elegibles en el sector de energía). Las emisiones de GEI deben ser verificadas por un tercero independiente.","NA","Comparable"]
[null,"M6","Manufactura","Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos","La fabricación de los productos químicos debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Las emisiones de GEI de los procesos de producción de productos químicos básicos orgánicos son inferiores a: \n- Para HVC: 0.693 tCO2e/t de HVC. \n- Para los aromáticos: 0.0072 tCO2e/t de un rendimiento ponderado complejo. \n- Para cloruro de vinilo: 0.171 tCO2e/t de cloruro de vinilo. \n- Para estireno: 0.419 tCO2e/t de estireno. \n- Para óxido de etileno / etilenglicoles: 0.314 CO2e/t de óxido de etileno / glicol. \n- Para ácido adípico: 0.32 CO2e /t de ácido adípico. \n\nOpción 2: Los productos químicos orgánicos en el alcance, fabricados total o parcialmente a partir de materia prima renovable, producen emisiones de GEI del ciclo de vida más bajas que las emisiones de GEI del ciclo de vida del químico fabricado a partir de combustibles fósiles. \n\nOpción 3: Tener una huella de carbono sustancialmente menor en comparación con la huella de carbono de los mismos productos químicos fabricados a partir de materias primas químicas. Esta huella de carbono se calculará según la norma ISO 14067:2018 y será validada por un tercero independiente. A efectos de la aplicación de estos criterios, las materias primas renovables se refieren a la biomasa, los biorresiduos industriales o los biorresiduos municipales. ","N/A","M6","Manufactura","Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos","La fabricación de los productos químicos debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Las emisiones de GEI de los procesos de producción de productos químicos básicos orgánicos son inferiores a:\n• Para HVC: 0.693 tCO2e/t de HVC.\n• Para los aromáticos: 0.0072 tCO2e/t de un rendimiento ponderado complejo.\n• Para cloruro de vinilo: 0.171 tCO2e/t de cloruro de vinilo.\n• Para estireno: 0.419 tCO2e/t de estireno.\n• Para óxido de etileno / etilenglicoles: 0.314 CO2e/t de óxido de etileno / glicol.\n• Para ácido adípico: 0.32 CO2e /t de ácido adípico.\nNota: los valores podrán ser verificados a partir de estándares como ISO 14067:2018, u otros.\nOpción 2: Estar basada total o parcialmente en materias primas renovables. A efectos de la aplicación de estos criterios, las materias primas renovables se refieren a la biomasa, los biorresiduos industriales o los biorresiduos municipales deben cumplir los siguientes apartados:\n• Si la materia prima es biomasa (excluyendo los biorresiduos industriales y municipales):\no Debe establecerse una trazabilidad completa del abastecimiento a través del correspondiente sistema de gestión de la cadena de custodia y demostrar su eficacia por medio de los debidos sistemas de certificación. \no Toda biomasa forestal utilizada en el proceso debe ajustarse al marco normativo forestal, si existe.\no Cualquier biomasa forestal usada en el proceso se compromete a la certificación forestal, utilizando esquemas independientes de terceros que se auditan regularmente en las áreas forestales. Las prácticas de ordenación forestal y cadena de custodia en áreas de abastecimiento que aún no están certificadas deben estar alineadas (hoja de ruta para la certificación). Toda biomasa forestal utilizada en el proceso debe ajustarse al marco normativo forestal, si existe.\no No se puede utilizar biomasa forestal procedente de plantaciones forestales de regadío.\n• Si la materia prima son biorresiduos industriales (incluidos los de industrias alimentarias o biorresiduos municipales):\no Los biorresiduos deben cumplir con el marco reglamentario de residuos sólidos y con los planes nacionales, regionales y locales de gestión de residuos. \no Cuando se utilizan biorresiduos municipales como materia prima, el proyecto es complementario y no compite con la infraestructura municipal de gestión de biorresiduos existente.\nOpción 3: Los productos químicos orgánicos en el alcance, fabricados total o parcialmente a partir de materia prima renovable, producen emisiones de GEI del ciclo de vida inferiores que las emisiones de GEI del ciclo de vida del químico fabricado a partir de combustibles fósiles .\n• Las emisiones de GEI del ciclo de vida del producto son cuantificadas.\n• Las emisiones de GEI cuantificadas del ciclo de vida de GEI son verificadas por un tercero independiente.\nOpción 4: Tener una huella de carbono sustancialmente inferior en comparación a la huella de carbono de los mismos productos químicos fabricados a partir de materias primas químicas. Esta huella de carbono se calculará según la norma ISO 14067:2018 y será validada por un tercero independiente. A efectos de la aplicación de estos criterios, las materias primas renovables se refieren a la biomasa, los biorresiduos industriales o los biorresiduos municipales.","NA","Comparable","M6","Manufactura","Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos","La fabricación de los productos químicos debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Las emisiones de GEI de los procesos de producción de productos químicos básicos orgánicos son inferiores a:\n• Para HVC: 0.693 tCO2e/t de HVC.\n• Para los aromáticos: 0.0072 tCO2e/t de un rendimiento ponderado complejo.\n• Para cloruro de vinilo: 0.171 tCO2e/t de cloruro de vinilo.\n• Para estireno: 0.419 tCO2e/t de estireno.\n• Para óxido de etileno / etilenglicoles: 0.314 CO2e/t de óxido de etileno / glicol.\n• Para ácido adípico: 0.32 CO2e /t de ácido adípico.\n\nOpción 2: Estar basada total o parcialmente en materias primas renovables. A efectos de la aplicación de estos criterios, las materias primas renovables se refieren a la biomasa, los biorresiduos industriales o los biorresiduos municipales deben cumplir los siguientes apartados:\n• Si la materia prima es biomasa (excluyendo los biorresiduos industriales y municipales):\no Debe establecerse una trazabilidad completa del abastecimiento a través del correspondiente sistema de gestión de la cadena de custodia y demostrar su eficacia por medio de los debidos sistemas de certificación. \no Toda biomasa forestal utilizada en el proceso debe ajustarse al marco normativo forestal, si existe.\no Cualquier biomasa forestal usada en el proceso se compromete a la certificación forestal, utilizando esquemas independientes de terceros que se auditan regularmente en las áreas forestales. Las prácticas de ordenación forestal y cadena de custodia en áreas de abastecimiento que aún no están certificadas deben estar alineadas (hoja de ruta para la certificación). Toda biomasa forestal utilizada en el proceso debe ajustarse al marco normativo forestal, si existe.\no No se puede utilizar biomasa forestal procedente de plantaciones forestales de regadío.\n•  Si la materia prima son biorresiduos industriales (incluidos los de industrias alimentarias o biorresiduos municipales):\no Los biorresiduos deben cumplir con el marco reglamentario de residuos sólidos y con los planes nacionales, regionales y locales de gestión de residuos. \no Cuando se utilizan biorresiduos municipales como materia prima, el proyecto es complementario y no compite con la infraestructura municipal de gestión de biorresiduos existente.\n\nOpción 3: Los productos químicos orgánicos en el alcance, fabricados total o parcialmente a partir de materia prima renovable, producen emisiones de GEI del ciclo de vida inferiores que las emisiones de GEI del ciclo de vida del químico fabricado a partir de combustibles fósiles .\n• Las emisiones de GEI del ciclo de vida del producto son cuantificadas.\n• Las emisiones de GEI cuantificadas del ciclo de vida de GEI son verificadas por un tercero independiente.\n\nOpción 4: Tener una huella de carbono sustancialmente menor en comparación con la huella de carbono de los mismos productos químicos fabricados a partir de materias primas químicas. Esta huella de carbono se calculará según la norma ISO 14067:2018 y será validada por un tercero independiente. A efectos de la aplicación de estos criterios, las materias primas renovables se refieren a la biomasa, los biorresiduos industriales o los biorresiduos municipales.","NA","Comparable","I5","Industria","Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos ","La fabricación de los productos químicos debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: Las emisiones de GEI de los procesos de producción de productos químicos básicos orgánicos son inferiores a:\n● Para HVC: 0.693 tCO2e/t de HVC.\n● Para los aromáticos: 0.0072 tCO2e/t de un rendimiento ponderado complejo.\n● Para cloruro de vinilo: 0.171 tCO2e/t de cloruro de vinilo.\n● Para estireno: 0.419 tCO2e/t de estireno.\n● Para óxido de etileno/etilenglicoles: 0.314 CO2e/t de óxido de etileno/glicol.\n● Para ácido adípico: 0.32 CO2e/t de ácido adípico.\nNota: los valores podrán ser verificados a partir de estándares como ISO 14067:2018, u otros.\nOpción-2: Estar basada total o parcialmente en materias primas renovables. A efectos de la aplicación de estos criterios, las materias primas renovables se refieren a la biomasa, los biorresiduos industriales o los biorresiduos municipales deben cumplir los siguientes apartados:\n● Si la materia prima es biomasa (excluyendo los biorresiduos industriales y municipales):\no Debe establecerse una trazabilidad completa del abastecimiento a través del correspondiente sistema de gestión de la cadena de custodia y demostrar su eficacia por medio de los debidos sistemas de certificación. \no Toda biomasa forestal utilizada en el proceso debe ajustarse al marco normativo forestal, si existe.\no Cualquier biomasa forestal usada en el proceso se compromete a la certificación forestal, utilizando esquemas independientes de terceros que se auditan regularmente en las áreas forestales. Las prácticas de ordenación forestal y cadena de custodia en áreas de abastecimiento que aún no están certificadas deben estar alineadas (hoja de ruta para la certificación). Toda biomasa forestal utilizada en el proceso debe ajustarse al marco normativo forestal, si existe.\no No se puede utilizar biomasa forestal procedente de plantaciones forestales de regadío.\n● Si la materia prima son biorresiduos industriales (incluidos los de industrias alimentarias o biorresiduos municipales):\no Los biorresiduos deben cumplir con el marco reglamentario de residuos sólidos y con los planes nacionales, regionales y locales de gestión de residuos. \no Cuando se utilizan biorresiduos municipales como materia prima, el proyecto es complementario y no compite con la infraestructura municipal de gestión de biorresiduos existente.\nOpción 3: Los productos químicos orgánicos en el alcance, fabricados total o parcialmente a partir de materia prima renovable, producen emisiones de GEI del ciclo de vida inferiores que las emisiones de GEI del ciclo de vida del químico fabricado a partir de combustibles fósiles .\n● Las emisiones de GEI del ciclo de vida del producto son cuantificadas.\n● Las emisiones de GEI cuantificadas del ciclo de vida de GEI son verificadas por un tercero independiente.\nOpción 4: Tener una huella de carbono sustancialmente inferior en comparación a la huella de carbono de los mismos productos químicos fabricados a partir de materias primas químicas. Esta huella de carbono se calculará según la norma ISO 14067:2018 y será validada por un tercero independiente. A efectos de la aplicación de estos criterios, las materias primas renovables se refieren a la biomasa, los biorresiduos industriales o los biorresiduos municipales.","NA","Comparable"]
[null,"M7","Manufactura","Fabricación de ácido nítrico","La fabricación es elegible si las emisiones directas de GEI (alcance 1) de la fabricación de ácido nítrico son inferiores a 0.038150 tCO2e/t de ácido nítrico. ","NA","M7","Manufactura","Fabricación de ácido nítrico","La fabricación es elegible si las emisiones directas de GEI (alcance 1) de la fabricación de ácido nítrico son inferiores a 0.038150 tCO2e/t de ácido nítrico.","NA","Comparable","M7","Manufactura","Fabricación de ácido nítrico","La fabricación es elegible si las emisiones directas de GEI (alcance 1 y 2) de la fabricación de ácido nítrico son inferiores a 0.038 tCO2e/t de ácido nítrico.","NA","Comparable","I6","Industria","Fabricación de ácido nítrico","La fabricación de ácido nítrico es elegible si las emisiones de GEI (alcance 1) de la fabricación de ácido nítrico son inferiores a 0.038150 tCO2e/t de ácido nítrico.\nNota: los valores podrán ser verificados a partir de estándares como ISO 14067:2018 u otros.","NA","Comparable"]
[null,"M8","Manufactura","Fabricación de plásticos en forma primaria","La fabricación de plásticos es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: El plástico en forma primaria está totalmente fabricado a través del reciclaje mecánico de residuos plásticos. \n\nOpción 2: Donde el reciclaje mecánico no sea una técnica aplicable o económicamente viable, el plástico está fabricado a través del reciclaje químico de residuos plásticos y las emisiones de GEI del ciclo de vida de este plástico fabricado, excluyendo cualquier cálculo basado en la producción de combustibles, son más bajos que las emisiones de GEI del ciclo de vida del plástico equivalente en forma primaria fabricada a partir de la materia prima de combustible fósil. Las emisiones de GEI del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías (p. ej: ISO 14067:2018, entre otras). Las emisiones cuantificadas del ciclo de vida de GEI son verificadas por un tercero independiente. \n\nOpción 3: Fabricación derivada total o parcialmente de la materia prima renovable y sus emisiones de GEI de ciclo de vida son inferiores a las emisiones de GEI del ciclo de vida de los plásticos fabricados en forma primaria a partir de la materia prima de combustible fósil. Las emisiones de GEI del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías (p. ej: ISO 14067:2018, entre otras). Las emisiones cuantificadas del ciclo de vida de GEI son verificadas por un tercero independiente.  \n\nOpción 4: La biomasa agrícola utilizada para la fabricación de bioplásticos debe venir de fuentes sostenibles que cuentan con sellos de certificaciones, por ejemplo: \n- Consejo de Administración Forestal (FSC)  \n- Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs) \n- Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus) \n- Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB)  \n- Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS) \n\nOpción 5: La biomasa utilizada a partir de residuos (p. ej: agrícolas, municipales, entre otros) es directamente elegible. ","El plástico fabricado utilizado para productos de consumo de un solo uso no es elegible. A continuación, se relacionan los productos que no son elegibles dentro de esta actividad: \n- Bolsas de punto de pago utilizado para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, exceptuando aquellas reutilizables o de uso industrial. \n- Bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, así como las utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada. \n- Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, exceptuando productos de origen animal crudos. \n- Envases o empaques, recipientes y bolsas para contener líquidos no preenvasados, para consumo inmediato, para llevar o para entregas a domicilio. \n- Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes para comer. \n- Mezcladores y pitillos para bebidas. \n- Soportes plásticos para las bombas de inflar. \n- Confeti, manteles y serpentinas. \n- Envases o empaques y recipientes para contener o llevar comidas o alimentos no preenvasados para consumo inmediato, utilizados para llevar o para entregas a domicilio. \n- Láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, utilizados para llevar o para entrega a domicilio. \n- Soportes plásticos de las copitas de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón. \n- Mangos para hilo dental o porta hilos dentales de uso único. \n- Adhesivos, etiquetas o cualquier distintivo que se fije a los vegetales. \n- Empaques, envases o cualquier recipiente empleado para la comercialización, al consumidor final, de frutas, verduras y tubérculos frescos que en su estado natural cuenten con cáscaras; hierbas aromáticas, hortalizas y hongos frescos. ","M8","Manufactura","Fabricación o transformación de plásticos","La fabricación de plásticos es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: El plástico se fabrica completamente a partir del proceso de reciclaje mecánico de residuos plásticos.\nOpción 2: Donde el reciclaje mecánico no sea una técnica aplicable o económicamente viable, el plástico está fabricado a través del reciclaje químico de residuos plásticos y las emisiones de GEI del ciclo de vida de este plástico fabricado, excluyendo cualquier cálculo basado en la producción de combustibles, son más bajos que las emisiones de GEI del ciclo de vida del plástico equivalente en forma primaria fabricada a partir de la materia prima de combustible fósil. Las emisiones de GEI del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías (p. ej.: ISO 14067:2018, entre otras). Las emisiones cuantificadas del ciclo de vida de GEI son verificadas por un tercero independiente.\nOpción 3: Fabricación derivada total o parcialmente de la materia prima renovable y sus emisiones de GEI de ciclo de vida son inferiores a las emisiones de GEI del ciclo de vida de los plásticos fabricados en forma primaria a partir de la materia prima de combustible fósil. Las emisiones de GEI del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías (p. ej.: ISO 14067:2018, entre otras). Las emisiones cuantificadas del ciclo de vida de GEI son verificadas por un tercero independiente. \nOpción 4: La biomasa agrícola utilizada para la fabricación de bioplásticos debe venir de fuentes sostenibles que cuentan con sellos de certificaciones, con reconocimiento en el mercado como:\n• Consejo de Administración Forestal (FSC) \n• Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs)\n• Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus)\n• Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB) \n• Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS)\nOpción 5: La biomasa utilizada a partir de residuos (p. ej: agrícolas, municipales, entre otros) es directamente elegible.","La Taxonomía no considera elegibles los productos de consumo de un solo uso. A continuación, se relacionan algunos ejemplos de este tipo de productos:\n• Bolsas de punto de pago utilizado para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, exceptuando aquellas reutilizables o de uso industrial.\n• Bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, así como las utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada.\n• Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, exceptuando productos de origen animal crudos.\n• Envases o empaques, recipientes y bolsas para contener líquidos no preenvasados, para consumo inmediato, para llevar o para entregas a domicilio.\n• Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes para comer.\n• Mezcladores y pitillos para bebidas.\n• Soportes plásticos para las bombas de inflar.\n• Confeti, manteles y serpentinas.\n• Envases o empaques y recipientes para contener o llevar comidas o alimentos no preenvasados para consumo inmediato, utilizados para llevar o para entregas a domicilio.\n• Láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, utilizados para llevar o para entrega a domicilio.\n• Soportes plásticos de las copitas de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón.\n• Mangos para hilo dental o, porta hilos dentales de uso único.\n• Adhesivos, etiquetas o cualquier distintivo que se fije a los vegetales.\n• Empaques, envases o cualquier recipiente empleado para la comercialización, al consumidor final, de frutas, verduras y tubérculos frescos que en su estado natural cuenten con cáscaras; hierbas aromáticas, hortalizas y hongos frescos.","Comparable","M8","Manufactura","Fabricación o transformación de plásticos ","La fabricación de plásticos es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: El plástico se fabrica completamente a partir del proceso de reciclaje mecánico de residuos plásticos.\nOpción 2: Donde el reciclaje mecánico no sea una técnica aplicable o económicamente viable, el plástico está fabricado a través del reciclaje químico de residuos plásticos y las emisiones de GEI del ciclo de vida de este plástico fabricado, excluyendo cualquier cálculo basado en la producción de combustibles, son más bajos que las emisiones de GEI del ciclo de vida del plástico equivalente en forma primaria fabricada a partir de la materia prima de combustible fósil. Las emisiones de GEI del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías (p. ej.: ISO 14067:2018, entre otras). Las emisiones cuantificadas del ciclo de vida de GEI son verificadas por un tercero independiente.\nOpción 3: Fabricación derivada total o parcialmente de la materia prima renovable y sus emisiones de GEI de ciclo de vida son inferiores a las emisiones de GEI del ciclo de vida de los plásticos fabricados en forma primaria a partir de la materia prima de combustible fósil. Las emisiones de GEI del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías (p. ej.: ISO 14067:2018, entre otras). Las emisiones cuantificadas del ciclo de vida de GEI son verificadas por un tercero independiente.\nOpción 4: La biomasa agrícola utilizada para la fabricación de bioplásticos debe venir de fuentes sostenibles que cuentan con sellos de certificaciones, con reconocimiento en el mercado como:\n• Consejo de Administración Forestal (FSC). \n• Sistema voluntario de biocombustibles de biomasa (2BSvs).\n• Bonsucro - Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC Plus).\n• Mesa Redonda de Biomateriales Sostenibles (RSB). \n• Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS).\nOpción 5: La biomasa utilizada a partir de residuos (p. ej: agrícolas, municipales, entre otros) es directamente elegible.","La Taxonomía no considera elegibles los productos de consumo de un solo uso . A continuación, se relacionan algunos ejemplos de este tipo de productos: \n• Bolsas de punto de pago utilizado para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, exceptuando aquellas reutilizables o de uso industrial.\n• Bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, así como las utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada.\n• Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, exceptuando productos de origen animal crudos.\n• Envases o empaques, recipientes y bolsas para contener líquidos no preenvasados, para consumo inmediato, para llevar o para entregas a domicilio.\n• Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes para comer.\n• Mezcladores y pitillos para bebidas.\n• Soportes plásticos para las bombas de inflar.\n• Confeti, manteles y serpentinas.\n• Envases o empaques y recipientes para contener o llevar comidas o alimentos no preenvasados para consumo inmediato, utilizados para llevar o para entregas a domicilio.\n• Láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, utilizados para llevar o para entrega a domicilio.\n• Soportes plásticos de las copitas de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón.\n• Mangos para hilo dental o porta hilos dentales de uso único.\n• Adhesivos, etiquetas o cualquier distintivo que se fije a los vegetales.\n• Empaques, envases o cualquier recipiente empleado para la comercialización, al consumidor final, de frutas, verduras y tubérculos frescos que en su estado natural cuenten con cáscaras; hierbas aromáticas, hortalizas y hongos frescos.","Comparable",null,null,null,null,null,"No aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"M9","Manufactura","Fabricación de vidrio","La fabricación de vidrio es elegible si las emisiones de GEI, cuantificadas en alcances 1 y 2, en el proceso de fabricación son inferiores a 0,17 kg CO2/kg vidrio.\nNota: Los valores podrán ser verificados a partir de estándares como ISO 14067:2018 u otro.","NA","Actividad adicional"]
[null,null,null,null,null,null,"M10","Manufactura","Fabricación de textiles","La fabricación de textiles es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \nOpción 1: La energía utilizada para el proceso de fabricación es proveniente de fuentes renovables que son directamente elegibles en la Taxonomía (ver sector energía: ej. energía solar fotovoltaica, concentrada o eólica). Si la energía eléctrica suministrada en el proceso es de la red nacional, verificar que dicha red esté en trayectoria de descarbonización (ver actividad económica ETD8). Otras fuentes de energía son elegibles si cumplen con el umbral de emisiones inferior a 100 gCO₂e/kWh (ver actividades del sector energía: geotermia, bioenergía, entre otras)\nOpción 2: El producto final debe contener al menos un 30% de material reciclado o fibras provenientes de fuentes sostenibles (verificadas por cualquier certificación de sostenibilidad o que cumpla con los criterios del sector agrícola de la Taxonomía). Alternativamente, para prendas de vestir, pueden utilizarse materiales con un índice de sostenibilidad de materiales Higg inferior a 25.\nOpción 3: Certificaciones textiles sostenibles en el mercado: certificaciones como Global Organic Textile Standard, Oeko Tex, y la Better Cotton Initiative que demuestren el cumplimiento de los criterios técnicos anteriores relacionados con el uso de energía y materiales son consideradas elegibles.","NA","Actividad adicional","M9","Manufactura","Fabricación de textiles y confección ","La fabricación de textiles es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \nOpción 1: Inclusión de fuentes de energía alineados con el sector de energía de la Taxonomía. \nOpción 2: Uso de al menos un 30% de material reciclado o fibras provenientes de fuentes sostenibles (verificadas por cualquier certificación de sostenibilidad como la Better Cotton Initiative o que cumpla con los criterios del sector agrícola de la taxonomía) en el producto final, o uso de materiales con un índice de sostenibilidad de materiales Higg inferior a 25 para prendas de vestir. \nOpción 3: Certificaciones textiles sostenibles en el mercado: certificaciones como Global Organic Textile Standard, Oeko Tex, y la Better Cotton Initiative que demuestren el cumplimiento de los criterios técnicos anteriores relacionados con el uso de energía y materiales son consideradas elegibles. ","NA","Actividad adicional"]
[null,"M9","Manufactura","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Manufactura","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial contemplados para las actividades de la Taxonomía en el sector de la manufactura, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos. ","N/A","M11","Manufactura","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Manufactura","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial contemplados para las actividades de la Taxonomía en el sector de la manufactura, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos. A continuación, se incluye, a modo de ejemplo, algunas acciones que puede ser implementadas en el marco de esta actividad (lista no exhaustiva):\n1. Asistencias técnicas que fomenten la capacitación y transferencia de conocimientos y capacidades asociados a nuevas tecnologías o actividades que fomenten el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial  \n2. Creación de guías, documentos de buenas prácticas en el marco del cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial. \n3. Innovación en infraestructura y gestión de activos \n4. Innovación en tecnologías para reducir las emisiones de GEI en procesos productivos \n5. Sistemas de control de supervisión y adquisición de datos que rastrean el uso de energía a nivel de componentes/equipos para aumentar la eficiencia energética \n6. Sistemas de control de supervisión y adquisición de datos que rastrean las emisiones a nivel de componentes/equipos para monitorear y reducirlas. ","NA","Comparable","M10","Manufactura","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Manufactura","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial contemplados para las actividades de la Taxonomía en el sector de la manufactura, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos. A continuación, se incluye, a modo de ejemplo, algunas acciones que pueden ser implementadas en el marco de esta actividad (lista no exhaustiva).\n• Asistencias técnicas que fomenten la capacitación y transferencia de conocimientos y capacidades asociados a nuevas tecnologías o actividades que fomenten el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial. \n• Auditorías ambientales que promuevan el avance en el cumplimiento de los criterios de contribución sustancial.\n•\tCreación de guías, documentos de buenas prácticas en el marco del cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial.\n• Innovación en infraestructura y gestión de activos.\n• Innovación en tecnologías para reducir las emisiones de GEI en procesos productivos.\n• Sistemas de control de supervisión y adquisición de datos que rastrean el uso de energía a nivel de componentes/equipos para aumentar la eficiencia energética.\n• Sistemas de control de supervisión y adquisición de datos que rastrean las emisiones a nivel de componentes/equipos para monitorear y reducirlas.","NA","Comparable","I7","Industria","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el sector Industria","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Industria.","NA","Comparable"]
[null,"TIC1","Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)","Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas","Para que las actividades de procesamiento de datos, hosting y relacionados sean elegibles, deben cumplir con todos los criterios listados a continuación: \n\n1. Los equipos utilizados en los centros de datos deben contar con certificaciones de eficiencia energética en el nivel más alto de la certificación determinada (p. ej: Energy Star, entre otras). \n\n2. Los centros de datos deben tener una eficacia de uso de energía inferior a 1.5 (PUE, por sus siglas en inglés), o la energía utilizada para el funcionamiento de los centros de datos deben tener emisiones de carbono inferiores a 100 gCO2e/kWh. \n\n3. El potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés) de los refrigerantes utilizados en el sistema de enfriamiento del centro de datos no supera los 675 (adimensional). ","N/A","TIC1","TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)","Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas","Para que las actividades de procesamiento de datos, hosting y relacionados sean elegibles, deben cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n1. Los equipos utilizados en los centros de datos deben contar con certificaciones de eficiencia energética en el nivel más alto de la certificación determinada (p. ej.: Energy Star, entre otras).\n2. Los centros de datos deben tener una eficacia de uso de energía inferior a 1.5 (PUE, por sus siglas en inglés), o la energía utilizada para el funcionamiento de los centros de datos deben tener emisiones de carbono inferiores a 100 gCO₂e/kWh.\n3. El potencial de calentamiento global (GWP) de los refrigerantes utilizados en el sistema de enfriamiento del centro de datos no supera los 675 (adimensional).","NA","Comparable","TIC1","TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)","Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas","Para que las actividades de procesamiento de datos, hosting y relacionados sean elegibles, deben cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n1. Los equipos utilizados en los centros de datos deben contar con certificaciones de eficiencia energética en el nivel más alto de la certificación determinada (p. ej.: Energy Star, entre otras).\n2. Los centros de datos deben tener una eficacia de uso de energía inferior a 1.5 PUE (por sus siglas en inglés ) calculado con los promedios ponderados en función de las cargas y los tiempos de operación anual del sistema; o la energía utilizada para el funcionamiento de los centros de datos deben tener emisiones de carbono inferiores a 100 gCO₂e/kWh en su ciclo de vida.\n3. El potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés) de los refrigerantes utilizados en el sistema de enfriamiento del centro de datos no supera los 675 (adimensional) .","NA","Comparable","TIC1","Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)","Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas","Para que las actividades de tratamiento, almacenamiento, transmisión y gestión de datos sean elegibles, deben cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n1. Los equipos utilizados en los centros de datos deben contar con certificaciones de eficiencia energética en el nivel más alto de la certificación determinada (p. ej: Energy Star, TCO Certified, EPEAT, entre otras).\n2. Los centros de datos deben tener una eficacia de uso de energía inferior a 1.5 (PUE, por sus siglas en inglés) , o la energía utilizada para el funcionamiento de los centros de datos deben tener emisiones de carbono inferiores a 100 gCO2e/kWh en su ciclo de vida.\n3. El potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés) de los refrigerantes utilizados en el sistema de enfriamiento del centro de datos no debe superar los 675 (adimensional).\n","NA","Comparable"]
[null,"TIC2","Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)","Soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: Las soluciones de las TIC se usan predominantemente para la provisión de datos y análisis que permiten las reducciones de emisiones de GEI. \n\nOpción 2: Cuando una solución/tecnología alternativa ya está disponible en el mercado, la solución TIC demuestra ahorros sustanciales de emisión de GEI de ciclo de vida en comparación con la solución/tecnologías alternativas de mejor desempeño. Las emisiones de GEI y las emisiones netas del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías de cuantificación (p. ej: ISO 14067: 2018, entre otras).  \n\nOpción 3: Las actividades que usan datos exclusivamente para ayudar a la mitigación o adaptación al cambio climático son directamente elegibles. \n\nOpción 4: También son elegibles otras aplicaciones, equipos y sistemas integrados que generan contribuciones sustanciales en la disminución de emisiones y en el aumento de resiliencia y adaptación. \n\nNota 1: Las reducciones de emisiones de GEI en el ciclo de vida se verifican por un tercero independiente que evalúa de manera transparente los criterios estándar, incluidos los de revisión crítica. \n\nNota 2: Las soluciones digitales de software deben tener en cuenta la protección de datos personales, confidencialidad y apropiados mecanismos de consentimiento previo e informado. ","NA","TIC2","TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)","Soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Las soluciones de las TIC se usan predominantemente para la provisión de datos y análisis que permiten las reducciones de emisiones de GEI.\nOpción 2: Cuando una solución/tecnología alternativa ya está disponible en el mercado, la solución TIC demuestra ahorros sustanciales de emisión de GEI de ciclo de vida en comparación con la solución/tecnologías alternativas de mejor desempeño. Las emisiones de GEI y las emisiones netas del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías de cuantificación (p. ej.: ISO 14067: 2018, entre otras). \nOpción 3: Las actividades que usan datos exclusivamente para ayudar a la mitigación del cambio climático son directamente elegibles.\nOpción 4: Son elegibles otras aplicaciones, equipos y sistemas integrados que generan contribuciones sustanciales en la disminución de emisiones de GEI. Se debe demostrar la contribución sustancial para la mitigación del cambio climático a través de un estudio técnico donde se evidencia el impacto comparado con una línea base o sistemas convenciones.\nNota 1: Las reducciones de emisiones de GEI en el ciclo de vida se verifican por un tercero independiente que evalúa de manera transparente los criterios estándar, incluidos los de revisión crítica.\nNota 2: Las soluciones digitales de software deben tener en cuenta la protección de datos personales, confidencialidad y apropiados mecanismos de consentimiento previo e informado.","NA","Comparable","TIC2","TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)","Soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Las soluciones de las TIC se usan predominantemente para la provisión de datos y análisis que permiten las reducciones de emisiones de GEI.\nOpción 2: Cuando una solución/tecnología alternativa ya está disponible en el mercado, la solución TIC demuestra ahorros sustanciales de emisión de GEI de ciclo de vida en comparación con la solución/tecnologías alternativas de mejor desempeño. Las emisiones de GEI y las emisiones netas del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías de cuantificación (p. ej: ISO 14067: 2018, ISO 14040:2006, entre otras) . \nOpción 3: Las actividades que usan datos exclusivamente para ayudar a la mitigación del cambio climático son directamente elegibles.\nOpción 4: Son elegibles otras aplicaciones, equipos y sistemas integrados que generan contribuciones sustanciales en la disminución de emisiones de GEI. Se debe demostrar la contribución sustancial para la mitigación al cambio climático a través de un estudio técnico donde se evidencia el impacto comparado con una línea base o sistemas convenciones. \nNota 1: Las reducciones de emisiones de GEI en el ciclo de vida se verifican por un tercero independiente que evalúa de manera transparente los criterios estándar, incluidos los de revisión crítica.\nNota 2: Las soluciones digitales de software deben tener en cuenta la protección de datos personales, confidencialidad y apropiados mecanismos de consentimiento previo e informado.","NA","Comparable","TIC2","Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)","Soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\n\nOpción 1: Las soluciones de las TIC que tienen como objetivo principal la provisión de datos y análisis que permiten las reducciones de emisiones de GEI.\nOpción 2: Cuando una solución/tecnología alternativa ya está disponible en el mercado, la solución TIC demuestra ahorros sustanciales de emisión de GEI de ciclo de vida en comparación con la solución/tecnologías alternativas de mejor desempeño. Las emisiones de GEI y las emisiones netas del ciclo de vida se calculan utilizando metodologías de cuantificación (p. ej: ISO 14067: 2018, entre otras).\nOpción 3: Las actividades que usan datos exclusivamente para ayudar a la mitigación al cambio climático son directamente elegibles.\nNota 1: Las reducciones de emisiones de GEI en el ciclo de vida se verifican por un tercero independiente que evalúa de manera transparente los criterios estándar, incluidos los de revisión crítica.\nNota 2: Las soluciones digitales de software deben tener en cuenta la protección de datos personales, confidencialidad y apropiados mecanismos de consentimiento previo e informado.","NA","Comparable"]
[null,"TIC3","Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector TIC","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles y actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de TIC, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos. ","N/A","TIC3","TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector TIC","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles y actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de TIC, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos.","NA","Comparable","TIC3","TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector TIC","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles y actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en las actividades del sector de TIC, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos.","NA","Comparable","TIC3","Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el sector TIC","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles y actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de TIC, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos.","NA","Comparable"]
[null,"A1","Suministro y tratamiento de agua","Captación, tratamiento y suministro de agua","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nOpción 1: En sistemas nuevos, para determinar la elegibilidad el proyecto debe cumplir los siguientes criterios según sea la etapa del proceso: \na. En la fase de captación y plantas de potabilización se debe cumplir con todos los criterios listados a continuación: \n- El consumo medio neto de energía para la captación y el tratamiento es igual o inferior a 0.5 kWh/m3 de agua producida o la intensidad media de carbono de la energía de estos sistemas debe ser igual o inferior a 100 gCO2/kWh durante la vida útil de la infraestructura. \nb. Si se utiliza una planta desalinizadora, la energía utilizada para los sistemas deben tener emisiones de menor o igual a 100 gCO2e/kWh (umbral del sector de energía) o el consumo de la energía de las plantas deben ser menor de 3.5 kWh/m3 de agua potable producida. \nc. En la fase de sistemas de distribución o suministro a los usuarios, para determinar la elegibilidad el proyecto debe cumplir con uno los criterios listados a continuación (Caso A o Caso B):   \nCaso A: Las fugas estructurales tienen un umbral igual o inferior a 1.5 en la zona de red de acuerdo con el Índice de Fugas Estructurales (IFE o ILI en inglés). \nCaso B: Si la normativa nacional usa otro indicador de pérdidas (p. ej: IPUF (m3/usuario/mes)), se requiere definir umbrales con base en este indicador, que puede tener eficiencias comparables con el caso A. \n\nOpción 2: Para sistemas existentes, para determinar la elegibilidad el proyecto debe cumplir con alguno de criterios listados a continuación según sea la etapa del proceso: \na. Captación y Plantas de potabilización: Disminuir el consumo de energía promedio del sistema en al menos un 20%, en comparación con los resultados de referencia promediados durante tres años en kWh/m3 de suministro de agua captada y tratada para el sistema. \nb. Sistemas de distribución o suministro: Disminuir las pérdidas (Índice de IFE) en al menos en un 20% en el segmento de la red (zona de gestión), en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de tres años para el activo. ","NA","A1","Tratamiento y suministro de agua","Captación, tratamiento y suministro de agua","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Sistemas nuevos\nPara sistemas nuevos, para determinar la elegibilidad el proyecto debe cumplir los siguientes criterios según sea la etapa del proceso:\n• Captación y tratamiento: El consumo medio neto de energía para la captación y el tratamiento es inferior o igual a 0.5 kWh/m3 del agua producida o la intensidad media de carbono de la energía utilizada en estos sistemas debe ser inferior o igual a 100 gCO2/kWh en su ciclo de vida .\n• Sistemas de distribución: En la fase de sistemas de distribución o suministro a los usuarios, las fugas estructurales tienen un umbral inferior o igual a 1.5 en la zona de red de acuerdo con el Índice de Fugas Estructurales (IFE o ILI en inglés).\nOpción 2: Sistemas existentes\nPara la renovación de sistemas existentes, para determinar la elegibilidad el proyecto debe cumplir con alguno de criterios listados a continuación según sea la etapa del proceso:\n• Captación y Plantas de potabilización (tratamiento): Disminuir el consumo de energía promedio del sistema en al menos un 20%, en comparación con los resultados de referencia promediados durante los últimos tres años en kWh/m3 de suministro de agua captada y tratada para el sistema (ERSAPS, 2005)\n• Sistemas de distribución o suministro: Disminuir las pérdidas (Índice de IFE o índice de agua no facturada ANF en al menos en un 20% en el segmento de la red (zona de gestión), en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de tres años para el activo.\nOpción 3: Tecnologías de suministro de agua para usuarios rurales:\nLos siguientes sistemas implementados en zonas rurales son directamente elegibles:\n• Sistemas de tratamiento y distribución de agua alimentados por energía solar. \n• Bombeo de agua mediante sistemas de energía solar o eólica. \n• Monitoreo remoto de sistema de agua rurales (ejemplos de tecnologías: sensores de nivel de agua en la cabeza de la bomba, sensores de flujo tradicionales en la salida de la bomba, sensores de movimiento de partes de la bomba).\n• Sistemas de recolección de agua lluvia y reutilización de aguas grises. \n• Sistemas de agua transportada (para zonas rurales con estaciones secas prolongadas). \n• Perforación de pozos para suministro de agua . \nOpción 4: Plantas de desalinización\nSi se utiliza una planta desalinizadora, la energía utilizada para los sistemas deben tener emisiones de GEI inferiores o iguales a 100 gCO2e/kWh (umbral del sector Energía) o las emisiones asociadas al consumo de la energía de las plantas deben ser inferior a 350 gCO2e/m³ de agua potable producida.","NA","Menos ambiciosa","A1","Suministro y tratamiento de Agua","Captación, tratamiento y suministro de agua","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Sistemas nuevos\nPara sistemas nuevos, para determinar la elegibilidad el proyecto debe cumplir los siguientes criterios según sea la etapa del proceso:\n• Captación y tratamiento: El consumo medio neto de energía para la captación y el tratamiento es inferior o igual a 0.5 kWh/m3 de agua producida o la intensidad de carbono de la energía utilizada en estos sistemas debe ser igual o inferior a 100 gCO2e/kWh en su ciclo de vida .\n• Sistemas de distribución: En la fase de sistemas de distribución o suministro a los usuarios, las fugas estructurales tienen un umbral igual o inferior a 1.5 en la zona de red de acuerdo con el Índice de Fugas Estructurales (IFE o ILI por sus siglas en inglés).\nOpción 2: Sistemas existentes\nPara la renovación de sistemas existentes, para determinar la elegibilidad el proyecto debe cumplir con alguno de criterios listados a continuación según sea la etapa del proceso:\n• Captación y Plantas de potabilización (tratamiento): Disminuir el consumo de energía promedio del sistema en al menos un 20%, en comparación con los resultados de referencia promediados durante tres años en kWh/m3 de suministro de agua captada y tratada para el sistema.\n• Sistemas de distribución o suministro: Disminuir las pérdidas (Índice de IFE) en al menos en un 20% en el segmento de la red (zona de gestión), en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de tres años para el activo.\n\nOpción 3: Tecnologías de suministro de agua para usuarios rurales:\nLos siguientes sistemas implementados en zonas rurales son directamente elegibles:\n• Sistemas de tratamiento y distribución de agua alimentados por energía solar. \n• Bombeo de agua mediante sistemas de energía solar o eólica. \n• Monitoreo remoto de sistema de agua rurales (ejemplos de tecnologías: sensores de nivel de agua en la cabeza de la bomba, sensores de flujo tradicionales en la salida de la bomba, sensores de movimiento de partes de la bomba).\n• Sistemas de recolección de agua lluvia \n• Sistema de reutilización de aguas grises. \n• Sistemas de agua transportada (para zonas rurales con estaciones secas prolongadas). \n• Perforación de pozos para suministro de agua. \nOpción 4: Plantas de desalinización\nSi se utiliza una planta desalinizadora, la energía utilizada para los sistemas deben tener emisiones en su ciclo de vida de GEI inferiores o iguales a 100 gCO2e/kWh (umbral del sector de energía), o las emisiones asociadas al consumo de la energía de las plantas deben ser inferior a 350 gCO2e/m3 de agua desalinizada producida.","NA","Menos ambiciosa","A1","Suministro y tratamiento de Agua","Captación, tratamiento y suministro de agua","La actividad es elegible si cumple con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción-1: Sistemas nuevos\nPara determinar la elegibilidad, el proyecto debe cumplir los siguientes criterios según sea la etapa del proceso:\n• Captación y tratamiento. El consumo medio neto de energía para la captación y el tratamiento es inferior o igual a 0.5 kWh/m3 del agua producida, o la intensidad media de carbono de la energía de estos sistemas debe ser inferior o igual a 100 gCO2/kWh durante la vida útil de la infraestructura .\n• Sistemas de distribución. En la fase de sistemas de distribución o suministro a los usuarios, las fugas estructurales tienen un umbral inferior o igual a 1.5 en la zona de red de acuerdo con el Índice de Fugas Estructurales (IFE o ILI en inglés).\nOpción-2: Sistemas existentes\nPara determinar la elegibilidad el proyecto debe cumplir con alguno de los criterios listados a continuación según sea la etapa del proceso:\n• Captación y tratamiento: Disminuir el consumo de energía promedio del sistema en al menos un 20%, en comparación con los resultados de referencia promediados durante los últimos tres años en kWh/m3 de suministro de agua captada y tratada para el sistema.\n• Sistemas de distribución: Disminuir las pérdidas (Índice de IFE) en al menos en un 20% en el segmento de la red (zona de gestión), en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de tres años para el activo.\nOpción-3: Tecnologías de suministro de agua para usuarios rurales\nLos siguientes sistemas implementados en zonas rurales son directamente elegibles:\n• Sistemas de tratamiento y distribución de agua alimentados por fuentes de energía elegibles dentro del sector energía de la Taxonomía.\n• Bombeo de agua mediante sistemas de energía elegibles dentro del sector energía de la Taxonomía.\n• Monitoreo remoto de sistemas de agua rurales (ejemplos de tecnologías: sensores de nivel de agua en la cabeza de la bomba, sensores de flujo tradicionales en la salida de la bomba, sensores de movimiento de partes de la bomba).\n• Sistemas de recolección de agua de lluvia y reutilización de aguas grises.\n• Sistemas de transporte y conducción de agua (para zonas rurales sin infraestructura hídrica confiable).\n• Mejoras técnicas en pozos tradicionales pequeños (para zonas rurales con estaciones secas prolongadas).\n•\tPerforación de pozos para suministro de agua.\nOpción-4: Plantas de desalinización\nSi se utiliza una planta desalinizadora, la energía utilizada para los sistemas deben tener emisiones de GEI inferiores o iguales a 100 gCO2e/kWh (umbral del sector de energía), o las emisiones asociadas al consumo de la energía de las plantas deben ser inferior a 350gCO2e/m3 del agua desalinizada.","NA","Menos ambiciosa"]
[null,"A2","Suministro y tratamiento de agua","Sistemas de alcantarillado sanitario","La actividad es elegible si corresponde a alguna de las opciones de los sistemas y tecnologías listadas a continuación: \n\nOpción 1: Aquellos que previenen fugas o desbordes de aguas residuales no tratadas.  \n\nOpción 2: Los de recolección y transporte o conducción que permitan incrementar el volumen de aguas residuales tratadas, según el marco normativo vigente, y/o disminuir el vertido de aguas residuales crudas sin tratar.  \n\nOpción 3: Los que permitan reducir el consumo de agua a través del reúso del recurso, incluyendo los proyectos para segregar el drenaje: municipal, pluvial e industrial, para su tratamiento especializado.  \n\nOpción 4: Sistemas de recolección de aguas residuales, separadas de las aguas pluviales, que favorecen una mayor eficiencia en los sistemas de tratamiento de estas aguas. ","NA","A2","Tratamiento y suministro de agua","Sistemas de alcantarillado sanitario","La actividad es elegible si corresponde a alguna de las opciones de los sistemas y tecnologías listadas a continuación:\nOpción 1: Aquellos que previenen fugas o desbordes de aguas residuales no tratadas y está conectado a un sistema de tratamiento. Se debe tener un plan de gestión de los sistemas de alcantarillado con medidas como el control activo de fugas, la gestión del caudal y de la presión, la gestión de infraestructura y activos (incluido mantenimiento, sectorización, monitoreo y reporte, digitalización y automatización y la renovación de redes de alcantarillado sanitario).\nOpción 2: Aquellos relacionados a procesos de conducción, recolección y transporte que permitan incrementar el volumen de aguas residuales tratadas, según el Reglamento nacional de descarga y reutilización de aguas residuales (Acuerdo ejecutivo No. 003-2020) y/o disminuir el vertido de aguas residuales crudas sin tratar.\nOpción 3: Aquellos que permitan reducir el consumo de agua a través del reúso del recurso, incluyendo los proyectos para segregar el drenaje: municipal, pluvial e industrial, para su tratamiento especializado. \nOpción 4: Los sistemas de recolección de aguas residuales, separadas de las aguas pluviales, que favorecen una mayor eficiencia en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.","NA","Mas ambiciosa","A2","Suministro y tratamiento de Agua","Sistemas de alcantarillado sanitario","La actividad es elegible si corresponde a alguna de las opciones de los sistemas y tecnologías listadas a continuación:\nOpción 1: Aquellos que previenen fugas o desbordes de aguas residuales no tratadas y está conectado a un sistema de tratamiento. Se debe tener un plan de gestión de los sistemas de alcantarillado con medidas como el control activo de fugas, la gestión del caudal y de la presión, la gestión de infraestructura y activos (incluido mantenimiento, sectorización, monitoreo y reporte, digitalización y automatización y la renovación de redes de alcantarillado sanitario).\nOpción 2: Aquellos relacionados a procesos de conducción, recolección y transporte que permitan incrementar el volumen de aguas residuales tratadas, según el marco normativo vigente y/o disminuir el vertido de aguas residuales crudas sin tratar.\nOpción 3: Aquellos que permitan reducir el consumo de agua a través del reúso del recurso, incluyendo los proyectos para segregar el drenaje: municipal, pluvial e industrial, para su tratamiento especializado. \nOpción 4: Sistemas de recolección de aguas residuales, separadas de las aguas pluviales, que favorecen una mayor eficiencia en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.","NA","Mas ambiciosa","A2","Suministro y tratamiento de Agua","Sistemas de alcantarillado sanitario ","La actividad es elegible si corresponde a alguna de las opciones de los sistemas y tecnologías listadas a continuación:\nOpción 1: Los que previenen fugas o desbordes de aguas residuales no tratadas y está conectado a un sistema de tratamiento. Se debe tener un plan de gestión de los sistemas de alcantarillado con medidas como el control activo de fugas, la gestión del caudal y de la presión, y la gestión de infraestructura y activos (incluyendo el mantenimiento, sectorización, monitoreo y reporte, digitalización y automatización y la renovación de redes de alcantarillado sanitario).\nOpción 2: Aquellos relacionados  con procesos de conducción, recolección y transporte que permitan incrementar el volumen de aguas residuales tratadas y/o disminuir el vertido de aguas residuales crudas sin tratar, dando cumplimiento al Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos (Acuerdo Gubernativo No. 236-2006) y el Manual General del Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y disposición de lodos (Acuerdo Ministerial No. 105- 2008), o la normativa aplicable vigente. \nOpción 3: Sistemas de recolección de aguas residuales, separadas de las aguas pluviales, que favorecen una mayor eficiencia en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.","NA","Mas ambiciosa"]
[null,"A3","Suministro y tratamiento de agua","Sistemas de tratamiento de aguas residuales","Para que la actividad sea elegible tanto para sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados (p. ej: municipales, residenciales) como sistemas alternativos o descentralizados (p. ej: fuentes agrícolas e industriales) se debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación: \n\nNota: Todas las plantas de tratamiento deben promover e incorporar infraestructura para el reúso de las aguas residuales tratadas cuando es viable. \n\nOpción 1: Para sistemas nuevos el proyecto debe cumplir el siguiente criterio: \n- El nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales sustituye a sistemas de tratamiento con intensas emisiones de GEI (como letrinas de pozo, fosas sépticas, lagunas anaeróbicas, entre otros). \n\nOpción 2: Para sistemas existentes el proyecto debe cumplir con alguno de los criterios listados a continuación: \n- Las inversiones que aumentan la capacidad del caudal tratado o la eficacia en el proceso de remoción de carga contaminante. \n- Las inversiones que reduzcan el consumo de energía o favorezcan el uso de fuentes renovables. \n- La renovación de una planta de tratamiento de aguas residuales mejora la eficiencia energética al disminuir el consumo medio de energía del sistema en al menos un 20%, en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de tres años para el activo. \n\nNota: Para los sistemas anaerobios se debe cumplir con todos los criterios listados a continuación: \n1. La fuga de metano de las instalaciones relevantes (p. ej: en la producción y el almacenamiento de biogás, en la generación de energía y el almacenamiento de digestato) se controla mediante un plan de monitoreo. \n2. El biogás producido se utiliza directamente para la generación de electricidad y/o calor, o se usa el biometano para inyección en la red de gas natural o como combustible para vehículos (como bioGNC) o como materia prima en la industria química (p. ej: para la producción de H2 y NH3).  \n3. Los sistemas que incluyen la quema de biogás son elegibles solo si forman parte de un programa de transición a otros tipos de aprovechamientos en el mediano plazo (menor a 3 años). \n4. También son elegibles las actividades que facilitan el uso y aprovechamiento de biogás, como desecación, compresión o similares. ","NA","A3","Tratamiento y suministro de agua","Sistemas de tratamiento de aguas residuales","Para que la actividad sea elegible tanto para sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados (p. ej: municipales, residenciales, entre otros) como para sistemas alternativos o descentralizados (p. ej: fuentes agrícolas, residenciales e industriales) se debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nNota: Todas las plantas de tratamiento deben promover e incorporar infraestructura para el reúso de las aguas residuales tratadas cuando es viable.\nOpción 1. Sistemas nuevos:\nEl nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales sustituye a sistemas de tratamiento con intensas emisiones de GEI (como letrinas de pozo, fosas sépticas, lagunas anaeróbicas, entre otros).\nOpción 2. Sistemas existentes:\nPara sistemas existentes el proyecto debe cumplir con alguno de los criterios listados a continuación:\n•Las inversiones que aumentan la capacidad del caudal tratado o la eficacia en el proceso de remoción de carga contaminante.\n• Las inversiones reducen el consumo de energía o implementa el uso de fuentes renovables.\n• La renovación de una planta de tratamiento de aguas residuales mejora la eficiencia energética al disminuir el consumo medio de energía del sistema en al menos un 20%, en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de los tres últimos años (kWh/m³ tratado).\n• La renovación de una planta de tratamiento de aguas residuales disminuye las emisiones netas de GEI en al menos un 20%, en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de los tres últimos años (gCO2e/m3 tratado).\n• La renovación de una planta de tratamiento que incluye sistemas de recirculación o reciclaje de aguas tratadas.\nNota: Para los sistemas anaeróbicos se debe cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n1. La fuga de metano de las instalaciones relevantes (p. ej: en la producción y el almacenamiento de biogás, en la generación de energía y el almacenamiento de digestato) se controla mediante un plan de monitoreo.\n2. El biogás producido se utiliza directamente para la generación de electricidad y/o calor, o se usa el biometano para inyección en la red de gas natural o como combustible para vehículos (como bioGNC) o como materia prima en la industria química (p. ej: para la producción de H2 y NH3).\n3. Los sistemas que incluyen la quema de biogás son elegibles solo si forman parte de un programa de transición a otros tipos de aprovechamientos en el mediano plazo (inferior a 3 años).\nNota: Son elegibles las actividades económicas que facilitan el uso y aprovechamiento de biogás, como los procesos de desecación, compresión o similares.\nOpción 3. Sistemas de tratamiento de aguas residuales para zonas rurales: Las siguientes actividades son directamente elegibles: \n1.  Sistemas descentralizados de tratamiento de aguas residuales que combinan los siguientes pasos técnicos de tratamiento de manera modular: \n• Tratamiento primario – en estanques de sedimentación, decantadores, tanques Imhoff, tanques sépticos o biodigestores. \n• Tratamiento secundario – en reactores anaerobios de flujo ascendente (ABR), filtros anaerobios o sistemas de estanques anaerobios y facultativos. \n• Tratamiento secundario aeróbico/facultativo – en filtros horizontales de grava. \n• Postratamiento – en estanques de pulido aeróbicos. \n2. Humedales artificiales con tratamiento primario o secundario adicional, tales como: \n• Humedales construidos con agua superficial libre (FSW CW ). \n• Humedales construidos de flujo vertical (VF CW ). \n• Humedales de flujo subsuperficial horizontal (HSF CW ). ","NA","Comparable","A3","Suministro y tratamiento de Agua","Sistemas de tratamiento de aguas residuales","Para que la actividad sea elegible tanto para sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados (p. ej: municipales, residenciales) como para sistemas alternativos o descentralizados (p. ej: fuentes agrícolas, residenciales e industriales) se debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nNota: Todas las plantas de tratamiento deben promover e incorporar infraestructura para el reúso de las aguas residuales tratadas cuando es viable.\nOpción 1. Sistemas nuevos: El nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales sustituye a sistemas de tratamiento con intensas emisiones de GEI (como letrinas de pozo, fosas sépticas, lagunas anaeróbicas, entre otros).\nOpción 2. Sistemas existentes: Para sistemas existentes el proyecto debe cumplir con alguno de los criterios listados a continuación:\n\t• Las inversiones que aumentan la capacidad del caudal tratado o la eficacia en el proceso de remoción de carga contaminante.\n\t• Las inversiones reducen el consumo de energía o implementa el uso de fuentes renovables.\n\t• La renovación de una planta de tratamiento de aguas residuales mejora la eficiencia energética al disminuir el consumo medio de energía del sistema en al menos un 20%, en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de los tres últimos años (kWh/m³ tratado). \n\t• La renovación de una planta de tratamiento que incluye sistemas de recirculación o reciclaje de aguas tratadas.\nPara los sistemas anaeróbicos se debe cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n\t• La fuga de metano de las instalaciones relevantes (p. ej: en la producción y el almacenamiento de biogás, en la generación de energía y el almacenamiento de digestato) se controla mediante un plan de monitoreo.\n\t• El biogás producido se utiliza directamente para la generación de electricidad y/o calor, o se usa el biometano para inyección en la red de gas natural o como combustible para vehículos (como bioGNC) o como materia prima en la industria química (p. ej: para la producción de H2 y H_2 y 〖NH〗_3). \n\t• Los sistemas que incluyen la quema de biogás son elegibles solo si forman parte de un programa de transición a otros tipos de aprovechamientos en el mediano plazo (inferior a 3 años).\nNota: También son elegibles las actividades que facilitan el uso y aprovechamiento de biogás, como desecación, compresión o similares.\nOpción 3. Sistemas de tratamiento de aguas residuales para zonas rurales: Las siguientes actividades son directamente elegibles: \n1. Sistemas descentralizados de tratamiento de aguas residuales que combinan los siguientes pasos técnicos de tratamiento de manera modular:\n\t• Tratamiento primario – en estanques de sedimentación, decantadores, tanques Imhoff, tanques sépticos o biodigestores\n\t• Tratamiento secundario – en reactores anaerobios de flujo ascendente (ABR), filtros anaerobios o sistemas de estanques anaerobios y facultativos\n\t• Tratamiento secundario aeróbico/facultativo – en filtros horizontales de grava\n\t• Postratamiento – en estanques de pulido aeróbicos\n2. Humedales artificiales con tratamiento primario o secundario adicional, tales como:\n\t• Humedales construidos con agua superficial libre (FSW CW )\n\t• Humedales construidos de flujo vertical (VF CW )\n\t• Humedales de flujo subsuperficial horizontal (HSF CW )","NA","Comparable","A3","Suministro y tratamiento de Agua","Sistemas de tratamiento de aguas residuales","Para que la actividad sea elegible, tanto para sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados (p. ej.: municipales, residenciales, entre otros) como para sistemas alternativos o descentralizados (fuentes agrícolas, residenciales e industriales), se debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nNota: Todas las plantas de tratamiento deben promover e incorporar infraestructura para el reúso de las aguas residuales tratadas cuando es viable.\nOpción 1: Sistemas nuevos:\nEl nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales sustituye a sistemas de tratamiento con intensas emisiones de GEI (como letrinas de pozo, fosas sépticas, lagunas anaeróbicas, entre otros), o corresponde a infraestructura nueva en zonas sin tratamiento previo. En ambos casos se debe demostrar que el nuevo sistema logra reducciones en las emisiones de GEI comparado con las alternativas convencionales.\nOpción 2: Sistemas existentes\nEl proyecto debe cumplir con alguno de los criterios listados a continuación:\n• Las inversiones aumentan la capacidad del caudal tratado o la eficacia en el proceso de remoción de carga contaminante.\n• Las inversiones reducen el consumo de energía o favorecen el uso de fuentes renovables.\n• La renovación de una planta de tratamiento de aguas residuales mejora la eficiencia energética al disminuir el consumo medio de energía del sistema en al menos un 20%, en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de los tres últimos años (kWh/m3 tratado).\n• La renovación de una planta de tratamiento de aguas residuales disminuye las emisiones netas de GEI en al menos un 20%, en comparación con el rendimiento histórico de referencia promediado a lo largo de los tres últimos años (gCO2e/m3 tratado).\n• La renovación de una planta de tratamiento incluye sistemas de recirculación o reciclaje de aguas tratadas .\nNota: Para los sistemas anaeróbicos se debe cumplir con todos los criterios listados a continuación:\n• La fuga de metano de las instalaciones relevantes (p. ej.: en la producción y el almacenamiento de biogás, en la generación de energía y el almacenamiento de digestato) se controla y evita mediante un plan de monitoreo.\n• El biogás producido se utiliza directamente para la generación de electricidad y/o calor, o se usa el biometano para inyección en la red de gas natural o como combustible para vehículos (como bioGNC) o como materia prima en la industria química (p. ej.: para la producción de H2 y NH3). \n• Los sistemas que incluyen la quema de biogás son elegibles solo si forman parte de un programa de transición a otros tipos de aprovechamientos en el mediano plazo (menor a 3 años).\n\nNota: También son elegibles las actividades que facilitan el uso y aprovechamiento de biogás, como desecación, compresión o similares.\n\nOpción 3: Sistemas de tratamiento de aguas residuales para zonas rurales\nLas siguientes actividades son directamente elegibles:\n\nSistemas descentralizados de tratamiento de aguas residuales que combinan los siguientes pasos técnicos de tratamiento de manera modular:\n• Tratamiento primario – en estanques de sedimentación, decantadores, tanques Imhoff, tanques sépticos o biodigestores\n• Tratamiento secundario – en reactores anaerobios de flujo ascendente (ABR), filtros anaerobios o sistemas de estanques anaerobios y facultativos\n• Tratamiento secundario aeróbico/facultativo – en filtros horizontales de grava\n• Postratamiento – en estanques de pulido aeróbicos\nHumedales artificiales con tratamiento primario o secundario adicional, tales como:\n• Humedales construidos con agua superficial libre (FSW CW )\n• Humedales construidos de flujo vertical (VF CW )\n• Humedales de flujo subsuperficial horizontal (HSF CW )\n• Biofiltros","NA","Comparable"]
[null,"A4","Suministro y tratamiento de agua","Inversiones para el uso eficiente del agua","La actividad es elegible si corresponde con alguna de las opciones de sistemas y tecnologías listadas a continuación: \n\nOpción 1: Los que generan una reducción de al menos un 20% en el consumo de agua anual de las actividades económicas (p. ej: sistemas de acueducto, procesos industriales, actividades agrícolas, construcción y renovación de edificios, entre otros) \n\nOpción 2: Los usados para la reutilización de agua (como sistemas de ciclo cerrado) y los equipos sin uso de agua (p. ej: sistemas para saneamiento, refrigeración, centrales eléctricas, procesos industriales, entre otros) que favorecen la disminución de al menos un 20% del consumo de agua anual. \n\nOpción 3: Los que producen una reducción mínima de un 20% en el consumo de agua anual por unidad de producto (p. ej: accesorios de bajo flujo, cosecha de aguas lluvia, entre otros). ","NA","A4","Tratamiento y suministro de agua","Inversiones para el uso eficiente del agua","La actividad es elegible si corresponde con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Los sistemas y tecnologías que generan una reducción de al menos un 20% en el consumo de agua anual de las actividades económicas (p. ej: sistemas de acueducto, procesos industriales, actividades agrícolas, construcción y renovación de edificios, entre otros)\nOpción 2: Los sistemas y tecnologías utilizados para la reutilización de agua (p. ej: sistemas de ciclo cerrado) y los equipos sin requerimiento de agua (p. ej: sistemas para saneamiento, refrigeración, centrales eléctricas, procesos industriales, entre otros) que generan una reducción mínima del 20% del consumo de agua anual.\nOpción 3: Los sistemas y tecnologías que producen una reducción mínima de un 20% en el consumo de agua anual por unidad de producto (m³ agua/t producto fabricado), (p. ej: accesorios de bajo flujo, cosecha de aguas lluvia, entre otros).","NA","Comparable","A4","Suministro y tratamiento de Agua","Inversiones para el uso eficiente del agua","La actividad es elegible si corresponde con alguna de las opciones de sistemas y tecnologías listadas a continuación:\nOpción 1: Los sistemas y tecnologías que generan una reducción de al menos un 20% en el consumo de agua anual de las actividades económicas (p. ej: sistemas de acueducto, procesos industriales, actividades agrícolas, construcción y renovación de edificios, entre otros) \nOpción 2: Los sistemas y tecnologías utilizados para la reutilización de agua (p. ej: sistemas de ciclo cerrado) y los equipos sin requerimiento de agua (p. ej: sistemas para saneamiento, refrigeración, centrales eléctricas, procesos industriales, entre otros) que generan una reducción mínima del 20% del consumo de agua anual. \nOpción 3: Los sistemas y tecnologías que producen una reducción mínima de un 20% en el consumo de agua anual por unidad de producto (m³ agua/t producto fabricado), (p. ej: accesorios de bajo flujo, cosecha de aguas lluvia, entre otros). ","NA","Comparable","A4","Suministro y tratamiento de Agua","Inversiones para un uso eficiente del agua","La actividad debe cumplir con alguna de las opciones listadas a continuación:\nOpción 1: Los sistemas y tecnologías que generan una reducción de al menos un 20% en el consumo de agua anual de las actividades económicas (p. ej:. procesos industriales, actividades agrícolas, construcción y renovación de edificios, entre otros).\nOpción 2: Los sistemas y tecnologías usados para la reutilización de agua (como sistemas de ciclo cerrado) y los equipos sin requerimiento de agua (p. ej.: sistemas para saneamiento, refrigeración, centrales eléctricas, procesos industriales, entre otros) que generan una reducción mínima de 20% del consumo de agua anual.\nOpción 3: Los sistemas y tecnologías que producen una reducción mínima de un 20% en el consumo de agua anual por unidad de producto (m3 agua/t producto fabricado).","NA","Comparable"]
[null,"A5","Suministro y tratamiento de agua","Sistemas de alcantarillado pluvial","La actividad es elegible si corresponde a alguna de las opciones de sistemas y tecnologías listadas a continuación: \n\nOpción 1: Los sistemas de aguas pluviales deben estar diseñados para mejorar la resiliencia climática y reducir la vulnerabilidad ante eventos de lluvias torrenciales e inundaciones que hayan sido previamente identificados a través de una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos debe cumplir con todos los criterios listados a continuación: \na. Considera tanto la variabilidad y cambio climático actual como futura, incluyendo diversas proyecciones y escenarios. \nb. Se basa en un análisis sólido de datos climáticos disponibles y de proyecciones a través de una variedad de escenarios futuros. \n\nOpción 2: La energía utilizada por bombeo debe tener emisiones en su ciclo de vida inferior a 100 gCO2e/kWh. ","NA",null,null,null,null,null,"No aplica",null,null,null,null,null,"No aplica",null,null,null,null,null,"No aplica"]
[null,"A6","Suministro y tratamiento de agua","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)  para el sector Agua","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Suministro y tratamiento de agua, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos. \n\nA continuación, se presenta una lista no exhaustiva de las medidas individuales y servicios profesionales que son siempre elegibles si están relacionados con actividades o proyectos de la Taxonomía: \n- Estudios técnicos. \n- Control activo de fugas. \n- Gestión del caudal y de la presión. \n- Rapidez y calidad de reparaciones. \n- Gestión de infraestructura y activos (incluido el mantenimiento). \n- Medición. \n- Monitoreo y reporte. \n- Digitalización y automatización. \n- Actividades de operación y mantenimiento. \n- Capacitación de usuarios y operadores. \nCualquier otra medida o servicio profesional que ayuda a cumplir con la Taxonomía es elegible. ","NA","A5","Tratamiento y suministro de agua","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Suministro y tratamiento de agua","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Suministro y tratamiento de agua, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos.\nA continuación, se presenta una lista no exhaustiva de las medidas individuales y servicios profesionales que son siempre elegibles si están relacionados con actividades o proyectos de la Taxonomía:\n• Consultorías técnicas como: estudios técnicos o auditorías hídricas.\n• Control activo de fugas.\n• Gestión del caudal y de la presión.\n• Rapidez y calidad de reparaciones.\n• Gestión de infraestructura y activos (incluido el mantenimiento).\n• Medición.\n• Sistemas de monitoreo y reporte (p.ej. plataformas digitales).\n• Digitalización y automatización.\n• Actividades de operación y mantenimiento.\n• Fortalecimiento de capacidades (p.ej. a usuarios, operadores, comunidades).\n• Sistemas complementarios como tecnologías digitales (Sistemas de telemetría, inteligencia artificial (IA) o IoT que permitan una operación más precisa y eficiente)\n• Elementos que permitan optimizar la operación de los sistemas como (implementación de micro y macro medición como sensores de presión\n• Cualquier otra medida, buena práctica o servicio profesional que ayuda a cumplir con la Taxonomía es elegible.","NA","Comparable","A5","Suministro y tratamiento de Agua","Medidas individuales, servicios profesionales y actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Agua","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Suministro y tratamiento de agua, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos.\nA continuación, se presenta una lista no exhaustiva de las medidas individuales y servicios profesionales que son siempre elegibles si están relacionados con actividades o proyectos de la Taxonomía:\n• Estudios técnicos.\n• Control activo de fugas.\n• Gestión del caudal y de la presión.\n• Rapidez y calidad de reparaciones.\n• Gestión de infraestructura y activos (incluido el mantenimiento).\n• Medición.\n• Monitoreo y reporte.\n• Digitalización y automatización.\n• Actividades de operación y mantenimiento.\n• Capacitación de usuarios y operadores.\n• Cualquier otra medida o servicio profesional que ayuda a cumplir con la Taxonomía es elegible.","NA","Comparable","A5","Suministro y tratamiento de Agua","Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el sector suministro y tratamiento del Agua","Se consideran directamente elegibles la creación de activos intangibles, actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que tengan el objetivo de impulsar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad/contribución sustancial de la Taxonomía en el sector de Suministro y tratamiento de agua, promoviendo el cumplimiento de los umbrales establecidos.\nA continuación, se presenta una lista no exhaustiva de las medidas individuales y servicios profesionales que son siempre elegibles si están relacionados con actividades o proyectos del sector agua de la Taxonomía:\n\n• Estudios técnicos.\n• Control activo de fugas.\n• Gestión del caudal y de la presión.\n• Reparaciones efectivas y duraderas.\n• Gestión de infraestructura y activos (incluido el mantenimiento).\n• Medición.\n• Monitoreo y reporte.\n• Digitalización y automatización.\n• Actividades de operación y mantenimiento.\n• Capacitación de usuarios y operadores.\n\nNota: Cualquier otra medida o servicio profesional orientado al cumplimiento de lo estipulado en la taxonomía es elegible.","NA","Comparable"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"  "]

{"sheet":"Sheet1","index":5,"n_rows":60,"n_cols":3,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Energía","Honduras","Generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica"]
["Transporte","El Salvador","Generación de electricidad a partir de energía solar concentrada"]
["Construcción","Guatemala","Generación de electricidad a partir de energía eólica"]
["Residuos y captura de emisiones","Taxonomía interna","Generación de electricidad a partir de energía oceánica"]
["Manufactura _ Industria","Taxonomía externa","Generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica"]
["TIC","Todas las taxonomías","Generación de electricidad a partir de energía geotérmica"]
["Suministro y tratamiento de agua",null,"Generación de electricidad a partir de bioenergía (biomasa, biogás y biocombustibles)"]
[null,null,"Generación de energía mediante estufas de biomasa"]
[null,null,"Transmisión y distribución de electricidad"]
[null,null,"Almacenamiento de electricidad"]
[null,null,"Almacenamiento de energía térmica"]
[null,null,"Producción de hidrógeno bajo en carbono"]
[null,null,"Almacenamiento de hidrógeno bajo en carbono"]
[null,null,"Fabricación de biomasa, biogás y biocombustibles"]
[null,null,"Distritos térmicos"]
[null,null,"Redes de transmisión y distribución para gases renovables y bajos en carbono"]
[null,null,"Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía solar concentrada"]
[null,null,"Cogeneración de calor/frío y energía a partir de energía geotérmica"]
[null,null,"Cogeneración de calor/frío y energía a partir de bioenergía (biomasa, biocombustibles y biogás)"]
[null,null,"Producción de calor/frío y energía mediante calor residual"]
[null,null,"Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Energía"]
[null,null,"Transporte público urbano"]
[null,null,"Micromovilidad"]
[null,null,"Infraestructura para el transporte"]
[null,null,"Transporte particular"]
[null,null,"Transporte marítimo (carga y pasajeros)"]
[null,null,"Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Transporte"]
[null,null,"Construcción de nuevos edificios"]
[null,null,"Renovación de edificios"]
[null,null,"Adquisición y propiedad de edificios"]
[null,null,"Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Construcción"]
[null,null,"Digestión anaeróbica de lodos de aguas residuales"]
[null,null,"Recolección selectiva y transporte de residuos no peligrosos en la fracción segregada en origen"]
[null,null,"Digestión anaerobia de residuos orgánicos"]
[null,null,"Compostaje de residuos orgánicos"]
[null,null,"Aprovechamiento de materiales a partir de residuos no peligrosos"]
[null,null,"Captura y utilización de gas de rellenos sanitarios"]
[null,null,"Proyectos de conversión de residuos a energía"]
[null,null,"Producción de Biochar (Biocarbón)"]
[null,null,"Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Residuos"]
[null,null,"Fabricación de tecnologías bajas en carbono"]
[null,null,"Fabricación de cemento"]
[null,null,"Fabricación de aluminio"]
[null,null,"Fabricación de hierro y acero"]
[null,null,"Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos"]
[null,null,"Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos"]
[null,null,"Fabricación de ácido nítrico"]
[null,null,"Fabricación de plásticos en forma primaria"]
[null,null,"Fabricación de vidrio"]
[null,null,"Fabricación de textiles"]
[null,null,"Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector Manufactura"]
[null,null,"Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas"]
[null,null,"Soluciones basadas en datos para la reducción de emisiones de GEI"]
[null,null,"Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el sector TIC"]
[null,null,"Captación, tratamiento y suministro de agua"]
[null,null,"Sistemas de alcantarillado sanitario"]
[null,null,"Sistemas de tratamiento de aguas residuales"]
[null,null,"Inversiones para el uso eficiente del agua"]
[null,null,"Sistemas de alcantarillado pluvial"]
[null,null,"Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)  para el sector Agua"]